| # NetSetMan ## Hilfe-Datei Deutsch |

Allgemeine Informationen

Version der Hilfedatei | 5.0
Unterstützt Betriebssysteme | Windows 7, 8, 10 32/64 Bit
Lizenz | Nicht-kommerzielle Freeware oder Kommerzielle Pro-Version Ansicht als HTML oder PDF
Kontakt | www.netsetman.com Support-Forum

Inhalt

Grundlagen

- Beschreibung
- Grundlegende Informationen
- Profile
- Netzwerk-Adapter
- Konfigurationsmöglichkeiten
- Profil-Aktivierung
- Kompakt-Modus und Voll-Modus
- Tray-Menü und Tray-Info

Einstellungen

- Übersicht
- Erweiterte TCP/IP-Einstellungen
- Adapter-Status
- WLAN
- Treiber-Einstellungen
- Drucker
- Arbeitsgruppe
- System-Einstellungen
- Netzlaufwerke
- Verbindungen
- SMTP/E-Mail
- Hosts-Datei
- Skripte und Programme

Funktionen

- WLAN-Verwaltung
- Netzwerk-Tools
- AutoAktivierung
- Anmerkungen
- NetSetMan Service / Eingeschränktes Benutzerkonto
- Profilumschaltung vor der Anmeldung
- Administration
- Kommandozeilen-Aktivierung
- Nicht-kommerzielle Freeware

Zusätzlich in NetSetMan Pro

- Unbegrenztes Profil-Management
- Browser / Proxy
- Netzwerk-Domäne
- Verteilung in Firmennetzwerken

Grundlagen
Beschreibung

NetSetMan ist eine Software zur Verwaltung von Netzwerkeinstellungen (LAN & WLAN) sowie weiterer Systemeinstellungen in Profilen, zwischen denen Sie jederzeit einfach wechseln können, sodass Sie an jedem Ort und für jeden Einsatzzweck stets die richtige Konfiguration parat haben. Zusammen mit einer herausragenden WLAN-Verwaltung sowie praktischen Netzwerkfunktionen ist es ein essenzielles Tool für jeden Laptop-Besitzer.

IP-Adressen (IPv4 & IPv6) Gateway, DNS, WINS WLAN-Verwaltung Computername Arbeitsgruppe Standarddrucker Netzlaufwerke NIC-Status Verbindungen (RAS/DUN/PPP/VPN) DNS-Suffix Route-Tabelle SMTP-Server Hosts-Datei Systemeinstellungen (Anzeige, Audio, Firewall, ...) Treibereinstellungen (Geschwindigkeit/Duplex, MTU, Flusssteuerung, VLAN-ID, Protokoll-Bindungen) MAC-Adresse Skripte (BAT, VS, JS, ...) Ausführung des Programms | Zusätzlich nur in der Pro-Version: Kann bei der Arbeit verwendet werden Unbegrenzte Anzahl von Profilen Netzwerk-Domäne Vollständige Proxy-Einstellungen & Browser-Startseite (Internet Explorer, Firefox, Opera)

NetSetMan bietet, was Sie in Windows bislang vermisst haben: Eine leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Oberfläche, um all Ihre Netzwerkeinstellungen auf einen Blick verwalten zu können. Probieren Sie es aus und Sie werden es nie wieder missen wollen.

Alle Änderungen werden automatisch in einer separaten Datei gespeichert (netsetman.xml), sodass diese einfach gesichert und übertragen werden können.

Mit einem Klick ist ein gespeichertes Profil aktiviert! Auf Wunsch sogar vollkommen automatisch.

Grundlegende Informationen

- Profile
  Jedes Profil repräsentiert einen Satz von Einstellungen, die für einen bestimmten Standort oder ein bestimmtes Szenario erforderlich sind. Durch die Verwendung von Unterprofilen können mehrere Netzwerkadapter mit einem einzigen Profil konfiguriert werden. Profile können in Profilgruppen organisiert werden.
- Manuelle Konfiguration
  Sie müssen die erforderlichen Profile selbst manuell konfigurieren. Es ist nicht möglich, die richtigen Einstellungen für einen unbekannten Standort zu erraten. Der Hauptzweck der Anwendung besteht darin, regelmäßige Einstellungsänderungen, die Sie normalerweise manuell vornehmen würden, zu automatisieren.
- Auswahl der Einstellungen
  Die Übernahme aller aktuellen Einstellungen in ein Profil kann Ihnen einen Ansatzpunkt bieten, aber Sie müssen dennoch entscheiden, welche Einstellungen bei der Aktivierung dieses Profils angewendet werden sollen. Es wird dringend empfohlen, die aktiven Einstellungen auf diejenigen zu beschränken, die sich tatsächlich ändern könnten. Beispielsweise ist es nicht notwendig, einen Computernamen anzuwenden, wenn diese Einstellung nie geändert wird.
- Konfiguration von Einstellungen
  Um eine Einstellung zu konfigurieren, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen und geben Sie entweder die gewünschte Konfiguration direkt in die Hauptoberfläche ein oder öffnen Sie das entsprechende Konfigurationsdialogfeld für diese Einstellung.
- Profilaktivierung
  Standardmäßig wird kein Profil automatisch aktiviert, d.h. keine Einstellung auf Ihrem System wird ohne Ihre Absicht geändert. Sie können jedoch die AutoAktivierung-Funktion verwenden, um bestimmte Profile anhand anpassbarer Bedingungen automatisch aktivieren zu lassen.
- Taskleistensymbol
  Es wird empfohlen, NetSetMan in der Taskleiste minimiert zu halten und dessen Symbol in den immer sichtbaren Bereich zu verschieben. Auf diese Weise können Sie ein Profil schnell aktivieren, indem Sie auf das Symbol klicken und ein Profil auswählen. Zusätzlich erhalten Sie einen nützlichen Überblick über alle aktuellen IPs (und optional weitere Einstellungen), indem Sie einfach auf das Symbol zeigen.

Profile

Ein Profil enthält einen oder mehrere Sätze ("Unterprofile") von Einstellungen. Alle werden nacheinander aktiviert, wenn das Profil aktiviert wird. Sie können ihre Reihenfolge durch Ziehen und Ablegen umordnen.

Profile werden im Profilbaum in Gruppen organisiert. Sie können Drag-and-Drop, das Kontextmenü der rechten Maustaste und allgemeine Tastaturkürzel (Pfeiltasten zur Navigation, F2 zum Umbenennen, F3 zum Suchen usw.) verwenden.

Über die Menüleiste des Profilbaums können Profile und Gruppen erstellt, gelöscht und durchsucht werden.

Alle Änderungen werden automatisch gespeichert, so dass nichts versehentlich verloren geht.

Der Tooltip eines Profils gibt Ihnen einen schnellen Einblick in die darin enthaltenen Einstellungen. Wenn Sie eine Gruppe auswählen, wird eine Übersicht über alle ihre Profile und deren Einstellungen angezeigt.

Netzwerkadapter (NIC = Netzwerk-Schnittstellenkarte)

Alle verfügbaren Netzwerkadapter werden nach ihrem Namen und Typ angezeigt. Wählen Sie den Netzwerkadapter aus, den Sie im aktuellen (Unter-)Profil verwalten möchten.

Die Liste wird beim Programmstart automatisch aktualisiert, Sie können sie aber auch manuell über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste aktualisieren.

Wenn Sie die Einstellungsdatei (netsetman.xml) in ein anderes System kopieren, sind die ausgewählten Netzwerkadapter dort nicht vorhanden, so dass die Auswahl nicht mehr gültig ist. Ein ähnliches Problem könnte nach einem größeren Treiber-Update auftreten, so dass Windows einen vorhandenen Netzwerkadapter als neues Gerät behandelt. NetSetMan versucht dann, alle Netzwerkadapter in den Profilen anhand des Netzwerkadapternamens und seiner MAC-Adresse automatisch neu zuzuweisen. Weitere Optionen für den professionellen Einsatz werden hier beschrieben: Verteilung in Firmennetzwerken.

Konfigurationsmöglichkeiten

Aktuelle Einstellungen abrufen

- Um eine aktuelle Einstellung aus dem System in ein Profil einzulesen, klicken Sie auf die entsprechende Pfeilschaltfläche.
- Um alle aktuellen Einstellungen einzulesen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Profil und wählen Sie Aktuelle Einstellungen beziehen.

Einstellungen löschen

- Um die Konfiguration einer bestimmten Einstellung zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Löschen.
- Um die Werte eines IP-Feldes zu löschen, doppelklicken Sie einfach auf die entsprechende Beschriftung.

Kopieren & Einfügen von Einstellungen

- Um ein Profil zu duplizieren, verwenden Sie Kopieren/Einfügen im Kontextmenü des Profils oder drücken Sie einfach Strg+C/V.
- Um nur eine bestimmte Einstellung zu kopieren und einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Kopieren/Einfügen.

Profil-Aktivierung

Um die Einstellungen des aktuellen Profils anzuwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren oder, falls das Programm minimiert läuft, wählen Sie das Profil aus dem Taskleistenmenü. Beachten Sie, dass nur Einstellungen aktiviert werden, deren Kontrollkästchen markiert ist.

Der Aktivierungsdialog enthält Informationen über den aktuellen Aktivierungsfortschritt. Dort können Sie sehen, welche Einstellungen vorgenommen werden und ob der Prozess erfolgreich ist oder nicht. Sie können den Aktivierungsprozess jederzeit abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen klicken. Es können jedoch nicht alle Einstellungen sofort gestoppt werden, so dass es einen Moment dauern kann, bis die aktuelle Aktion abgeschlossen ist.

Bevor IP-Einstellungen angewendet werden, prüft NetSetMan zunächst, ob sie sich von der aktuellen Systemkonfiguration unterscheiden. Falls sie genau gleich sind, überspringt NetSetMan diesen Schritt und fährt sofort ohne Verzögerung fort. Neben der Adresse wird eine "Überspringen" -Meldung angezeigt. Wenn Sie eine Aktualisierung der IP-Konfiguration in Ihrem System erzwingen möchten (auch wenn sich nichts geändert hat), können Sie dies tun, indem Sie in Ihrem Profil den Adapterstatus auf Neustart setzen. Windows wird dann die Netzwerkadapterkonfiguration neu initialisieren.

Alle Änderungen werden sofort übernommen. In bestimmten Fällen brauchen jedoch einige Einstellungen eine kurze Zeit, bis sie voll wirksam werden, oder erfordern einen Neustart (insbesondere Computer-Name und Arbeitsgruppe/Domäne).

Um weitere Informationen und Fehlermeldungen in voller Länge anzuzeigen, öffnen Sie den Abschnitt Log unten.

Um Lösungen für die häufigsten Fehler und Probleme zu finden, besuchen Sie unsere FAQ und unser Support-Forum.

Kompakt-Modus & Voll-Modus

Zusätzlich zur Standard-Benutzeroberfläche "Voll-Modus", wo Sie die Einstellungen und die Struktur Ihrer Profile konfigurieren können, ist die Benutzeroberfläche "Kompakt-Modus" verfügbar. Sie können jederzeit zwischen diesen Modi wechseln, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche im Menü klicken.

Sobald alle Profile eingerichtet sind, ist der Kompakt-Modus die ideale Oberfläche. Hier haben Sie einen kompakten Überblick über alle Profile und deren Einstellungen, ohne versehentliche Änderungen befürchten zu müssen.

Falls Sie die Administration verwenden (wobei Profil-Einstellungen ändern nicht angekreuzt ist), wird automatisch der Kompakt-Modus verwendet, um zu verhindern, dass der Benutzer Einstellungen ändern kann.

Tray-Menü und Tray-Info

Das Programmsymbol im Infobereich ist ein wichtiger Bestandteil von NetSetMan.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, öffnet sich das Tray-Menü, in dem Sie schnell ein Profil aktivieren und auf die Programmwerkzeuge zugreifen können.

Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren, wird die Tray-Info mit allen wichtigen IP- und Systemeinstellungen angezeigt, die derzeit auf Ihrem System aktiv sind. Sie können die angezeigten Informationen in den Programmeinstellungen anpassen. Alle Daten werden in Echtzeit erfasst, so dass es je nach den von Ihnen gewählten zusätzlichen Einstellungen zu einer kurzen Verzögerung kommen kann.

Standardmäßig blendet Windows inaktive Benachrichtigungssymbole aus. Für einen schnellen Zugriff können Sie das Programmsymbol manuell aus dem inaktiven Bereich in den immer sichtbaren Bereich verschieben:

1. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol im Infobereich, um alle versteckten Benachrichtigungssymbole anzuzeigen.
2. Ziehen Sie das NetSetMan-Symbol aus dem verborgenen Bereich in den immer sichtbaren Bereich.
3. Lassen Sie es an der Position los, an der es zu Ihrer Verfügung stehen soll.

Optional können Sie das Klickverhalten des Symbols ändern, um die Tray-Info als immer sichtbares Dialogfeld zu öffnen, das überall auf dem Bildschirm platziert werden kann. Dessen Text kann ausgewählt und kopiert werden. Die angezeigten Informationen werden automatisch alle paar Sekunden aktualisiert, solange kein Text ausgewählt ist.

Das Links-/Rechts-/Doppelklick-Verhalten kann in den Programmeinstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechend konfiguriert werden.

Einstellungen
Übersicht

NetSetMan ist so konzipiert, dass Sie einen direkten Überblick über alle konfigurierten Einstellungen innerhalb eines Profils erhalten. Einige Einstellungen wie die primären IP-Adressen, die WLAN-Verbindung und der Standarddrucker können direkt an der Hauptschnittstelle konfiguriert werden. Andere, komplexere Einstellungen können hier nur aktiviert werden und zeigen einen kurzen Überblick über ihre aktuelle Konfiguration. Um sie zu ändern, aktivieren Sie diese zuerst und öffnen dann den entsprechenden Dialog durch Klicken auf die Schaltfläche [...].

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie grundlegende Anweisungen und nützliche Tipps zur Verwendung aller Einstellungen und Funktionen.

Erweiterte TCP/IP-Einstellungen

IP-, Gateway- und DNS-Adressen sind ein Kernmerkmal von NetSetMan, weshalb sie direkt auf der Hauptschnittstelle konfiguriert werden können.

Wenn Sie mehrere IP-, Gateway-, DNS- und WINS-Adressen zu einem Netzwerkadapter hinzufügen möchten, um sich gleichzeitig in mehreren Netzwerken zu befinden, können Sie dies durch Klicken auf die IP+ Schaltfläche tun.

Hier haben Sie auch die Möglichkeit, fortgeschrittenere Einstellungen wie IPv6-Adressen, Routentabelle, DNS-Suffix, IPConfig, NetBIOS und Schnittstellenmetrik zu verwalten.

Adapter-Status

Sie können den ausgewählten Netzwerkadapter aktivieren, deaktivieren oder neu starten.

Wenn Sie einen Adapter aktivieren und einen oder alle anderen Adapter deaktivieren möchten, müssen Sie für jeden der Adapter Unterprofile erstellen. Sie können dies manuell oder über das Kontextmenü tun, das automatisch ein Unterprofil für jeden in der Adapterliste enthaltenen Netzwerkadapter erstellen und seine Statuseinstellung entsprechend konfigurieren kann.

WLAN

Ein NetSetMan-Profil kann zur Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk durch Verwendung eines vorhandenen WLAN-Profils genutzt werden. Wählen Sie dazu einen WLAN-Adapter in Ihrem Profil aus und wählen Sie dann ein WLAN-Profil aus der WLAN-Dropdown-Liste. Oder wählen Sie Trennen, um eine bestehende Verbindung zu beenden.

Verbindung per MAC-Adresse herstellen

Windows verbindet sich normalerweise mit Drahtlosnetzwerken basierend auf der SSID. Wenn mehrere Access Points dieselbe SSID verwenden, gruppiert Windows sie und stellt eine Verbindung zu dem Access Point mit dem besten Signal her. Manchmal möchten Sie jedoch auch eine Verbindung zu einem bestimmten Access Point herstellen. Mit NetSetMan können Sie das tun!

Wenn Sie bei der Aktivierung eines NetSetMan-Profils eine Verbindung zu einem bestimmten Drahtlosnetzwerk herstellen möchten, können Sie dies tun, indem Sie dessen MAC-Adresse zur WLAN-Auswahl hinzufügen. Wählen Sie "Verbindung über MAC-Adresse herstellen..." und geben Sie die MAC-Adresse Ihrer Wahl ein. Bei der Aktivierung des Profils verbindet sich NetSetMan mit dem entsprechenden Zugangspunkt. Beachten Sie, dass Sie dennoch ein geeignetes WLAN-Profil auf Ihrem System konfiguriert haben müssen.

Sie können auch die NSM WLAN-Verwaltung verwenden, um manuell eine Verbindung zu einem bestimmten Zugangspunkt herzustellen.

Treiber-Einstellungen

Hardwarespezifische Einstellungen hängen von den Fähigkeiten des Netzwerkadapters und seines Treibers ab. Insbesondere die Einstellungen, die nur für kabelgebundene Adapter verfügbar sind (Geschwindigkeit/Duplex, MTU/Jumbo-Paket, Flusskontrolle und VLAN-ID), können je nach Netzwerkadapter deaktiviert oder eingeschränkt sein.

Eine Änderung der MAC-Adresse sollte nur dann vorgenommen werden, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die tatsächliche Hardware-Adresse ist zwar unveränderlich, kann aber im System überschrieben werden, so dass Windows die geänderte Adresse verwendet. Es kann erforderlich sein, das System anschließend neu zu starten, um sicherzustellen, dass die Änderungen im System und im Netzwerk vollständig übernommen werden.

Protokollbindungen können je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Beispielsweise können damit IPv6 und Dateifreigabe an einem Ort aktiviert und an einem anderen deaktiviert werden.

Standarddrucker

Wenn Sie Dokumente an verschiedenen Orten drucken, möchten Sie vielleicht den Standarddrucker ändern, damit Sie nicht jedes Mal den richtigen Drucker auswählen müssen.

Die Liste der verfügbaren Drucker wird automatisch aktualisiert, wenn Sie sie öffnen.

Der ausgewählte Drucker wird namentlich gespeichert. Sollten Sie ihn jemals umbenennen, müssten Sie ihn in Ihren Profilen neu auswählen.

Arbeitsgruppe

Die Standard-Arbeitsgruppe in Windows ist "WORKGROUP", aber ggf. möchten Sie diese an verschiedenen Orten ändern. Beachten Sie, dass ein Neustart des Systems erforderlich ist, damit die Änderung vollständig übernommen werden können.

Der Wechsel zwischen Arbeitsgruppen und Domänen ist mit NetSetMan Pro möglich.

System-Einstellungen

Zusätzlich zu den normalen Netzwerkeinstellungen könnten Sie je nach Standort oder Situation manchmal einige Systemeinstellungen ändern. An der Universität möchten Sie z.B. die Lautstärke stumm schalten, das Hintergrundbild ändern und den Energiesparplan Ausbalanciert aktivieren.

Sie können das Dialogfeld Systemeinstellungen auch verwenden, um schnell einige Einstellungen zu ändern, die sonst mehr Zeit benötigen würden, um den Ort dieser Einstellung in Windows zu finden. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche, um diese bestimmte Einstellung direkt zu aktivieren.

Zu den unterstützten Einstellungen gehören: Anzeigemodus, externe Anzeige, Hintergrundbild, Desktopfarbe, Bildschirmschoner, Designschema, Lautsprecher- & Mikrofonlautstärke, Soundschema, Windows-Firewall (inkl. Ausnahmen & Benachrichtigungen), Energiesparplan, Zeitzone, Computername und Windows Update.

Netzlaufwerke

Mit NetSetMan können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Netzlaufwerken zuordnen/verbinden und die Zuordnung aufheben/trennen.

Wenn ein Profil aktiviert wird, vergleicht NetSetMan die Liste aller aktuell verbundenen Laufwerke mit der Liste der zu verbindenden Laufwerke. Alle Netzlaufwerke, die sich in beiden Listen befinden (gleicher Laufwerksbuchstabe und gleicher Ordnerpfad), bleiben unberührt. Alle anderen Netzlaufwerke werden getrennt, bevor die neuen Laufwerke verbunden werden.

Verbindungen

Verwenden Sie diese Funktion, um Windows-Verbindungen wie DFÜ-Netzwerke, mobiles Breitband oder VPN zu verbinden oder zu trennen. Kompatible Verbindungen werden in Windows zusammen mit Ihren normalen Netzwerkadaptern im Dialogfeld Netzwerkverbindungen aufgelistet. Aus technischer Sicht werden alle Verbindungen unterstützt, die mit "RasDial" kompatibel sind.

Sie können wählen, ob Sie entweder alle derzeit hergestellten Verbindungen trennen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen markieren, oder ob Sie einige Verbindungen einzeln in der Reihenfolge der Auflistung verbinden/trennen möchten.

Wenn Ihre Verbindung aus irgendeinem Grund nicht aufgelistet ist, können Sie sie manuell hinzufügen, indem Sie in der Auswahlliste Hinzufügen… wählen und deren Namen wie in Windows angezeigt eingeben.

NetSetMan unterstützt auch mehrere VPN-Clients von Drittanbietern wie OpenVPN, Shrew und Cisco. Wenn Ihr VPN-Client kompatibel ist, listet NetSetMan dessen VPN-Profile in der Auswahlliste auf.

SMTP/E-Mail

In einigen Fällen variiert die IP-Adresse des SMTP-Servers für den Versand von E-Mails je nach Ihrem Netzwerk. Wenn Sie sich im selben Netzwerk befinden, benötigen Sie möglicherweise eine lokale IP-Adresse wie 10.0.0.1, und wenn Sie sich außerhalb dieses Netzwerks befinden, müssen Sie möglicherweise über eine globale IP-Adresse darauf zugreifen.

Anstatt zu versuchen, mit vielen verschiedenen E-Mail-Clients kompatibel zu sein und mit unterschiedlichen Benutzerprofilen zu arbeiten, löst NetSetMan dieses Problem mit einer einfachen Abhilfe. Stellen Sie nsm.smtp als SMTP-Adresse in Ihrem E-Mail-Client ein und konfigurieren Sie die IP-Adressen in den entsprechenden Profilen. Bei der Aktivierung des Profils werden beide Werte über die lokale hosts-Datei verknüpft, so dass Sie in Ihrem E-Mail-Client keine weiteren Änderungen mehr vornehmen müssen.

Hosts-Datei

In sehr speziellen Fällen kann es notwendig oder nützlich sein, Namen oder Domänen manuell IPs zuzuweisen. Beachten Sie, dass NetSetMan nur die Einträge seiner eigenen Hosts ändert und bereits vorhandene Einträge unberührt lässt.

Skripte und Programme

NetSetMan bietet eine komfortable Möglichkeit, Skriptdateien zu verwalten. Es hat jedoch keine eigene Skriptsprache, d.h. Sie können nur Skriptsprachen verwenden, die Ihr Betriebssystem ausführen kann. Gängige Skriptsprachen sind VBS, JS und Befehlszeilen-Batch-Dateien. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine, um weitere Informationen über Skripting und die Möglichkeiten, die Sie damit haben, zu finden.

Öffnen Sie eine vorhandene Skriptdatei oder erstellen Sie eine neue, um das Skript bearbeiten zu können.
Sie können zwei Skripte haben, die ausgeführt werden, bevor und nachdem alle anderen Einstellungen geändert wurden.
Falls Sie eine Verzögerung zwischen der Ausführung des Skripts und der Änderung der Netzwerkeinstellungen benötigen, können Sie diese ebenfalls angeben.

Ausführung von Programmen

NetSetMan bietet mit jedem Profil eine bequeme Möglichkeit zur Ausführung externer Programme.
Programme können in einem eingeschränkten Benutzerkontext (standardmäßig mit aktivierter UAC) oder mit Administratorrechten (ohne Auslösung einer UAC-Abfrage) gestartet werden. Bei Bedarf können Parameter hinzugefügt werden.
Programme können normal, maximiert oder minimiert (falls unterstützt) gestartet werden.

Bereits laufende Prozesse können anhand ihres Dateinamens (unabhängig davon, wo sie sich befinden) oder anhand ihres genauen Dateipfads beendet werden.

Jede Aktion kann eine individuelle Verzögerung vor (negativer Wert) oder nach (positiver Wert) der Ausführung haben.

Funktionen
WLAN-Verwaltung

Die NSM WLAN-Verwaltung zeigt alle verfügbaren Netzwerke und Zugangspunkte an, ohne sie zu gruppieren, so dass Sie genau die gewünschte Verbindung herstellen können.

Jede Spalte bietet zusätzliche Tooltip-Details, die für Sie nützlich sein könnten. Mit dem Rechtsklick-Kontextmenü können Sie die wichtigsten Details schnell in die Zwischenablage kopieren. Es ermöglicht Ihnen auch das Hinzufügen von Beschreibungen oder Hintergrundfarben für bestimmte Accesspointe, wodurch die Unterscheidung zwischen uneindeutigen Netzwerknamen erleichtert wird.

Sie können eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, indem Sie darauf doppelklicken oder die Schaltfläche Verbinden verwenden. Wenn für diese Verbindung kein Profil vorhanden ist, können Sie wählen, ob Sie es zuerst erstellen möchten. Die Einstellungen (Authentifizierung, Verschlüsselung, ...) werden je nach erkanntem Netzwerk automatisch vorkonfiguriert, aber Sie können sie bei Bedarf anpassen.

Die beiden Abschnitte WLAN-Profile und WLAN-Optionen bieten zusätzliche Funktionalität und können über die Schaltflächen der Symbolleiste ein- oder ausgeblendet werden.

WLAN-Profile

Profile für drahtlose Netzwerke werden direkt in Windows gespeichert. NetSetMan bietet eine komfortable Möglichkeit, auf sie zuzugreifen und sie zu verwalten. Sie können WLAN-Profile erstellen, bearbeiten, löschen, importieren/exportieren und neu anordnen.

WLAN-Optionen

Zusätzliche Optionen helfen Ihnen bei der Lösung von WLAN-Problemen durch die Automatisierung von Aufgaben im Hintergrund, so dass Sie dies nicht mehr manuell tun müssen.

- Bei vorhandener LAN-Verbindung WLAN deaktivieren, ansonsten aktivieren
  NetSetMan reagiert auf das Einstecken oder Abziehen von Ethernet-Kabeln und deaktiviert/aktiviert Ihren Drahtlosnetzwerkadapter entsprechend. Dadurch wird sichergestellt, dass kabelgebundene Verbindungen immer gegenüber drahtlosen Verbindungen bevorzugt werden.
- Automatisches Umschalten auf den WLAN-Zugangspunkt mit dem stärksten Signal der aktuellen SSID
  Wenn es mehrere Zugangspunkte für dasselbe Netzwerk gibt und Sie sich zwischen diesen bewegen, könnte Ihre Verbindung verbessert werden, indem Sie immer zu dem Zugangspunkt mit dem besten Signal wechseln. Normalerweise würde Ihre Verbindung immer schlechter werden, bevor Windows sie schließlich fallen lässt und sich mit einer besseren Verbindung verbindet.
- Log/Protokoll schreiben
  Wenn Sie Probleme mit Ihrer drahtlosen Verbindung haben, können Sie diese Option aktivieren. NetSetMan überwacht dann alle WLAN-Änderungen und protokolliert sie in einer Textdatei, damit Sie sie bei Bedarf analysieren können.

Voraussetzungen

NetSetMan verwendet die systemeigene WLAN-API von Windows. Stellen Sie sicher, dass der Dienst WLAN AutoConfig (Wlansvc) aktiviert ist und läuft.

Netzwerk-Tools

Zusätzliche integrierte Tools vervollständigen das Netzwerk-Toolkit, so dass Sie auf alle Arten von Netzwerkaktivitäten vorbereitet sind.

Konsole: Bequemer Zugriff auf Windows-Befehlszeilen-Netzwerk-Tools wie Ping, Tracert, Nslookup, Netstat und Ipconfig.

Adapter-Details: Zugriff auf alle wichtigen Details für alle Ihre Netzwerkadapter an einem Ort, inkl. IPv4/IPv6-Adressen, System-IDs, Protokoll- und Treibereinstellungen, ...

Netzwerk-Scanner: Durchsuchen Sie das Netzwerk, mit dem Sie gegenwärtig verbunden sind, nach anderen Computern, Netzwerkgeräten und freigegebenen Netzwerkordnern.

- Scannen nach IP-Bereich (IPv4 & IPv6), Subnetz (CIDR), ARP- & NDP-Cache
- Erhalten Sie Details wie Name, MAC, Domäne/Arbeitsgruppe, Betriebssystem, Netzwerkfreigaben usw.
- Multithreading für das gleichzeitige Scannen einer großen Anzahl von IPs
- Hohe Kompatibilität und Flexibilität durch Verwendung neuer und alter Protokolle
- Details kopieren, Ziele öffnen, Ergebnisse exportieren, Wake-On-LAN senden
- Favoritenliste für häufig verwendete Ziele
- Detaillierte Informationen zu Netzwerkdruckern (freigegeben oder direkt angeschlossen)
- Echtzeit-Suchfilter für alle Ergebnisse
- Eine Sonderseite über den integrierten Netzwerkscanner finden Sie hier: www.netsetman.com/network-scanner

Verbindungen: Prüfen Sie, welche Netzwerkverbindungen derzeit auf Ihrem System aktiv sind, welche Anwendungen sie hergestellt haben und wohin sie führen. Sie werden überrascht sein zu sehen, was auf Ihrem System vor sich geht!

AutoAktivierung

Es ist ziemlich einfach, ein Profil mit einem Klick aus dem Tray-Menü zu aktivieren. Aber in einigen Fällen ist es vielleicht noch einfacher, Profile anhand benutzerdefinierter Bedingungen vollständig automatisch zu aktivieren. Die integrierte AutoAktivierung-Funktion tut genau das.

Bedingungen:

Die folgenden Bedingungen können für jedes Profil separat konfiguriert werden:

Umliegende WLAN-Netzwerke

- Drahtloses Netzwerk (SSID oder MAC) innerhalb/außerhalb der Reichweite
- Signalstärke eines Drahtlosnetzwerks niedriger/höher als ein bestimmter Wert
- Mit einem bestimmten Drahtlosnetzwerk verbunden/von diesem getrennt

Netzwerk-Standorte

- Windows NLM: Automatisch generierte Netzwerkprofile von Windows (Vista und höher)
- Gateway-MAC: Fingerabdruck des automatisch zugewiesenen DHCP-Gateways
- Ping: Verfügbarkeit eines bestimmten Servers oder Systems im Netzwerk

Adapter-Status

- Verbindungsstatus eines lokalen Netzwerkadapters (verbunden/getrennt)

Zeitrahmen

- Bestimmte Wochentage und Zeitrahmen (z.B. Sa+So, 8:00 - 18:00 Uhr)

Benutzerkonto

- Derzeit angemeldeter Windows-Benutzer

Obwohl es keine technische Begrenzung für die Anzahl der Bedingungen pro Profil gibt, versuchen Sie, es so einfach wie möglich zu halten. In den meisten Fällen ist es absolut ausreichend, ein oder zwei Bedingungen aufzunehmen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Sie können festlegen, dass entweder alle oder mindestens eine der Bedingungen erfüllt sein muss, um dieses Profil zu aktivieren.

Profile, die weiter oben liegen, haben eine höhere Priorität, falls Bedingungen für mehrere Profile gleichzeitig erfüllt sind.

Überblick:

Wenn Sie AutoAktivierung für mehrere Profile einrichten, kann es schwierig werden zu verstehen, warum ein Profil aktiviert oder nicht aktiviert wird. Das AutoAktivierung-Bedienfeld hilft Ihnen dabei, einen Überblick über alle Profile mit AutoAktivierung-Bedingungen und deren aktuellen Status zu behalten.

Sie können an den Farben erkennen, welche Bedingungen erfüllt sind und welches Profil automatisch umgeschaltet wurde. Grüne Farben werden für Bedingungen verwendet, die derzeit erfüllt sind, rote Farben für solche, die nicht erfüllt sind, und grau wird verwendet, wenn der Status keine Bedeutung hat, weil ein vorheriges Profil bereits alle Bedingungen erfüllt.

Hier können Sie auch allgemeine AutoAktivierung-Einstellungen konfigurieren, die für alle Profile gelten, wie z.B. das Aussehen der AutoAktivierung-Benachrichtigung.

Die Option AutoAktivierung einschalten aktiviert oder deaktiviert den automatischen Profilwechsel generell für alle Profile.

Automatische Profilaktivierung:

Standardmäßig wird der Aktivierungsprozess mit einer Meldung und einem anpassbaren Verzögerungs-Countdown eingeleitet, so dass Sie den Aktivierungsprozess optional abbrechen können. Alternativ kann eine systemeigene Windows-Benachrichtigung verwendet werden oder das Profil kann ohne eine Meldung im Hintergrund aktiviert werden. Im letzteren Fall wird das Taskleistensymbol während des Aktivierungsprozesses animiert und ändert seine Farbe vorübergehend entsprechend dem Aktivierungsergebnis, um Sie visuell über den automatisierten Prozess zu informieren.

Um Systemressourcen zu sparen, vergleicht NetSetMan Ihre aktuellen Einstellungen nicht mit den Einstellungen des zu aktivierenden Profils. Das bedeutet, dass NetSetMan, wenn Sie eine Ihrer Einstellungen manuell ändern, die Änderung nicht bemerkt.

Notizen

Sie können für jedes Profil kurze Notizen erstellen, wenn Sie sich an den Zweck eines Profils erinnern oder Anweisungen dazu geben möchten. Wenn eine Notiz für ein Profil erstellt wurde, wird ein Symbol im Profilbaum angezeigt. Die Notiz ist dann auch im Voll-Modus als Hinweis auf das Symbol und im Kompakt-Modus oben in den Profileinstellungen sichtbar.

NetSetMan Service / Eingeschränktes Benutzerkonto

NetSetMan erfordert Administratorrechte, um Netzwerk- und Systemeinstellungen für Sie ändern zu können. Normalerweise ist die Ausführung einer solchen Anwendung für ein eingeschränktes Benutzerkonto nicht möglich. Selbst Administratorkonten zeigen bei jedem Programmstart ein Warndialogfeld an, wenn UAC (User Account Control / Benutzerkontensteuerung) aktiviert ist.

Um dieses Problem zu lösen, enthält NetSetMan eine spezielle Komponente namens NetSetMan Service, die die Hauptanwendung mit den erforderlichen Berechtigungen ausstattet.

Der installierte Dienst ist im Windows-Dienste-Dialog (services.msc) sichtbar und kann dort auch kontrolliert werden. Zusätzlich kann er über die Befehlszeile installiert/deinstalliert oder gestartet/gestoppt werden:
nsmservice.exe /install /silent
nsmservice.exe /uninstall /silent
net start nsmService
net stop nsmService

Wenn Sie die Fehlermeldung "Ungültige Signatur" erhalten, stellen Sie sicher, dass die Programm-Exe-Datei nicht geändert wurde und die zugehörige Windows-Gruppenrichtlinie deaktiviert ist: "Turn off Automatic Root Certificates Update".

Wenn Sie NetSetMan mit einem eingeschränkten Benutzerkonto ausführen, bei dem NetSetMan Service nicht verfügbar ist, erhalten Sie eine Meldung, die das Problem erklärt. Als Alternative können Sie Administratoranmeldeinformationen von einem lokalen Konto eingeben, die NetSetMan verschlüsselt in seiner Einstellungsdatei speichert und verwendet, um sich mit den erforderlichen Berechtigungen zu starten. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Anwendung im Kontext des Benutzers ausgeführt wird, dessen Zugangsdaten verwendet wurden.

Profilumschaltung vor der Anmeldung

Eine sehr einzigartige und leistungsstarke Funktion ist die Möglichkeit, Ihre Profile auf dem Anmeldebildschirm zu aktivieren. Dies ermöglicht die Vorbereitung der korrekten Netzwerkeinstellungen, die Sie für Ihr Konto benötigen, indem ein NetSetMan-Profil bereits vor der Anmeldung aktiviert wird.

Um diese Funktion zu verwenden, muss der NetSetMan Service installiert sein und die Option Profilumschaltung vom Windows-Anmeldebildschirm(Einstellungen › Systemprivilegien) muss aktiviert sein.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur die Änderung von Einstellungen erlaubt, die von allen Benutzern gemeinsam genutzt werden. Benutzerspezifische Einstellungen können nicht außerhalb einer Benutzersitzung geändert werden.

Administration

Wenn Sie NetSetMan so einrichten, dass es von einer anderen Person verwendet wird, möchten Sie vielleicht festlegen, welche Aktionen die andere Person ausführen darf. Mit der Administration(Einstellungen › Administration) können Sie genau dies tun.

Wenn Sie diesen Modus aktivieren, müssen Sie zunächst ein Passwort mit 6 oder mehr Zeichen eingeben. Nur mit diesem Passwort können Sie die Administrationseinstellungen ändern oder die von Ihnen geschützten Aktionen ausführen (NetSetMan ausführen/beenden, Profile aktivieren, Profileinstellungen ändern, Programmeinstellungen ändern, Updates installieren).

Sie können sogar bestimmte vorkonfigurierte Profile sperren, so dass der Benutzer sie nicht ändern, aber dennoch aktivieren kann. Oder Sie können generell den Zugriff auf bestimmte Einstellungen, wie z.B. Arbeitsgruppe & Domäne, einschränken, während Sie dem Benutzer erlauben, alle anderen Einstellungen zu konfigurieren und zu verwenden.

Eine Prüfsumme Ihres Passworts wird in die Windows Registry geschrieben. Stellen Sie sicher, dass ein normaler Benutzer keine Schreibrechte auf HKLM\Software\NetSetMan (auf x64: HKLM\Software\Wow6432Node\NetSetMan) hat. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie diesen Schlüssel manuell löschen. Wenn Ihre Einstellungsdatei verschlüsselt ist, kann niemand ohne das Passwort diese einsehen oder bearbeiten.

Kommandozeilen-Aktivierung

In einigen speziellen Fällen möchten Sie vielleicht Profile aktivieren, ohne die GUI von NetSetMan zu verwenden: Umschalten von Profilen mit Verknüpfungen, Aktivieren eines Profils beim Windows-Start, Auslösen der Profilaktivierung durch ein externes Skript, usw.

Die folgenden Parameter sind verfügbar:

-? | Kommandozeilenhilfe: Alle verfügbaren Parameter und Anweisungen anzeigen
-a # | Profil nach Name oder ID aktivieren #
-as # | Aktivieren Sie das Profil im stillen Modus (Der Aktivierungsdialog wird automatisch geschlossen, wenn keine Fehler aufgetreten sind)
-aw # | Profil mit Windows-Benachrichtigung aktivieren
-ah # | Profil versteckt aktivieren (als Tray-Symbol)
-h / -hide | NetSetMan minimiert ausführen
-f / -full | NetSetMan im Voll-Modus ausführen (Standard)
-c / -compact | NetSetMan im Kompakt-Modus ausführen
-m / -multi | Führt eine zweite Instanz von NetSetMan aus. Vorsicht: Alle aktiven Instanzen schreiben in die gleiche Einstellungsdatei!

Nicht-kommerzielle Freeware

Diese Meldung im Hauptfenster erscheint im Durchschnitt bei Benutzern einer Arbeitsgruppe bei jedem siebten Programmstart und bei Benutzern einer Domäne bei jedem zweiten Programmstart.

Leider ist dies notwendig, um Benutzer daran zu erinnern, dass NetSetMan nur für nicht-kommerzielle Zwecke (= privat oder ehrenamtlich) Freeware ist. Zusammengefasst: Sie dürfen das Produkt kostenlos verwenden, solange Sie keine bezahlte Arbeitszeit einsparen. Wenn Sie das Produkt z.B. am Arbeitsplatz oder auf einem kommerziell genutzten Laptop verwenden möchten, müssen Sie eine NetSetMan Pro-Lizenz erwerben. Es gibt keine Sonderregelung für Bildungs- oder gemeinnützige Einrichtungen. Professoren, Lehrer und andere Mitarbeiter dürfen die nicht-kommerzielle Freeware-Version nur dann verwenden, wenn sie ehrenamtlich (= unbezahlt) tätig sind.

Bitte lesen Sie die Lizenzvereinbarung für weitere Informationen.

Diese Meldung ist in der Pro-Version natürlich nicht enthalten.

Zusätzlich in NetSetMan Pro
Unbegrenztes Profil-Management

Mit NetSetMan Pro haben Sie die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Profilen und Gruppen zu erstellen.

Der Profilbaum (eingeführt in Version 5.x und ersetzt die alte Tab-Navigation) ist die perfekte Möglichkeit, auch eine große Anzahl von Profilen zu organisieren. Gruppen können sogar in mehreren Ebenen verschachtelt werden, so dass Sie Ihre Profile in jeder beliebigen Struktur verwalten können, die Ihnen am besten passt.

Browser / Proxy

Mit NetSetMan Pro können Sie die Proxy-Einstellungen von Windows / Internet Explorer und Mozilla Firefox verwalten. Chrome, Opera und Edge haben keine eigenen Proxy-Einstellungen, sondern verwenden automatisch die für Windows/IE konfigurierten Systemeinstellungen.

Wenn Sie die Proxy-Einstellungen bei der Aktivierung eines Profils entfernen möchten, aktivieren Sie unbedingt das Kontrollkästchen Proxy, um anzugeben, dass Sie Änderungen an Ihrer Proxy-Konfiguration vornehmen möchten, und wählen Sie dann Direktverbindung / Kein Proxy.

Darüber hinaus können Sie die Startseite ändern, und falls Sie Profile in Firefox verwenden, können Sie auch den Profilnamen auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Firefox geschlossen sein muss, bevor Sie seine Einstellungen ändern können.
Wenn Sie mehrere Firefox-Profile haben und sich deren Profilordner ändert (z.B. aufgrund eines neuen Systems), müssen Sie das Profil in der Liste erneut auswählen, damit es in Ihrer Einstellungsdatei aktualisiert wird.

Netzwerk-Domäne

Um einer Domäne beizutreten, geben Sie deren Namen, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Das Passwort wird verschlüsselt in der Programmeinstellungsdatei gespeichert.

In NT-Domänen kann ein Benutzer zur gleichen Zeit nur Mitglied in genau einer Domäne sein. Das bedeutet, dass durch den Beitritt zu einer anderen Domäne oder einer Arbeitsgruppe Ihre Mitgliedschaft in der vorherigen Domäne verloren geht, bis Ihr System dort wieder beitritt.

NetSetMan kann Ihnen nur dann einer Domäne beitreten, wenn Ihr Domänenbenutzerkonto die Berechtigung dazu hat.
Diese Benutzerkonto-Berechtigung heißt "Arbeitsstation zur Domäne hinzufügen" und muss für Ihr Konto aktiviert werden. Wenn Sie nicht über diese Berechtigung verfügen, bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator, Ihnen diese zu gewähren. Andernfalls können Sie der Domäne nach Verlassen der Domäne nicht wieder selbst beitreten.

Verteilung in Firmennetzwerken

NetSetMan Pro bietet verschiedene Hilfsfunktionen, die Ihnen helfen, die Software mit vorkonfigurierten Einstellungen und Ihrer Lizenz leichter in Ihrem Firmennetzwerk zu verteilen. Sie finden alles, was Sie hierfür wissen müssen, in einer detaillierten Beschreibung in den technischen FAQ.