| # NetSetMan ## Файл справки Русский / Russian |

Общая информация

Версия файла справки | 5.0
Поддерживается Операционные системы | Windows 7, 8, 10 32/64-бит
Лицензия | Некоммерческое бесплатное программное обеспечение или Коммерческая версия Pro Просмотр в формате HTML или PDF
Контактная информация | www.netsetman.com Форум поддержки

Содержание

Основы

- Описание
- Основные сведения
- Профили
- Сетевые адаптеры
- Настройки Редактирование
- Активация профиля
- Компактный режим и полный режим
- Меню в лотке и информация в лотке

Настройки

- Обзор
- Расширенные настройки TCP/IP
- Статус адаптера
- WiFi
- Настройки драйвера
- Принтер
- Рабочая группа
- Системные настройки
- Сетевые диски
- Связи
- SMTP / Электронная почта
- Файл хозяев
- Скрипты и программы

Особенности

- управление WiFi
- Сетевые инструменты
- Автопереключатель
- Примечания
- NetSetMan Service / Ограниченный счет пользователя
- Переключение профиля перед входом в систему
- Администрация
- Активация командной строки
- Некоммерческое бесплатное сообщение

Дополнительно в NetSetMan Pro

- Управление неограниченным профилем
- Браузер / Доверенность
- Сетевой домен
- Дистрибуция в корпоративных сетях

Основы
Описание

NetSetMan это программа для управления настройками сети, позволяющая легко переключаться между предварительно настроенными профилями. В сочетании с превосходным управлением Wi-Fi и практичными сетевыми функциями это важный инструмент для каждого пользователя ноутбука.

IP-адреса (IPv4 и IPv6) Шлюз, DNS, WINS управление WiFi Имя компьютера Рабочая группа Принтер по умолчанию Сетевые диски статус сетевой карты Соединения (RAS/DUN/PPP/VPN) суффикс DNS Таблица маршрутов SMTP-сервер Файл хозяев Системные настройки (просмотр, аудио, брандмауэр, ...) Настройки драйвера (скорость/дуплекс, MTU, управление потоком, VLAN-ID, привязка к протоколу) MAC-адрес Сценарии (BAT, VS, JS, ...). Выполнение программы | Дополнительно только в версии Pro: Может использоваться в работе Неограниченное количество профилей Сетевой домен Полные настройки прокси & Главная страница браузера (Internet Explorer, Firefox, Opera)

NetSetMan предлагает то, чего не хватало в Windows до сих пор:
Мощный, простой в использовании интерфейс для управления всеми настройками сети с первого взгляда. Попробуйте, и вам больше никогда не захочется без него обходиться.

Все настройки и изменения автоматически сохраняются в отдельном файле(netsetman.xml), что позволяет легко создавать резервные копии и передавать их.

Активируйте сохраненный профиль одним щелчком мыши или даже полностью автоматически!

Основные сведения

- Профили
  Каждый профиль представляет собой набор настроек, необходимых для определенного места или сценария. Используя подпрофили, можно настроить несколько сетевых адаптеров с одним профилем. Профили могут быть организованы в группы профилей.
- Ручная настройка
  Вам необходимо настроить необходимые профили вручную. Невозможно угадать правильные настройки для неизвестного местоположения. Основной целью приложения является автоматизация регулярных изменений настроек, которые вы обычно делаете вручную.
- Выбор настроек
  Получение всех текущих настроек в профиле может дать вам стартовую точку, но вам все равно нужно решить, какие настройки применять при активации этого профиля. Настоятельно рекомендуется ограничивать активные параметры теми, которые могут действительно измениться. Например, нет необходимости применять имя компьютера, если этот параметр никогда не изменялся.
- Конфигурация параметров
  Чтобы настроить параметр, установите его флажок и либо введите нужную конфигурацию непосредственно в главном интерфейсе, либо откройте диалоговое окно конфигурации для данного конкретного параметра.
- Активация профиля
  По умолчанию ни один профиль не активируется автоматически, т.е. ни одна настройка в вашей системе не изменяется без вашего намерения. При этом вы можете использовать функцию AutoSwitch для автоматической активации определенных профилей на основе настраиваемых условий.
- Иконка в лотке
  Рекомендуется держать NetSetMan свернутым в лотке и переместить его иконку в всегда видимую область. Таким образом, вы можете быстро активировать профиль, нажав на значок и выбрав профиль. Кроме того, вы получите полезный обзор по всем текущим IP (и, опционально, дополнительные настройки), просто наведя указатель на значок.

Профили

Профиль содержит один или несколько наборов ("подпрофилей") настроек. Все они будут активированы один за другим при активации профиля. Вы можете изменить их порядок с помощью перетаскивания.

В дереве профилей профили организованы в группы. Можно использовать перетаскивание, контекстное меню правой кнопкой мыши и обычные клавиатурные сокращения (клавиши со стрелками для навигации, F2 для переименования, F3 для поиска и т.д.).

Профили и группы можно создавать, удалять и искать в строке меню дерева профилей.

Все изменения сохраняются автоматически, поэтому случайно ничего не теряется.

Во всплывающей подсказке профиля можно быстро ознакомиться с содержащимися в нем настройками. При выборе группы отображается обзор всех ее профилей и их настроек.

Сетевые адаптеры (NIC = карта сетевого интерфейса)

Все доступные сетевые адаптеры отображаются по их имени и типу. Выберите сетевой адаптер, которым вы хотите управлять в текущем (под)профиле.

Список обновляется автоматически при запуске программы, но вы также можете обновить его вручную с помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.

Если вы скопируете файл настроек (netsetman.xml) на другую систему, то выбранных сетевых адаптеров там не будет, поэтому выбранные вами сетевые адаптеры больше недействительны. Аналогичная проблема может возникнуть после серьезного обновления драйвера, в результате чего Windows будет относиться к существующему сетевому адаптеру как к новому устройству. NetSetMan затем попытается автоматически переназначить все сетевые адаптеры в профилях, используя имя сетевого адаптера и его MAC-адрес. Дополнительные опции для профессионального использования описаны здесь: Распространение в корпоративных сетях.

Настройки Редактирование

Получение текущих настроек

- Чтобы прочитать в текущей настройке из системы в профиль, нажмите на соответствующую кнопку со стрелкой.
- Чтобы прочитать все текущие настройки, щелкните правой кнопкой мыши по профилю и выберите Get Current Settings (Получить текущие настройки).

Очистка настроек

- Чтобы очистить конфигурацию определенного параметра, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Очистить.
- Чтобы очистить значения поля IP, просто дважды щелкните по его соответствующему подписи.

Настройки копирования и вставки

- Чтобы дублировать профиль, используйте Copy/Paste в контекстном меню профиля или просто нажмите Ctrl+C/V.
- Чтобы скопировать и вставить только определенный параметр, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Копировать/Вставить.

Активация профиля

Чтобы применить все настройки текущего профиля, нажмите кнопку Активировать или, если программа запущена в свернутом виде, выберите профиль из меню в трее. Обратите внимание, что будут активированы только те настройки, которые отмечены флажком.

Диалог активации содержит информацию о текущем ходе активации.
Там можно увидеть, какие настройки будут применены и успешен ли процесс. Вы можете отменить процесс активации, нажав кнопку Отмена в любое время, однако не все настройки могут быть остановлены немедленно, поэтому для завершения текущего действия может потребоваться некоторое время.

Перед применением IP-настроек NetSetMan сначала проверяет, не отличаются ли они от текущей системной конфигурации. В случае, если они точно совпадают, NetSetMan пропустит этот шаг и немедленно продолжит работу без каких-либо задержек. Рядом с адресом появится сообщение "Пропустить". Если вы хотите принудительно обновить IP-конфигурацию в вашей системе (несмотря на то, что ничего не изменилось), вы можете сделать это, установив Статус адаптера на "Перезагрузка" в вашем профиле. После этого Windows заново инициализирует конфигурацию сетевого адаптера.

Все изменения применяются немедленно. Однако в некоторых случаях некоторые настройки занимают некоторое время, чтобы вступить в силу в полном объеме, или требуют перезагрузки (особенно это касается имени ПК и рабочей группы/домена).

Для просмотра дополнительной информации и сообщений об ошибках в полном объеме откройте раздел Log внизу.

Чтобы найти решения наиболее распространенных ошибок и проблем, посетите наш FAQ и форум поддержки.

Компактный режим и полный режим

В дополнение к стандартному пользовательскому интерфейсу "Полный режим", в котором вы можете конфигурировать настройки и структуру ваших профилей, доступен пользовательский интерфейс "Компактный режим". Вы можете переключаться между этими режимами в любое время, нажав на соответствующую кнопку в меню.

После настройки всех профилей "Компактный режим" является идеальным интерфейсом. Здесь Вы имеете компактный обзор всех профилей и их настроек, не беспокоясь о случайных изменениях.

В случае использования Администрирования (при неотмеченном изменении настроек профилей ), компактный режим будет использоваться автоматически, чтобы пользователь не имел возможности изменять настройки.

Меню в лотке и информация в лотке

Иконка программы в области уведомлений является важной частью сайта NetSetMan.

Щелчок правой кнопкой мыши по иконке открывает трей-меню, в котором Вы можете быстро активировать профиль и получить доступ к инструментам программы.

Наведя указатель мыши на значок, вы увидите информацию в трее со всеми важными IP-адресами и системными настройками, активными в настоящее время в вашей системе. Вы можете настроить отображаемую информацию в настройках программы. Все данные собираются в режиме реального времени, поэтому может возникнуть небольшая задержка в зависимости от выбранных вами дополнительных настроек.

По умолчанию Windows скрывает иконки неактивных уведомлений. Для быстрого доступа вручную переместите значок программы из неактивной области в всегда видимую область:

1. Щелкните по символу стрелки в области уведомлений для просмотра всех скрытых значков уведомлений.
2. Перетащите значок NetSetMan из скрытой области в всегда видимую область.
3. Опустите его в том положении, в котором вы бы хотели, чтобы он был готов к работе.

Опционально, вы можете изменить поведение нажатия на иконку, чтобы открыть Tray Info в качестве постоянного диалога, который может быть размещен в любом месте экрана. Его текст может быть выделен и скопирован. Отображаемая информация обновляется автоматически каждые пару секунд, при условии, что текст не выбран.

Поведение левого/правого/двойного щелчка мыши может быть настроено в настройках программы в соответствии с вашими потребностями.

Настройки
Обзор

NetSetMan разработан таким образом, что вы можете иметь прямой обзор всех настроек в профиле. Некоторые настройки, такие как основной IP-адрес, WiFi-соединение и принтер по умолчанию, могут быть сконфигурированы непосредственно на главном интерфейсе. Другие, более сложные настройки могут быть включены только здесь и покажут краткий обзор их текущей конфигурации. Чтобы изменить их, сначала активируйте их, а затем откройте соответствующий диалог, нажав кнопку [...].

В следующих разделах вы получите основные инструкции и полезные советы по использованию всех настроек и функций.

Расширенные настройки TCP/IP

IP, шлюз и DNS адреса являются основной функцией NetSetMan, поэтому их можно настраивать непосредственно на главном интерфейсе.

Если вы хотите добавить несколько IP, шлюзовых, DNS и WINS адресов в сетевой адаптер, чтобы вы могли находиться в нескольких сетях одновременно, вы можете сделать это, нажав на кнопку IP+ кнопка.

Здесь же вы можете управлять более сложными настройками, такими как IPv6-адреса, таблица маршрутизации, DNS-суффикс, IPConfig, NetBIOS и метрика интерфейса.

Статус адаптера

Можно включить, выключить или перезапустить выбранный сетевой адаптер.

Если вы хотите включить один адаптер и отключить один или все другие адаптеры, вам необходимо создать подпрофили для каждого из адаптеров. Вы можете сделать это вручную или с помощью контекстного меню, которое может автоматически создать подпрофиль для каждого сетевого адаптера, включенного в список адаптеров, и соответствующим образом настроить его статус.

WiFi

Профиль NetSetMan может быть использован для подключения к беспроводной сети с помощью существующего профиля WiFi. Для этого выберите WiFi-адаптер в профиле, затем выберите профиль WiFi в выпадающем списке WiFi. Или выберите Отключить, чтобы прервать любое существующее соединение.

Подключение по MAC-адресу

Windows обычно подключается к беспроводным сетям на основе SSID. Если несколько точек доступа используют один и тот же SSID, Windows группирует их и подключается к точке доступа с лучшим сигналом. Однако иногда вам может потребоваться подключение к определенной точке доступа. С помощью NetSetMan вы можете это сделать!

Если вы хотите подключиться к определенной беспроводной сети при активации профиля NetSetMan, вы можете сделать это, добавив его MAC-адрес к выбору WiFi. Выберите "Connect by MAC address..." (Подключиться по MAC-адресу...) и введите MAC-адрес по вашему выбору. При активации профиля NetSetMan подключится к соответствующей точке доступа. Обратите внимание, что, тем не менее, в вашей системе должен быть настроен подходящий профиль WiFi.

Вы также можете использовать NSM WiFi Management для ручного подключения к любой конкретной точке доступа.

Настройки драйвера

Аппаратные настройки зависят от возможностей сетевого адаптера и его драйвера. Особенно настройки, доступные только для проводных адаптеров (Скорость/дуплекс, MTU/Jumbo Packet, Управление потоком и VLAN ID) могут быть отключены или ограничены в зависимости от сетевого адаптера.

Изменение MAC-адреса должно быть сделано только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Хотя фактический аппаратный адрес является неизменяемым, он может быть перезаписан в системе, чтобы Windows использовала измененный адрес. Может потребоваться перезагрузка системы после этого, чтобы убедиться, что изменения полностью отражены в системе и сети.

При необходимости можно включить или отключить привязки протоколов. Например, IPv6 и общий доступ к файлам можно включить в одном месте и отключить в другом.

Принтер по умолчанию

Если вы печатаете документы в разных местах, возможно, потребуется изменить принтер по умолчанию, так что вам не придется выбирать правильный принтер каждый раз, когда вы печатаете.

Список доступных принтеров обновляется автоматически при открытии.

Выбранный принтер сохраняется по имени. Если вы когда-либо переименовывали его, вам нужно будет повторно выбрать его в профилях.

Рабочая группа

Рабочей группой по умолчанию в Windows является "WORKGROUP", но вы можете захотеть изменить ее в разных местах. Имейте в виду, что перезагрузка системы необходима для того, чтобы изменение было полностью применено.

Переключение между рабочими группами и доменами возможно с помощью NetSetMan Pro.

Системные настройки

В дополнение к обычным сетевым настройкам, иногда вам может понадобиться изменить некоторые системные параметры в зависимости от вашего местоположения или ситуации. Например, во время учебы в университете вы хотите отключить громкость звука, изменить обои и активировать Сбалансированный план питания.

Можно также использовать диалоговое окно "Системные настройки", чтобы быстро изменить некоторые настройки, на поиск местоположения которых в Windows уйдет больше времени. Просто нажмите кнопку , чтобы напрямую активировать этот параметр.

Поддерживаемые настройки включают: режим отображения, внешний вид, обои, цвет рабочего стола, заставку, схему дизайна, громкость динамиков и микрофона, звуковую схему, брандмауэр Windows (включая исключения и уведомления), план питания, часовой пояс, название компьютера и Windows Update.

Сетевые диски

С помощью сайта NetSetMan вы можете создавать карты/подключать и распаковывать/отсоединять неограниченное количество сетевых дисков.

При активации профиля NetSetMan сравнит список всех подключенных в данный момент дисков со списком подключаемых. Все сетевые диски, которые находятся в обоих списках (одна и та же буква диска и один и тот же путь к папке) останутся нетронутыми. Все остальные сетевые диски будут отключены до того, как будут подключены новые.

Связи

Используйте эту функцию для подключения или отключения любого типа подключения Windows, например, коммутируемых сетей, широкополосной мобильной связи или VPN. Совместимые соединения перечислены в Windows вместе с обычными сетевыми адаптерами в диалоговом окне Сетевые подключения. С технической точки зрения поддерживаются все соединения, совместимые с "RasDial".

Вы можете выбрать либо отключить все текущие установленные соединения, установив флажок, либо подключить/отключить некоторые соединения по отдельности в порядке их перечисления.

Если ваше соединение по какой-то причине отсутствует в списке, вы можете вручную добавить его, выбрав Добавить... в списке выбора и введя его название, как отображается в Windows.

NetSetMan также поддерживает несколько сторонних VPN клиентов, таких как OpenVPN, Shrew и Cisco. Если ваш VPN клиент совместим, NetSetMan перечислит его VPN профили в списке выбора.

SMTP / Электронная почта

В некоторых случаях IP-адрес SMTP-сервера для отправки электронной почты варьируется в зависимости от вашей сети. Когда вы находитесь в одной сети, вам может понадобиться локальный IP-адрес, например 10.0.0.1, а когда вы находитесь за пределами этой сети, вам может понадобиться доступ к нему по глобальному IP-адресу.

Вместо того, чтобы пытаться быть совместимым с большим количеством различных почтовых клиентов и работать с различными профилями пользователей, NetSetMan решает эту проблему с помощью простого обходного пути. Установите nsm.smtp в качестве SMTP-адреса в вашем почтовом клиенте и сконфигурируйте IP-адреса в соответствии с профилями. При активации профиля оба значения будут связаны с помощью файла локальных хостов, так что вам больше не придется вносить дополнительные изменения в ваш почтовый клиент.

Файл хозяев

В очень специфических случаях может быть необходимо или полезно вручную присвоить IP-адреса именам или доменам. Обратите внимание, что NetSetMan будет изменять только свои собственные записи о хостах, оставляя нетронутыми уже существующие записи.

Скрипты и программы

NetSetMan предлагает удобный способ управления файлами сценариев. Однако у него нет собственного скриптового языка, то есть вы можете использовать только скриптовые языки, которые может выполнять ваша операционная система. Распространенными скриптовыми языками являются VBS, JS и пакетные файлы командной строки. Используйте вашу любимую поисковую систему, чтобы найти больше информации о скриптах и о том, что вы можете с ними сделать.

Откройте существующий файл скрипта или создайте новый, чтобы иметь возможность редактировать скрипт.
Вы можете иметь два скрипта, которые будут выполняться до и после изменения всех остальных настроек.
Если вам нужна задержка между запуском скрипта и изменением сетевых настроек, вы можете указать и ее.

Выполнение программы

NetSetMan предлагает удобный способ для запуска внешних программ с каждым профилем.
Программы можно запускать в ограниченном пользовательском контексте (по умолчанию с включенной UAC) или с повышенными правами администратора (без вызова запроса UAC). При необходимости могут быть добавлены параметры.
Программы можно запускать в обычном режиме, в максимальном или минимальном (если поддерживается).

Уже запущенные процессы могут быть завершены на основании их имени файла (независимо от того, где они находятся) или на основании их точного пути к файлу.

Каждое действие может иметь индивидуальную задержку до (отрицательное значение) или после (положительное значение) выполнения.

Особенности
управление WiFi

NSM WiFi Management отображает все доступные сети и точки доступа, не группируя их, так что Вы можете установить именно то соединение, которое Вам нужно.

Каждая колонка предлагает дополнительные подсказки, которые Вы можете найти полезными. Контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши, позволяет быстро скопировать наиболее важные детали в буфер обмена. Оно также позволяет добавлять описания или цвета фона для конкретных точек доступа, облегчая различение неоднозначных сетевых имён.

Вы можете подключиться к сети двойным щелчком мыши или с помощью кнопки Connect. Если для этого соединения нет существующего профиля, вы можете сначала создать его. Настройки (аутентификация, шифрование, ...) будут предварительно настроены автоматически в зависимости от распознанной сети, но вы можете настроить их при необходимости.

Два раздела WiFi Профили и WiFi Опции предоставляют дополнительную функциональность и могут быть показаны или скрыты с помощью кнопок на панели инструментов.

Профили WiFi

Профили для беспроводных сетей хранятся непосредственно в Windows. NetSetMan предоставляет удобный способ доступа и управления ими. Вы можете создавать, редактировать, удалять, импортировать/экспортировать и переставлять профили WiFi.

Параметры WiFi

Дополнительные опции помогут вам решить проблемы, связанные с WiFi, автоматизируя задачи в фоновом режиме, так что вам больше не придется делать это вручную.

- Отключите WiFi при подключении к локальной сети, в противном случае включите его.
  NetSetMan реагирует на то, что кабели Ethernet подключаются или отключаются, и соответствующим образом отключает/подключает ваш беспроводной сетевой адаптер. Это гарантирует, что проводные соединения всегда предпочтительнее беспроводных.
- Автоматическое переключение на точку доступа WiFi с самым сильным сигналом из текущего SSID.
  Если есть несколько точек доступа для одной сети, и вы перемещаетесь между ними, ваше соединение можно улучшить, всегда переключаясь на точку доступа с лучшим сигналом. Обычно ваше подключение становится все хуже и хуже, прежде чем Windows, наконец, обрывает его и подключается к лучшему соединению.
- Записать журнал
  Если у вас возникли проблемы с беспроводным подключением, вы можете включить эту опцию. NetSetMan будет отслеживать все изменения WiFi и регистрировать их в текстовом файле, так что вы сможете анализировать их по мере необходимости.

Требования

NetSetMan использует родной WiFi API Windows. Убедитесь, что сервис WLAN AutoConfig (Wlansvc) включен и работает.

Сетевые инструменты

Дополнительные встроенные инструменты дополняют набор сетевых инструментов, чтобы вы были готовы к любым видам сетевой деятельности.

Консоль: Удобный доступ к сетевым инструментам командной строки Windows, таким как Ping, Tracert, Nslookup, Netstat и Ipconfig.

Адаптеры Подробности: Доступ ко всем важным деталям для всех ваших сетевых адаптеров в одном месте, включая IPv4/IPv6 адреса, системные IDs, настройки протокола и драйвера, ...

Сетевой сканер: Сканируйте сеть, к которой вы в данный момент подключены, на наличие других компьютеров, сетевых устройств и общих сетевых папок.

- Сканирование по IP-диапазону (IPv4 и IPv6), подсети (CIDR), ARP и NDP кэш-памяти
- Получите такую информацию, как имя, MAC, домен/рабочая группа, операционная система, общие сетевые ресурсы и т.д.
- Многопоточность для одновременного сканирования большого количества IP-адресов
- Высокая совместимость и гибкость за счет использования новых и старых протоколов.
- Копировать детали, открытые цели, результаты экспорта, отправить Wake-On-LAN
- Список избранного для часто используемых целей
- Подробная информация о сетевых принтерах (совместно используемых или подключенных напрямую)
- Фильтр поиска в реальном времени для всех результатов
- Специальную страницу о встроенном сетевом сканере можно найти здесь: www.netsetman.com/network-scanner.

Соединения: Проверьте, какие сетевые подключения в настоящее время активны на вашей системе, какие приложения их установили и к чему они ведут. Вы будете удивлены, увидев, что происходит с вашей системой!

Автопереключатель

Довольно легко активировать профиль одним щелчком мыши из Tray Menu. Но в некоторых случаях, возможно, даже проще активировать профили полностью автоматически на основе пользовательских условий. Встроенная функция AutoSwitch делает именно это.

Условия:

Для каждого профиля в отдельности можно настроить следующие условия:

Окружающие сети WiFi

- Беспроводная сеть (SSID или MAC) на входе/выходе из радиуса действия
- Сила сигнала беспроводной сети ниже/выше определенного значения.
- Подключение/отключение от конкретной беспроводной сети

Местоположение сети

- Windows NLM: Автоматически генерируемые Windows сетевые профили (Vista и более поздние версии).
- Gateway MAC: Отпечаток пальца автоматически назначенного шлюза DHCP.
- Пинг: Доступность определенного сервера или системы в сети.

Статус адаптера

- Состояние подключения локального сетевого адаптера (подключен/отключен)

Временные рамки

- Определенные дни недели и временные рамки (например, Sa+Su, с 8:00 до 18:00).

Аккаунт пользователя

- В настоящее время зарегистрированный пользователь Windows

Несмотря на то, что не существует технических ограничений на количество условий для каждого профиля, постарайтесь сделать это как можно проще. В большинстве случаев для достижения желаемого результата абсолютно достаточно включить одно или два условия.

Вы можете указать, что для активации профиля должны быть выполнены либо все условия, либо хотя бы одно из них.

Профили, которые в дальнейшем имеют более высокий приоритет в случае выполнения условий для нескольких профилей одновременно.

Обзор:

Если вы настроите AutoSwitch для нескольких профилей, может быть сложно понять, почему какой-то профиль активирован или не активирован. Панель AutoSwitch поможет вам сохранить обзор всех профилей с условиями AutoSwitch и их текущее состояние.

Вы можете видеть по цветам, какие условия выполняются и какой профиль был автоматически переключен. Зеленые цвета используются для условий, которые выполняются в данный момент, красные - для тех, которые не выполняются, а серые - там, где статус не имеет значения, потому что предыдущий профиль уже удовлетворяет всем условиям.

Здесь также можно настроить общие настройки AutoSwitch, которые применяются ко всем профилям, например, появление уведомления AutoSwitch.

Опция Включить автопереключатель (Enable AutoSwitch ) включает или отключает автоматическое переключение профилей в общем для всех профилей.

Автоматическая активация профилей:

По умолчанию процесс активации инициируется с помощью сообщения и настраиваемого обратного отсчета задержки, что позволяет по желанию прервать процесс активации. В качестве альтернативы можно использовать собственное уведомление Windows или активировать профиль без каких-либо сообщений в фоновом режиме. В последнем случае во время процесса активации иконка в лотке будет анимирована и временно изменит цвет в соответствии с результатом активации, чтобы визуально информировать вас об автоматическом процессе.

Для экономии системных ресурсов NetSetMan не сравнивает ваши текущие настройки с настройками активируемого профиля. Это означает, что если вы измените какие-либо из ваших настроек вручную, NetSetMan не заметит изменения.

Примечания

Вы можете создать короткие заметки для каждого профиля, если хотите запомнить или указать назначение профиля. Если для профиля была создана заметка, в дереве профилей будет отображена иконка. Отметка также отображается в режиме "Полный режим" в качестве подсказки к значку и в режиме "Компактность" в верхней части настроек профиля.

NetSetMan Service / Ограниченный счет пользователя

NetSetMan требует наличия привилегий администратора для возможности изменения сетевых и системных настроек для вас. Обычно запуск такого приложения невозможен для ограниченной учетной записи пользователя. Даже учетные записи администратора отображают предупреждение при каждом запуске программы, если включена функция UAC (User Account Control - Контроль учетных записей пользователей).

Для решения этой проблемы NetSetMan включает в себя специальный компонент, называемый NetSetMan Service который обеспечивает основное приложение необходимыми привилегиями.

Установленная служба видна в диалоговом окне служб Windows (services.msc) и может контролироваться там же. Кроме того, она может быть установлена/удалена или запущена/остановлена с помощью командной строки:
nsmservice.exe /install /silent
nsmservice.exe /uninstall /silent
net start nsmService
net stop nsmService

Если появляется ошибка "Недействительная подпись", убедитесь, что программа exe не была изменена, а связанная с ней групповая политика Windows отключена: "Turn off Automatic Root Certificates Update".

Если вы запустите NetSetMan с ограниченной учетной записью пользователя, где NetSetMan Service недоступен, вы получите сообщение с объяснением проблемы. В качестве альтернативы, вы можете ввести учетные данные администратора с локальной учетной записи, которую NetSetMan будет хранить в зашифрованном файле настроек и использовать для запуска с требуемыми привилегиями. Обратите внимание, что в этом случае приложение будет запущено в контексте пользователя, чьи учетные данные были использованы.

Переключение профиля перед входом в систему

Очень уникальной и мощной функцией является возможность активировать свои профили на экране входа в систему. Это позволяет подготовить правильные сетевые настройки, необходимые для вашего аккаунта, активировав профиль NetSetMan еще до входа в систему.

Для использования этой функции, NetSetMan Service Должна быть установлена опция Переключение профиля с экрана входа в Windows(Предпочтения ' Системные привилегии).

Обратите внимание, что эта функция позволяет изменять только те настройки, которые являются общими для всех пользователей. Настройки, специфические для пользователя, не могут быть изменены за пределами сеанса пользователя.

Администрация

Если вы настроили NetSetMan на использование кем-то другим, вы можете указать, какие действия другому человеку разрешено выполнять. С помощью Администрирования(Предпочтения ' Администрирование) вы можете сделать именно это.

Когда вы активируете этот режим, вам сначала нужно будет ввести пароль, состоящий из 6 или более символов. Только с помощью этого пароля вы сможете изменять настройки Администрирования или выполнять действия, которые вы защитили (запустить/выйти с сайта NetSetMan, активировать профили, изменить настройки профиля, изменить настройки программы, установить обновления).

Вы даже можете заблокировать некоторые предварительно настроенные профили, так что пользователь не сможет их изменить, но сможет их активировать. Или вы можете ограничить доступ к определенным настройкам, таким как Рабочая группа и Домен, позволяя при этом пользователю настроить и использовать все остальные параметры.

Контрольная сумма вашего пароля будет записана в реестр Windows. Убедитесь, что обычный пользователь не имеет прав на запись, чтобы HKLM\Software\NetSetMan (на x64: HKLM\Software\Wow6432Node\NetSetMan). Если вы забыли пароль, вам придется удалить этот ключ вручную. Если ваш файл настроек зашифрован, никто без пароля не сможет его просмотреть или отредактировать.

Активация командной строки

В некоторых особых случаях вам может понадобиться активировать профили без использования GUI NetSetMan: переключение профилей с помощью ярлыков, активация профиля при запуске Windows, активация профиля с помощью внешнего скрипта и т.д.

Доступны следующие параметры:

-? | Справка из командной строки: Просмотреть все доступные параметры и инструкции
-a # | Активировать профиль по имени или ID #
-as # | Активировать профиль в тихом режиме (диалоговое окно Активация закроется автоматически, если не возникнет ошибок).
-aw # | Активировать профиль с уведомлением Windows
-ah # | Активировать скрытый профиль (как значок в трее).
-h / -hide | Запустить NetSetMan минимизировано
-f / -full | Запустите NetSetMan в полном режиме (по умолчанию).
-c / -compact | Запустить NetSetMan в компактном режиме
-m / -multi | Запустить вторую инстанцию NetSetMan. Внимание: Все активные экземпляры записывают в один и тот же файл настроек!

Некоммерческое бесплатное сообщение

Это сообщение в главном окне появляется в среднем при каждом седьмом запуске программы для пользователей рабочей группы и при каждом втором запуске программы для пользователей домена.

К сожалению, это необходимо напомнить пользователям, что NetSetMan является бесплатным только для некоммерческих целей (= частное или почетное). Подводя итог: Вы можете использовать продукт бесплатно до тех пор, пока не сэкономите оплачиваемое рабочее время. Если вы хотите использовать продукт, например, на работе или на ноутбуке, используемом в коммерческих целях, вам необходимо приобрести лицензию NetSetMan Pro. Для образовательных или некоммерческих учреждений не существует специальных правил. Профессора, учителя и другие сотрудники могут использовать некоммерческую бесплатную версию только в том случае, если они работают в почетном качестве (= неоплачиваемая работа).

Пожалуйста, ознакомьтесь с лицензионным соглашением для получения дополнительной информации.

Разумеется, это сообщение не включено в Pro-версию.

Дополнительно в NetSetMan Pro
Управление неограниченным профилем

С NetSetMan Pro у вас есть возможность создавать неограниченное количество профилей и групп.

Дерево профилей (введенное в версии 5.x, заменившее старую навигацию по закладкам) является идеальным способом организации даже большого количества профилей. Группы могут быть даже вложены в несколько уровней, что позволяет вам управлять профилями в любой структуре, которая вам больше всего подходит.

Браузер / Доверенность

С помощью NetSetMan Pro вы можете управлять настройками прокси-сервера Windows / Internet Explorer и Mozilla Firefox. Chrome, Opera и Edge не имеют собственных настроек прокси, но автоматически используют системные настройки, настроенные для Windows/IE.

Если вы хотите удалить настройки прокси при активации профиля, установите флажок Proxy, чтобы указать, что вы хотите применить изменения в настройках прокси, затем выберите Direct connection / No proxy (Прямое соединение / Без прокси).

Кроме того, вы можете изменить главную страницу и в случае, если вы используете профили в Firefox, вы также сможете выбрать имя профиля.

Пожалуйста, обратите внимание, что Firefox должен быть закрыт перед изменением его настроек.
Если у вас несколько профилей Firefox и их папки меняются (например, из-за новой системы), вам нужно будет заново выбрать профиль в списке, чтобы он обновился в файле настроек.

Сетевой домен

Чтобы присоединиться к домену, введите его имя, имя пользователя и пароль. Пароль будет сохранен в зашифрованном виде в файле настроек программы.

В доменах NT пользователь может быть участником только одного домена одновременно. Это означает, что, присоединяясь к другому домену или рабочей группе, Ваше членство в предыдущем домене теряется до тех пор, пока Ваша система не будет повторно присоединена.

NetSetMan может присоединяться к домену только в том случае, если ваша учетная запись пользователя домена имеет на это разрешение.
Эта привилегия учетной записи пользователя называется "Добавить рабочую станцию в домен" и должна быть включена в вашей учетной записи. Если у вас нет этой привилегии, попросите вашего сетевого администратора предоставить вам ее. В противном случае, вы не сможете присоединиться к домену самостоятельно после того, как покинете его.

Дистрибуция в корпоративных сетях

NetSetMan Pro предлагает несколько вспомогательных функций, которые помогут вам легче распространять программное обеспечение с предварительно настроенными параметрами и лицензией в сети вашей компании. Все, что вам нужно знать, вы найдете в подробном описании в техническом FAQ.