0LL9-003
选择要安装的驱动程序
安装 MF 驱动程序前，在本机上指定计算机的连接方式和要使用的驱动程序类型。
使用带传真功能的型号
使用不带传真功能的型号
使用带传真功能的型号
1
按下 并点击 <菜单>。
2
点击 <系统管理设置>。
如果用于输入 PIN 码的画面显示，通过数字键输入 PIN 码并点击 <应用>。设置系统管理员 PIN （电子手册）
3
点击 <PDL Selection (Plug and Play)>。
4
点击 <网络> 或 <USB>。
5
选择正在使用的驱动程序。
可选择页面描述语言

网络 | FAX UFRII LT UFRII LT (XPS)
USB | UFRII LT UFRII LT (XPS)

6
重新启动本机。
如果已在步骤 4 中选择 <USB>，请关闭本机并至少等待 10 秒再重新开启。
使用不带传真功能的型号
1
按下 。
2
使用 / 以选择 <系统管理设置>，然后按下 。
如果用于输入 PIN 码的画面显示，通过数字键输入 PIN 码并按 [OK]。设置系统管理员 PIN （电子手册）
3
使用 / 以选择 <PDL Selection (Plug and Play)>，然后按下 。
4
使用 / 以选择 <网络> 或 <USB>，然后按下 。
5
使用 / 以选择正在使用的驱动程序，然后按下 。
可选择页面描述语言

网络 | UFRII LT UFRII LT (XPS)
USB | UFRII LT UFRII LT (XPS)

6
重新启动本机。
如果已在步骤 4 中选择 <USB>，请关闭本机并至少等待 10 秒再重新开启。