# การดูแลรักษาแม่แบบสร้างภาพ

## ทำความสะอาดสายโคโรน่าที่ด้านในของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

1
  เปิดฝาครอบ

2
  ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่อง

3
  ในการทำความสะอาดสายโคโรน่า ให้เลื่อนแถบสีเขียวบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จากด้านซ้ายไปยังด้านขาว และจากด้านขวาไปยังด้านซ้าย 3 ครั้ง จากนั้น
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำแถบสีเขียวกลับไปไว้ยังตำแหน่งเริ่มต้น (1) เรียบร้อยแล้ว

4
  ใส่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าไปในตัวเครื่องและปิดฝาครอบ