v0.01

添加：初始 Alpha 测试

v0.02

添加：对 ISA 和 Pubkey 修改模式使用虚拟的 BIOS
添加：修正全部校验和的功能
添加：根据 SLICTool 修复各种错误

修正：GUI 错误
修正：MSB/LSB 校验和未被正确地检测

v0.03

添加：使用 CBROM32 的选项

修正：无主板制造商标识时出现的问题

v0.04

添加：超静3方法

v0.05

添加：超静3方法 SLP 置入

修正：若用于原始 BIOS 中则使用模块校验和 FF
修正：用偏移 10000h 在主模块中填补
修正：不改变现有的伪 SLIC

v0.06

添加：动态超静3方法
添加：允许在 UTS64K.BIN 模块之前插入 ISA/Pubkey

修正：处理不同的 ACPI 表格式
修正：原始 BIOS 有时会被超静3删除
修正：Pubkey/marker 当前不能使用 CBROM
修正：有时模块检验和不能正确地强制为 FF

v0.07

添加：OEM 0+2 方法

修正：默认使用 CBROM 来压缩模块（LHA 作为选项）
修正：最初的目录
修正：Dell SLP 自动修正和插入

v0.08

添加：OEM7 方法

修正：在一些例子中，0+2 的 SLIC 偏移存在错误

错误：检测到存在 0+2 时 LHA 崩溃
错误：检测 BIOS 存在已被动态法修改的有效 SLIC（并且不允许改变）

v0.09

添加：允许动态 0+2 修改模式

修正：检测到存在 0+2 时 LHA 崩溃
修正：检测 BIOS 存在的有效 SLIC 并允许改变

v0.10

修正：添加非压缩模块的最佳方法（使用 CBROM32 而非 CBROM1.82）
修正：改变 0+2 方法清零字串的排列来收缩主模块

v0.11

添加：动态修改模式更好的处理方法

修正：有时 Dell SLP 不能插入

v0.12

添加：SLP 与 ISA、Pubkey 和 OEM7 修改模式一起插入
添加：动态修改模式使用 OEM7 模块

v0.13

修正：解析一些华硕 BIOS
修正：超静3中无法成功扩大主模块
修正：若地址空间位于 Award 版权区域，手工 SLIC 地址失败

v0.14

添加：动态修改模式解除华硕加锁的功能

v0.15

修正：Pubkey/marker 当前的行为类似 CBROM32 并非 CBROM
修正：模块校验和错误未触发期望的 FFh

v0.16

修正：0+2 时 SLIC 偏移有时出错
修正：改良收缩主模块的程序编码

v0.17

修正：若 DUMMY.ROM 不在 BIOS 目录导致的失败
修正：进一步改良调整主模块容量的程序编码

v0.18

修正：真正修复 DUMMY.ROM 问题！（会从程序目录中删除） 

v0.19

添加：修正 DSDT 校验和的选项

v0.20

添加：可供选择的 OEM7 方法（ACPITBL 位于尾部、黑色 EPA）

修正：XSDT 表不能正确处理

v0.21

添加：选项工具提示
添加：解析 ROM 保留区和 CPU 微码更新
添加：移除首条微码更新以获取空间的选项（例如 ISA 或 0+2 修改模式）

修正：重写调整模块容量的程序编码，修改超静3无法收缩某些模块且不易清空额外字串

v0.22

添加：保留特定的 CPUID 微码的选项
添加：显示电脑处理器的 CPUID
添加：添加一条 SLP 字串到已经 SLIC 处理的 BIOS 中的能力

修正：某些情况下错误的模块收缩程序编码导致处理失败
修正：若移除微码，*BS1 块也需要更新

v0.23

添加：不同类型微码的解码

修正：仅修改 RSDT/XSDT 选项现在不再修改 FACP
修正：某些 BIOS 插入 Dell SLP1.0 字串失败

v1.00

修正：对已有 SLIC 表 BIOS 添加 SLP 字串时，日志不可用

v1.01

添加：日志中包含选定的选项和版本号

修正：若主模块容量改变，有时会误删除原始 BIOS
修正：适当时自动打开 SLIC 和 SLP 文件夹
修正：某些情况下 ACPI 解析失败

v1.02

修正：当存在伪 SLIC 时仅允许华硕 Pubkey 方法

v1.03

添加：EVGA 兼容性（保留 BIOS 整体校验和）

v1.04

添加：允许添加模块覆盖伪码的选项

修正：校验和程序编码溢出

v1.05

添加：识别被插入和已 SLIC 修改 BIOS 中的 OEM 激活 SLIC 版本（2.0 或 2.1）
添加：新建 SLIC21 目录并加入若干 OEM 激活 v2.1 SLIC

修正：更新惠普 SLP 字串

v1.06

添加：超静3 EPA 模块位于尾部的功能

修正：模块尾字节偶尔会被损坏
修正：有时不允许 OEM7 但形成死循环

v1.07

添加：识别和处理戴尔 Award BIOS 的功能

修正：超静3仅修改 SLP 时仍然收缩 EPA 模块

v1.08

修正：模块包含路径时不能提取

v1.09

修正：昂达 BIOS 头部两个字节被损坏

v1.10

添加：动态法 ACPITBL 位于尾部，扩展超静3

修正：尝试识别两种不同的 EVGA BIOS 变型

v1.11

修正：极少情况下 *ALIN16* 块的首字节被损坏

v1.12

修正：核心 v6.0 BIOS 校验和错误

v1.13

添加：修改现有 Pubkey/Marker 的功能

v1.14

修正：改变用 FF 填补替代校验和的模块处理方法
修正：动态 OEM7 仍在 OEM7 模块中放置 SLIC

v1.15

修正：极少情况下不能查找 RSDT 表

v1.16

修正：解析某些老的核心 v6 BIOS 失败

v1.17

添加：允许对动态SLIC的映像进行常规修改（当询问时选择“取消”）

v1.18

添加：更多的制造商列表和识别

修正：不能正确识别动态 SLIC

v1.19

添加：源自 Phoenix 工具的证书校验程序码（校验任意已存在的 SLIC 和指定的 SLIC 文件）

修正：记住打开文件对话框的最后目录

v1.20

添加：为 ISA 修改模式获取空间的黑色 EPA 选项

修正：某些 v6.0 BIOS 在模块后插入校验和失败

v1.21

修正：有时不能正确修正模块校验和

v1.22

修正：模块解析错误

v1.23

修正：改进 Dell Award BIOS 的处理
修正：首模块不是主模块时允许超静3和 0+2 修改模式

v1.24

修正：修正核心 v6.0 BIOS 模块校验和错误

v1.25

添加：ACPI 和 EPA 不相连时仍可使用超静3（黑色 EPA）

v1.26

添加：试验性支持 DSDT 修改 - 插入 SLI 证书
添加：试验性支持 DSDT 修改 - 移除 CPU 别名（针对 Mac OSX）

v1.27

修正：改进 DSDT 提示（若 ISA/Pubkey 时选中则提醒 DSDT 不被修改）
修正：在日志中加入新的选项显示

v1.28

修正：常规 OEM7 修改模式下 EPA 未被正确移动

v1.29

添加：动态修改 BIOS 的 SLP2 Pubkey/Marker 模块的功能

v1.30

添加：允许手动修改新 DSDT 表的选项

v1.31

添加：校验 SLIC 数字证书
添加：Intel 兼容的（-oa）DSDT 选项

修正：打开对话目录未保存文件

v1.32

添加：允许暂停先前的校验和修正以便手动修改 BIOS

修正：系统没有 .NET 3.5 SP1 时校验 SLIC 证书崩溃（现在仅日志显示无法校验）

v1.33

添加：超静1方法

v1.34

添加：允许手动修改 ACPI 模块
添加：允许手动修改主模块
添加：显示 SLIC ID

v1.35

修正：检测动态 SLIC 时失败

v1.36

添加：校验时不提取模块的选项

v1.37

修正：修改后的 BIOS 解析 SLIC OEM/Table/Creator ID 失败

v1.40

添加：FACS 方法

v1.41

修正：FACS 方法的修正

v1.42

添加：ACPI FACS 方法
修正：FACS 方法的各种修正（特别是包括 XSDT 的 BIOS）

v1.43

修正：处理具有无效文件名的模块

v1.44

修正：FACS 填补错误

v1.45

不发布

v1.46

添加：超静3 ACPITBL 位于尾部

v1.47

添加：内部更新

v1.48

添加：能够选择 OEMx 模块（0-7）代替默认使用的 OEM7
添加：FACS 为 Gigabyte 默认

v1.49

修正：OEMx 方法的错误消息现在指正确的 OEMx 模块
修正：加载 BIOS 后若自动选择超静3方法且没有 EPA 模块则选择 ACPITBL 位于尾部
修正：现在于启动时扫描现有 SLIC 的 OEM0-7 模块

v1.50

修正：可能存在的图形用户界面错误
修正：Gigabyte 默认改为超静3

v1.51

修正：处理开始位置存在 512K 填补的新 Gigabyte BIOS

v1.52

添加：若 OEM7 已被使用则自动选择 OEMx 模块
修正：处理特殊 BIOS 的校验和出错