5. 无线网络设置（适用于支持 Wi-Fi 打印功能机型）

根据型号，拥有 Wi-Fi 打印功能的打印机型号，支持基础结构连接和Wi-Fi 热点连接两种无线网络连接类型，通常计算机和打印机之间每次只能有一个连接。

| 基础结构连接模式 通过接入点与无线设备通信
| Wi-Fi 热点连接模式 无线计算机与无线设备直接连接

5.1. 按钮配置模式

如果打印机和支持 WPS 模式的无线路由器连接，则可以通过控制面板上的“Wi-Fi”按键，轻松配置无线网络。

配置方法：长按打印机控制面板上的“Wi-Fi”按键启动 WPS，在启动后 2 分钟内，按下无线路由器的 WPS 按键，即可将打印机连接到无线网络。

| 注： | • 无线路由器需支持WPS模式。 • 必须在打印机端的网络电缆拔出的情况下进行 WPS 配置。

5.2. 通过 USB 连接配置

USB 连接配置是指使用 USB 线连接打印机和计算机，然后在计算机上使用无线网络配置工具，对打印机进行无线网络配置。

5.2.1. Wi-Fi 配置工具

Wi-Fi 配置工具是为了方便用户配置无线网络连接的软件。从驱动安装包中打开 Wi-Fi 配置工具，具体配置步骤如下：

1) 检测无线网卡

Wi-Fi 配置工具会利用计算机的无线网卡自动搜索无线网络，如果计算机没有无线网卡，“无线网络列表”页面会自动勾选“手动输入网络名”。

2) 无线网络列表

配置工具启动后进入该界面，提供无线网络的选择功能。

用户可选择列表中的某一项，点击“下一步”后进入信息输入界面，或在左下角选择“手动输入网络名”。

3) 手动输入网络名

点击“手动输入网络名”将切换到手动输入网络名的界面。

在“网络名称”栏输入打印机要连接的网络名，点击“打印无线网络信息页”可打印出打印机搜索到的无线网络列表。

4) 配置信息输入

进入信息输入界面后，用户可设置无线网络相关信息。

对相关信息配置后，点击“下一步”。

5) 配置完成

完成上述步骤后，将会弹出无线网络配置的结果页面，显示配置结果。

若打印机无线网络配置成功，则弹出如下界面：

5.3. Wi-Fi 热点配置方法

当打印机无线热点处于激活状态时，用户可以通过搜索打印机无线热点的方式与之直接建立连接。无线热点默认为开启状态且默认密码为“12345678”，打印机具体 SSID 和密码可通过“打印 Wi-Fi 配置信息页”获取，连接后参照Web配置方式即可完成配置。

5.4. 关闭无线连接

如果要将产品与无线网络断开连接，可关闭产品的无线设备。

1) 长按产品控制面板的“Wi-Fi”按键2 秒以上，即可断开无线网络连接。

2) 如需验证是否成功关闭，可通过控制面板查看 Wi-Fi 键是否熄灭，或打印打印机的网络配置信息页，查看无线网络状态。