15. 产品规格

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，规格数值略有差异，不同区域国家的产品规格也存在差异。 • 数值基于初始数据，有关更多最新规格信息，请访问：www.pantum.com。

规格总述

产品尺寸（长×宽×高） | M6200/M6500/MS6000 系列：417mm*305mm*244mm
M6550/M6600 系列：417mm*305mm*301mm
产品重量 | M6200/M6500/MS6000 系列：约 7.5Kg（不含包装物，含随机粉盒）
M6550/M6600 系列：8.5Kg（不含包装物，含随机粉盒）
打印环境 | 最佳打印温度范围：10-32°C (50°F-90°F)
最佳打印湿度范围：20% - 80%
电源电压 | 110V Model：
AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A
220V Model：
AC220~240V (-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A
噪音 | 打印：≤52dB
待机：≤30dB
功耗 | 打印：平均 370W，最大 750W
待机：≤45W
休眠：≤3.5W
操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32/64 Bit）
Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
Linux（有版本限制）
IOS/Android（有版本限制）
中标麒麟（龙芯）（有版本限制）
通信接口 | Hi-speed USB 2.0
100Base-Tx Ethernet（适用于网络机型）
Wi-Fi 802.11b/g/n（仅适用于Wi-Fi机型）
处理器 | 600MHz
内存 | 128MB/256MB

打印规格

打印速度 | M6200/M6500/MS6000 系列：(A4 20/22ppm)/(Letter 21/23ppm)
M6550/M6600 系列：(A4 22ppm)/(Letter 23ppm)
首页打印时间 | <7.8 秒
最大月打印量 | 20,000 页
打印语言 | GDI

复印规格

复印速度 | 22cpm (A4)/23cpm (Letter)
首页复印时间 | Flatbed <10 秒 ADF<12 秒
连续最大复印页数 | 99 页
缩放率 | 25%~400%
其他复印功能 | 身份证复印， 票据复印，多合一复印，克隆复印

扫描规格

扫描类型 | 平板+ADF（M6550/M6600 系列）
最大扫描尺寸 | 平板：216×297mm ADF：216 x 356 mm
彩色扫描 | 是
扫描输出功能 | 扫描到 E-mail、 PC、FTP

传真规格（仅适用于 M6600 系列型号）

传真类型 | 黑白
调制解调器速度 | 33.6Kbps
传真内存 | 650 页
编码方式 | MH / MR / MMR
兼容性 | ITU-T SG3 / ECM
其他传真功能 | PC-FAX（发送）、垃圾传真过滤、多址发送、接收转发、速拨号、组拨号、延迟发送、自动重拨、自动接收、自动缩小、移动传真
使用环境 | 不支持以下环境：ADSL、ISDN

| 注： | • 使用VOIP 线路时需注意如下： 如果由于电话线路上的干扰而造成传真发送或接收异常时，可尝试通过如下方式来提高传真收发的成功率。 1.可通过面板设置切换成VOIP 兼容模式 请按如下操作进行设置： 1）按“菜单键”。 2）按方向键“▲”或“▼”进入“传真设置”选项，然后按“OK”。 3）按方向键“▲”或“▼”进入“兼容性”，然后按“OK”。 4）按方向键“▲”或“▼”选择“VOIP”，即切换成VOIP 兼容模式。 2.可尝试在非忙碌时段重新发送传真。 3.请与VOIP 的供应商联络并向其咨询是否可以优化传真传输的网络设置。