12. 日常维护

12.1. 打印机清洁

| 注： | • 请使用中性清洁剂。

请按如下步骤清洁本机：

1. 关闭电源总开关，拨下电源线、USB 连接线、电话线以及网线。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

2. 使用柔软的抹布擦拭设备外部，拭去灰尘。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

3. 抬起压盖，用柔软的抹布轻轻擦拭玻璃稿台。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

4.提起扫描台直到其锁定。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

5. 利用凹入部分右上方突起打开出纸槽。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

6. 沿着导轨取出激光碳粉盒。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

警告
| 打印机使用后短时间内打印机局部零件仍处于高温状态。当打开前盖或后盖接触打印机内部的零件时，请勿接触下图中阴影部分的零件，以免造成烫伤。 |

| 注： | • 取下激光碳粉盒时，请将激光碳粉盒装入保护袋或用厚纸包裹，避免光线照射而损坏感光鼓。

7. 用棉签或干燥的无绒软布，蘸少许酒精轻轻擦拭激光扫面防尘镜。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

8. 清洁打印机内部，如下图所示，用干燥无绒软布轻轻拭擦下面阴影处。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

| 注： | 对于ADF 机器，需定期清理纸屑，请用柔软的抹布擦拭图中所示位置。

12.2. 激光碳粉盒的维护

12.2.1. 激光碳粉盒的使用和维护

为了获得更好的打印质量，请使用奔图原装激光碳粉盒。

| 注： | 使用激光碳粉盒时，请注意下列事项： • 除非立即使用，否则请勿从包装中取出激光碳粉盒。 • 请勿擅自重新填充激光碳粉盒。否则由此引起的损坏不包括在打印机保修范围内。 • 请将激光碳粉盒存放在阴凉干燥的环境。 • 请勿将激光碳粉盒置于火源附近，激光碳粉盒内的碳粉为易燃物，避免引起火灾。 • 在取出或拆卸激光碳粉盒时，请注意碳粉泄露问题，若发生碳粉泄露导致碳粉与皮肤接触或者飞溅入眼睛和口中，请立即用清水清洗，如有不适请立即就医。 • 放置激光碳粉盒时，请远离儿童可接触区域。

12.2.2. 激光碳粉盒使用寿命

激光碳粉盒的使用寿命取决于打印作业需要的碳粉量。

当 LCD 液晶屏提示粉量低时，表示该激光碳粉盒已接近寿命或已到寿命，为确保打印效果，请及时更换新激光碳粉盒。

12.2.3. 更换激光碳粉盒

| 注： | 在更换激光碳粉盒前，请注意如下事项： • 因激光碳粉盒表面可能含有碳粉，取出时请小心处理，避免洒落。 • 取出的激光碳粉盒请放置在纸张上，以免碳粉意外洒落。 • 取下保护罩时，应立即将激光碳粉盒装入打印机，以免过多地受到阳光或室内光线直射，损坏激光碳粉盒感光鼓。 • 安装时，请勿触碰感光鼓表面，以免刮伤感光鼓。

更换步骤如下：

1. 关闭打印机电源，提起扫描台直到其锁定。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

2. 利用凹入部分右上方突起打开出纸槽。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

3. 沿着导轨取出已用尽激光碳粉盒。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

4. 打开新的激光碳粉盒包装，握住激光碳粉盒把手，轻轻的左右摇动 5 至 6 次使激光碳粉盒内碳粉均匀分散。

5. 取下激光碳粉盒保护罩（吸塑罩），将激光碳粉盒沿着导轨放入打印机，沿着箭头方向按压 直至听到“咔嚓”声音后，完成安装。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

| 注： | • 激光碳粉盒放入打印机前请检查是否有封条，如果有请先撕下封条再安装。

6. 盖上出纸槽，合上扫描台。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

7. 重新开启打印机电源，操作产品控制面板打印一张信息页。