1. 使用本机前

1.1. 机型简介

本产品有以下几种配置：

系列名称 | M6200/M6500/MS6000 系列
图片 |
基本功能 | 打印、复印、扫描
基本机型 | USB 机型、NET 机型、Wi-Fi 机型
基本规格 | • A4 纸张打印速度可达 20/22ppm，letter 纸张打印速度可达 21/23ppm • 进纸盒容量最高可达 150 页，出纸盒容量最高可达 100 页 • 最大月打印量可达 20000 页 • 支持全彩色扫描 • 支持扫描到邮件功能

系列名称 | M6550 系列 | M6600 系列
图片 |  |
基本功能 | 打印、复印、扫描、传真
基本机型 | USB机型、NET机型、Wi-Fi机型
基本规格 | • A4纸张打印速度可达22ppm，letter纸张打印速度可达23ppm • 支持自动输稿器/文档进纸器扫描 • 进纸盒容量最高可达150页，出纸盒容量最高可达100页 • 最大月打印量可达20000页 • 支持全彩色扫描 • 支持扫描到邮件功能 • 支持传真功能(仅M6600系列产品支持)

1.2. 随机附件

名称 |
USB 连接线 |
电源线 |
随机光盘 |
快速安装指南 |
三包凭证 |
话机 |
电话线 |
螺旋线 |

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。 • M6600 系列部分国家和地区配置话机、电话线、螺旋线。

1.3. 产品视图

| 侧视图（一）

序号 | M6200/M6500/MS6000 系列
1 | 压盖
2 | 出纸槽
3 | 控制面板

序号 | M6550/M6600 系列
1 | 自动输稿器/文档进纸器
2 | 压盖
3 | 出纸槽
4 | 控制面板

| 侧视图（二）

序号 | M6200/M6500/MS6000 系列
1 | 玻璃稿台
2 | 扫描台
3 | 出纸托盘
4 | 自动进纸导纸板
5 | 挡纸板
6 | 进纸托盘
7 | 自动进纸盘

| 侧视图（二）

序号 | M6550/M6600 系列
1 | 玻璃稿台
2 | 扫描台
3 | 出纸托盘
4 | 自动进纸导纸板
5 | 挡纸板
6 | 进纸托盘
7 | 自动进纸盘

| 后视图

序号 | M6200/M6500/MS6000 系列
1 | USB 接口
2 | 网线接口
3 | 电源接口
4 | 后盖

序号 | M6550/M6600 系列
1 | USB 接口
2 | 网线接口
3 | 分机接口（仅限 M6600 系列）
4 | 电话线接口（仅限 M6600 系列）
5 | 后盖
6 | 电源接口

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，示意图略有不同。

1.4. 激光碳粉盒

激光碳粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约 1600 页 （以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用 Pantum 原装耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。

1.5. 易加粉激光碳粉盒

1.5.1.易加粉激光碳粉盒结构

序号 | 名称
1 | 废粉口
2 | 加粉口
3 | 废粉仓
4 | 粉仓

1.5.2. 易加粉激光碳粉盒灌粉步骤

步骤 | 示意图 | 说明
1 |  | 把激光碳粉盒加粉口向下，竖立上下摇动 5-6 次。
2 |  | 打开废粉口盖子。
3 |  | 倒出废粉仓中的废粉。
4 |  | 盖上废粉口盖子。
5 |  | 打开加粉口盖子。
6 |  | 把瓶装碳粉口对准加粉口。
7 |  | 把碳粉倒入粉仓。
8 |  | 盖上加粉口盖子。
9 |  | 完成加粉。

1.6. 控制面板

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列

1 | Wi-Fi 键 | 此键可指示 Wi-Fi 连接状态（仅适用于 Wi-Fi 机型），若是非 Wi-Fi 机型此键则为省墨键。
2 | 节能/唤醒键 | 按此键可进入节能状态或从节能状态中唤醒打印机
3 | 状态灯 | 此灯可指示打印机就绪、报警等状态 绿灯：正常状态 橙灯：警告状态 红灯：出错状态
4 | 扫描键 | 按此键可进入扫描模式
5 | 复印键 | 按此键可进入复印模式
6 | 身份证复印键 | 按此键可进入身份证复印模式
7 | 票据复印键 | 按此键可进入票据复印模式
8 | 菜单键 | 按此键可进入菜单选项，进行菜单设置
9 | 返回键 | 按此键可返回上一级页面
10 | 取消键 | 按此键可取消操作
11 | 开始键 | 此键可用于进行操作设置后，开始相应操作
12 | OK 键 | 按此键可保存设置
13 | “▲”与“▼” | 按此键可滚动浏览各菜单及其选项

M6600 系列

1 | 免提键 | 按下此键，输入号码进行拨号，然后按“开始键”进行传真
2 | 重拨/暂停键 | 用于重拨最新一个拨叫的号码，还可以在设定速拨号码或者手动拨号时插入暂停
3 | 电话簿键 | 用于直接拨打速拨号
4 | 垃圾传真键 | 在接收传真时，按下按键，则会把当前接收的传真号码添加到垃圾传真号码列表中
5 | 节能/唤醒键 | 按此键可进入节能状态或从节能状态中唤醒打印机
6 | Wi-Fi 键 | 此键可指示 Wi-Fi 连接状态（仅适用于 Wi-Fi 机型），若是非 Wi-Fi 机型此键则为省墨键
7 | 传真键 | 按此键可进入传真模式
8 | 扫描键 | 按此键可进入扫描模式
9 | 复印键 | 按此键可进入复印模式
10 | 身份证复印键 | 按此键可进入身份证复印模式
11 | 票据复印键 | 按此键可进入票据复印模式
12 | 数字按键 | 此处按键可用于拨打电话和传真号码，也可以用作键盘向设备输入信息
13 | 菜单键 | 按此键可进入菜单选项，进行菜单设置
14 | 返回键 | 按此键可返回上一级页面
15 | “▲”与“▼” | 按此键可滚动浏览各菜单及其选项
16 | OK 键 | 按此键可保存设置
17 | 状态灯 | 此灯可指示打印机就绪、报警等状态 绿灯：正常状态 橙灯：警告状态 红灯：出错状态
18 | 取消键 | 按此键可取消操作
19 | 开始键 | 此键可用于进行操作设置后，开始相应操作

1.7. M6600 系列话机底座装拆及搬抬说明

M6600 系列话机底座安装示意图

M6600 系列话机底座卸载示意图

如果您需要搬抬打印机，请按以下操作：