2. 纸张与打印介质

2.1. 纸张规格

M6200/M6500/MS6000/ M6550/M6600 系列 | 介质类型 | 普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签，信封，薄纸。
介质尺寸 | A4，A5，A6，JIS B5，ISO B5，B6，Letter，Legal，Executive，Statement，Monarch envelope，DL envelope，C5 envelope，C6 envelope，NO.10 envelope，Japanese Postcard，Folio，Oficio，Big 16k，32k，16k，Big 32k，ZL，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagagata3，Yougata2，自定义。
介质克重 | 60~163g/m²
进纸盒容量 | 150 张
出纸盒容量 | 100 张

| 注： | • 本款打印机建议使用标准纸、再生纸。 • 不建议大量使用特殊纸，可能影响打印机寿命。 • 不符合本用户指南中所列准则的打印介质可能导致打印质量差、卡纸次数增多、打印机过度磨损。 • 重量、成分、纹理及湿度等属性是影响打印机性能和输出质量的重要因素。 • 在选择打印介质时，请注意以下事项： 1. 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。 2. 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印效果的清晰程度产生影响。 3. 某些打印介质可能符合本部分的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者奔图无法控制的其他因素造成的。在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。 4. 使用不符合这些规格要求的打印介质，可能会导致打印机的损坏。

2.2. 特殊纸张

本产品支持特殊纸张进行打印，特殊纸张包括：标签纸、信封、透明胶片、厚纸、薄纸等。

| 注： | • 当使用特殊纸张或打印介质时，请确保在打印设置上选择匹配的打印类型和尺寸，以便获得最佳打印效果。 • 当使用特殊介质打印时，我们建议一次仅进一张纸。

| 请遵守以下标准：

打印介质种类 | 正确做法 | 错误做法
标签纸 | 仅使用未暴露衬纸的标签。 标签使用时应放平。 仅使用整张的标签。 不保证市面上所有的标签纸都能够满足要求。 | 使用褶皱、起泡或破损的标签纸。
信封 | 信封应平整置入。 | 使用有褶皱、缺口、粘连或损坏的信封。 使用带有别针、按扣、窗口或涂层衬里的信封。 使用自粘不干胶或其他合成材料的信封。
透明胶片 | 仅使用经核准适用于激光打印机的透明胶片。 | 使用不适用于激光打印机的透明胶片。
厚纸 | 仅使用经核准适用于激光打印机并满足本产品重量规格的重质纸。 | 使用重量超过本产品推荐介质规格的纸张，除非是经核准适用于本产品的纸张。

2.3. 非打印区域与非扫描区域

阴影部分表示非打印区域与非扫描区域。

用途 | 纸张尺寸 | 上下边距（A） | 左右边距（B）
打印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
复印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
扫描 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.4. 装入纸张

步骤如下：

a) 打开进纸托盘。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

b) 滑动自动进纸导纸板以匹配纸张的两侧。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

c) 抬起出纸托盘，避免纸张滑落。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

d) 将纸张打印面朝上装入自动进纸盘。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

e) 调节挡纸板使其符合纸张尺寸。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

| 注： | • 如果一次性放入自动进纸盘的纸张超过150 页会造成卡纸或不进纸。 • 使用打印过的纸张时，请把要打印的面（空白面）向上。 • 在打印A5 纸时，建议横向进纸，这样有助于延长激光碳粉盒寿命。

警告
| 打印后立刻取走纸张、信封和透明胶片。堆叠的纸张或信封会引起卡纸或曲纸。

2.5. 纸张与原稿使用步骤

原稿要求：

类型 | 尺寸
普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签，信封、薄纸 | A4、A5、B5、Letter、自定义

2.5.1 使用平板扫描

使用步骤：

1) 抬起压盖。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

2) 将稿件正面向下放置。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

3) 将稿件与合适的纸张尺寸对齐。

| 注： | • 若稿件和任何尺寸标记都不吻合，请将稿件的左上角对准箭头位置。

4) 轻轻地放下压盖。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

| 注： | • 请在纸张或文档上的胶水、墨水或修正液完全干了之后再将其放置在玻璃稿台上。 • 纹理粗糙、有凹凸、油渍、十分光滑的纸张或原稿打印效果不佳。 • 请确保纸上无灰尘、绒毛等。 • 将纸张置于平坦的表面，存放在荫凉、干燥的环境。

2.5.2 使用自动输稿器/文档进纸器（ADF）

（仅限 M6550/M6600 系列）

1) 展开自动输稿器/文档进纸器的原稿托板。

2) 将原稿以正面向上、顶部先进入的方式放入自动输稿器/文档进纸器中。

| 注： | • 自动输稿器/文档进纸器最多可容纳 35 张纸并逐张进纸。