10. 扫描

本打印机提供“推扫”和“拉扫”两种扫描方式：“推扫”即通过打印机本身控制面板操作进行扫描；“拉扫”即通过PC端扫描应用程序进行扫描。

10.1. 推扫

10.1.1.平板推扫操作步骤

本节介绍如何使用打印机控制面板把文档扫描至电脑上（扫描至 PC 只能通过 USB 线连接的方式），具体的操作步骤如下：

1) 将文档面朝下放入玻璃稿台中。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

| 注： | • 在复印过程中，请勿打开压盖，以免影响画质。 • 有关“纸张与原稿使用步骤”，请见章节 2.5.。

2) 按控制面板上的扫描键，按“方向键”“▲”或“▼”选择“单页扫描”或“合并扫描”，进入扫描模式。

| 注： | • 关于“单页扫描”与“合并扫描”，详见下文章节 10.1.3.及 章节10.1.4.。

3) 按“开始”键，开始扫描。

| 注： | • 扫描附件格式：网络扫描支持的附件格式有 PDF、TIFF 和 JPEG 三种，可以通过面板对扫描文件的保存类型进行选择。

10.1.2. 自动输稿器/文档进纸器（ADF）推扫操作步骤

（仅适用于 M6550/M6600 系列型号）

1) 有关“装入原稿步骤”，详见章节 2.5.。

2）按控制面板上的扫描键，按方向键“▲”或“▼”选择“单页扫描”或“合并扫描”，进入扫描模式。

| 注： | • 单页扫描到 PC/Email/FTP 的可保存为 PDF、TIFF、JPEG。 • 合并扫描模式下扫描到 PC 将默认为 PDF 文档，扫描到 Email/FTP 可保存为 PDF、TIFF、JPEG。

3）按“开始”键，开始扫描。

4）纸张从 ADF 出纸口出纸，完成扫描。

10.1.3. 单页扫描

控制面板默认扫描方式为单页扫描。

关于扫描操作的步骤，详见上文章节10.1.。

10.1.4. 合并扫描

当您想把多张扫描文档合并成一个PDF文件时，请使用合并扫描功能。

| 注： | • 合并扫描默认扫描成 PDF 格式的文档。 • 本打印机只能在产品控制面板上进行合并扫描操作。

具体操作如下：

1. 按“扫描”键，进入扫描状态。控制面板默认为单页扫描模式。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

2. 按方向键“▲”或“▼”键，进入到选择“合并扫描”模式。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

3. 按“开始”键，电脑上弹出扫描进度条界面。

4. 第一页扫描完毕后，控制面板会出现如下内容：

扫描下一页：开始
结束扫描：OK

5. 把要继续扫描的文档放入玻璃稿台中，按“开始”键，继续扫描第二页(使用 ADF 可直接连续扫描）。

6. 重复第五步操作，可以扫描多页，直至按 OK 键结束操作。

7. 结束操作后，应用程序会把 PDF 文档保存到指定的路径下。

10.1.5. 其他扫描功能

1. 扫描到Email

用户可以以文件附件的形式，将黑白或彩色文档扫描到电子邮件应用程序。操作步骤如下：

① 在 Web 浏览器的地址栏中键入打印机IP地址，访问打印机内嵌 Web 服务器。

② 点击“设置”——“SMTP”，对 SMTP 协议相关参数进行设置。设置完成后，点击“应用”进行保存。

③ 在左边设置栏点击“邮件地址簿”，进入邮箱设置界面。

④ 点击“新增”，弹出如下窗口，编辑联系人名称，输入邮箱地址，点击“提交”。

⑤ 将文档放入玻璃稿台。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

⑥ 在控制面板按“扫描”键，按“方向”键“▲”或“▼”键选择“1.单页扫描”或“2.合并扫描”，按 OK 键。

⑦ 在“1.扫描到”界面，按 OK 键。

⑧ 按方向键“▲”或“▼”键选择“扫描到Email”，按 OK 键。

⑨ 按方向键“▲”或“▼”键选择“邮件地址簿”或“群组邮件”，按 OK 键。

⑩ 按方向键“▲”或“▼”键选择地址或群组后，按OK键；按“开始”键，开始扫描。

邮件群发功能设置说明：

通过 Webpage 设置群发组组名，在群发组中设置邮件群发的成员，即邮件接收者。当扫描完成后，固件将扫描文件送至邮箱服务器，邮箱服务器再送至所有的群成员。

2. 扫描到 FTP

扫描到 FTP 要保证用户具有网络环境，可以在网络中扫描文件量比较大的文件，需要登录 FTP 服务器的用户名和密码，需在 PC 上安装 IIS 组件。操作步骤如下：

① 在 Web 浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址，访问打印机内嵌 Web 服务器。

② 点击“设置”——“FTP”，进入 FTP 设置界面。

③ 点击“新增”，弹出如下窗口，对 FTP 协议相关参数进行设置，设置完毕后，点击“提交”。

④ 将文档放入玻璃稿台。

M6200/M6500/MS6000 系列 | M6550/M6600 系列

⑤ 在控制面板按“扫描”键，按“▲”或“▼”键选择“1.单页扫描”或“2.合并扫描”，按 OK 键。

⑥ 在“1.扫描到”界面，按OK键。

⑦ 按方向键“▲”或“▼”键选择“扫描到F TP”，按OK键。

⑧ 按方向键“▲”或“▼”键选择服务器，按 OK 键；按“开始”键，开始扫描。

| 注： | FTP 协议相关参数设置内容如下： FTP 服务器：服务器 IP 地址（如10.10.145.100） 端口号：默认端口号为 21 登陆名：如：anonymous 密码：如：（匿名登陆不需要密码） 密码确认：如：（匿名登陆不需要密码） 服务器名称：如：Pantum

10.2. 拉扫

10.2.1. 奔图扫描应用软件

操作步骤：

1) 鼠标双击 PC 上的“奔图扫描应用软件”，图标如图所示：

2) 弹出界面如下图所示：

3) 在右侧列表进行扫描设置，单击右下角“扫描”按钮，开始扫描。

| 注： | 奔图扫描应用软件扫描的图像，支持的文件类型有BMP、JPG、TIF、PDF 和 PNG五种。

本产品符合 TWAIN 和 Windows 成像应用程序（WIA）标准。如果使用支持 TWAIN 或 WIA 标准的程序，则可以访问扫描功能，并可以将图像直接扫描到打开的程序中。本手册以office软件（Word 与 Excel）与 Photoshop 软件为例，展示操作方法。

10.2.2. TWAIN 扫描驱动程序

10.2.2.1. 使用 Office 软件（Word 与 Excel）

操作步骤：

1) 操作快捷键：Alt+I+P+S， 调出程序窗口。

2) 点开“设备”选项，选择 TWAIN 扫描，点击下方“自定义插入”。

3) 弹出窗口后，在右侧“基本设置”、“高级设置”列表中设置扫描信息，点击“扫描”，开始扫描。

4）点击上图下方“端口”可选择扫描端口，如下图所示：

10.2.2.2.使用 Photoshop 软件

操作步骤：

1) 打开 Photoshop 软件，点击左上角“文件”—“导入”，选择 TWAIN 扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见 10.2.2.1. 步骤 3。

10.2.3. WIA 扫描驱动程序

10.2.3.1. WIA1.0 扫描（Windows XP / Windows Server 2003）

1. 使用 Office 软件（Word 与 Excel）

操作步骤：

1) 操作快捷键：Alt+I+P+S， 调出程序窗口。

2) 点开“设备”选项，选择 WIA 扫描，点击下方“自定义插入”。

3) 弹出窗口如图所示，设置扫描信息。

4) 点击上图左下角“调整已扫描照片的质量”，弹出高级属性界面，可进行扫描设置；设置完成后，点击下方“确定”，再点击“扫描”，开始扫描。

2. 使用 Photoshop 软件

操作步骤：

1) 打开 Photoshop 软件，点击左上角“文件”—“导入”，选择 WIA 扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见 10.2.3.1.步骤 3、4。

10.2.3.2. WIA 2.0 扫描（Windows Vista / Windows Server 2008 或更高版本）

操作步骤：

1) 点击桌面左下角“开始”—“所有程序”—“设备和打印机”。

2) 弹出窗口后，选择要使用的打印机，单击鼠标右键。

3) 点击上方选项栏“开始扫描”选项。

4) 弹出窗口后，进行扫描设置，点击右下角“扫描”，开始扫描。

10.2.4. 取消扫描作业

文档在扫描中，可以通过两种方式取消作业：

1) 按打印机控制面板上的“取消”键，进行取消作业。

2) 在 PC 端扫描进度条界面点击取消按钮，进行取消作业。

10.3. MAC 系统扫描

10.3.1. ICA 扫描

10.3.1.1. 通过“打印与扫描”打开 ICA

操作步骤：

1）打印机驱动程序安装完成后，点击电脑桌面左下角图标“系统偏好设置”。

2）弹出窗口后，点击“打印与扫描”。

3）弹出窗口后，选择“扫描”。

4）点击“打开扫描仪”，弹出扫描窗口。

5）点击右下角“显示详细信息”，设置扫描参数。

6）点击右下角“扫描”按钮，开始扫描。

10.3.1.2. 通过应用程序调用 ICA

操作步骤：

1) 点击电脑桌面左下角“Finder”图标，或在键盘上操作快捷键 command+shift+C 打开电脑窗口，在“应用程序”中找到“图像捕捉”（也可操作command+shift+A直接跳到“应用程序”），点击打开应用。

2) 在左侧列表中选择打印机后，在右侧列表设置扫描参数，点击右下角“扫描”，开始扫描。

10.3.2. TWAIN 扫描

以 Photoshop 软件为例。

操作步骤：

1) 打开 Photoshop 软件，点击左上角“文件”—“导入”，选择 TWAIN 扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见 10.2.2.1. 步骤 3。