主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 配置设备的无线网络 > 如何使用 WPS 的一键式方式或 AOSS™ 配置无线网络

### 如何使用 WPS 的一键式方式或 AOSS™ 配置无线网络

1. 确保已插入电源线插头且已合上顶盖。
2. 按 打开设备电源并确保仅 Ready 指示灯 () 亮起。
3. 按无线接入点/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 按钮。
4. 按住设备上的Wi-Fi/WPS 按钮约两秒钟。
5. 设备将启动一键式无线设置模式。
   设备将搜索支持 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 的无线局域网接入点/路由器，搜索时长为两分钟。
6. 如果已成功连接无线设备，Wi-Fi/WPS 指示灯将会亮起且设备将打印一份无线连接状态报告。如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。

   LED 指示灯指示 | 设置 WLAN *1 | 已连接 | 连接失败 | 无接入点 *2
   --- | --- | --- | --- | ---

   *1
   LED 指示灯将以亮起 0.9 秒钟然后熄灭 0.3 秒钟的方式闪烁。
   *2
   LED 指示灯将在亮起和熄灭之间交替闪烁，时间间隔为 1.2 秒。

相关信息
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 配置设备的无线网络
  - 无线局域网报告错误代码

转到首页