主页 > 网络 > 高级用户的技术信息 > 配备 IP 地址的其他方式 > 使用 ARP 配置 IP 地址

### 使用 ARP 配置 IP 地址

即使您不能使用 BRAdmin 应用程序，并且您的网络中没有 DHCP 服务器，您也可以使用地址解析协议 (ARP) 命令。ARP 命令适用于安装有 TCP/IP 协议的 Windows® 系统和 UNIX® 系统。若要使用 ARP，请输入以下命令：

arp -s ipaddress ethernetaddress

ipaddress

其中，ethernetaddress 是打印服务器的 MAC 地址 (以太网地址)，ipaddress 是打印服务器的 IP 地址。

例如：

Windows® 系统

  Windows® 系统要求在 MAC 地址 (以太网地址) 的每个数字之间使用破折号 "-"。

  arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

  ping 192.168.1.2

UNIX®/Linux® 系统

  通常情况下，UNIX® 和 Linux 系统要求在 MAC 地址 (以太网地址) 的数字之间使用冒号 “:”。

  arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

  ping 192.168.1.2

您必须与打印服务器处于相同的网段 (即：在打印服务器和操作系统之间不能有路由器) 才能使用 ARP 命令。

如有路由器，可使用 BOOTP 或其他方法输入 IP 地址。如果您的管理员已配置系统以使用 BOOTP、DHCP 或 RARP 传送 IP 地址，您的 Fuji Xerox 打印服务器可从任何一个 IP 地址分配系统中接收 IP 地址，这样您就无需使用 ARP 命令。ARP 命令仅可使用一次。为了安全起见，当您使用 APR 命令成功配置 Fuji Xerox 打印服务器的 IP 地址时，不得再次使用此 APR 命令更改地址。打印服务器将忽略此类尝试。若要再次更改 IP 地址，请使用网络基本管理，或在打印服务器上执行出厂设置，然后将允许您再次使用 APR 命令。

相关信息
  - 配备 IP 地址的其他方式
  - 使用 DHCP 配置 IP 地址
  - 使用 BOOTP 配置 IP 地址
  - 使用 RARP 配置 IP 地址
  - 将网络设置重置为出厂设置

转到首页