主页 > 网络 > 高级网络功能 > 打印打印机设置页

### 打印打印机设置页

打印机设置页会列出包括网络打印服务器设置在内的打印机设置。

- 节点名称：节点名称显示在打印机设置页中。默认节点名称是 "BRWxxxxxxxxxxxx" (其中，"xxxxxxxxxxxx" 是设备的 MAC 地址 / 以太网地址)。
- 如果打印机设置页上的[IP Address]显示为 0.0.0.0，请稍等一分钟后重新打印。
- 您可以在该设置页上找到设备的 IP 地址、子网掩码、节点名称和 MAC 地址等设置信息，例如：
  - IP 地址： 192.168.0.5
  - 子网掩码： 255.255.255.0
  - 节点名称：BRW000ca0000499
  - MAC 地址：00-0c-a0-00-04-99

1. 确保已插入电源线插头且已合上顶盖。
2. 按 打开设备电源并确保仅 Ready 指示灯 () 亮起。
3. 按 三次。
   设备开始打印打印机设置页。

相关信息
  - 高级网络功能
  - 访问网络基本管理
  - 使用网络基本管理访问网络设置
  - 使用 BRAdmin Light 时访问网络设置 (Windows® 和 Macintosh)

转到首页