NetBIOS (無線)

概要
  NetBIOS設定の変更を行います。
NETBIOS/IP
  インターネットプロトコル(IP)を使っての通信を有効にします。
コンピューター名
  NetBIOSコンピューター名はデバイスのノード名の先頭から15文字目までが有効となります。
WINSサーバーアドレス設定の方法
  NetBIOS/IPにおいて、この項目がSTATICならば、設定されているWINSサーバーアドレスがそのままデバイスで使われます。またAUTOならば、デバイスは再起動や電源を再投入された場合、それらの値をDHCPプロトコルで得ようとします。
  また、DHCPプロトコルを使うためにはTCP/IP設定ページのIP設定の方法がAutoかDHCPに設定されている必要があります。
  WINSサーバーアドレス設定の方法をSTATICにしてプライマリー / セカンダリーWINSサーバーアドレスを0.0.0.0に設定することでWINS登録を無効にすることが出来ます。
プライマリーWINSサーバーアドレス
セカンダリーWINSサーバーアドレス
  プライマリーWINSサーバー、使用するならばセカンダリーWINSサーバーのIPアドレスを設定してください。