主页 > 网络 > 高级用户的技术信息 > Windows® 的其他网络设置 > 使用纵向配对安装适用于在基础架构模式下打印的驱动程序 (Windows® 7 和 Windows® 8)

### 使用纵向配对安装适用于在基础架构模式下打印的驱动程序 (Windows® 7 和 Windows® 8)

Windows® 纵向配对技术允许支持纵向配对的无线设备使用 WPS 的 PIN 方式和网络服务功能连接至您的基础架构网络。此功能还可以通过点击添加设备屏幕上的打印机图标来安装打印机驱动程序。如果处于基础架构模式，可以将本设备连接至无线网络，然后使用此功能安装打印机驱动程序。

- 验证主机和 Fuji Xerox 设备是否在同一子网中，或者路由器是否正确配置，以便在两设备之间传输数据。
- 如果禁用了本设备的网络服务功能，则必须选中网络服务复选框并点击提交以重新启用该功能。Fuji Xerox 设备的网络服务默认设置为启用。您可以使用网络基本管理来更改网络服务设置。
- 确保您的无线局域网接入点/路由器上贴有 Windows® 7 或 Windows® 8 兼容性标识。如果您对兼容性标识存有任何疑问，请联系接入点/路由器制造商。
- 确保您的计算机上贴有 Windows® 7 或 Windows® 8 兼容性标识。如果您对兼容性标识存有任何疑问，请联系计算机制造商。
- 如果您正在使用外接无线网络接口卡 (NIC) 配置无线网络，请确保您的无线 NIC 上贴有 Windows® 7 或 Windows® 8 兼容性标识。如需获取更多信息，请联系无线 NIC 制造商。
- 若要使用 Windows® 7 或 Windows® 8 计算机作为注册器，必须事先将其注册到您的网络。请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书。

1. 打开本设备。
2. 将设备设置为 WPS 模式 (PIN 方式)。
3. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows® 7)

     点击 (开始)>设备和打印机>添加设备。

   - (Windows® 8)

     将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击设置>控制面板>硬件和声音>设备和打印机>添加设备。

4. 选择设备，然后输入 PIN 码。
5. 选择您想连接的基础架构网络，然后点击下一步。
6. 设备和打印机对话框中显示本设备时，即表示已成功完成无线配置和打印机驱动程序安装。

相关信息
  - Windows® 的其他网络设置
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络

转到首页