主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络

### 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络

如果您的无线局域网接入点/路由器支持 WPS，可使用个人识别码 (PIN) 方式配置您的无线网络设置。

PIN 方式是 Wi-Fi Alliance® 开发的一种连接方式。通过由注册人 (本设备) 建立的 PIN 码提交给注册器 (管理无线局域网的设备)，您可设置无线网络和安全设置。有关如何访问 WPS 模式的更多信息，请参阅无线接入点/路由器的说明书。

相关信息
  - 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式的两种无线网络连接类型
  - 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络
  - 通过网络中的无线局域网接入点路由器连接到计算机 (基础架构模式)
  - 使用纵向配对安装适用于在基础架构模式下打印的驱动程序 (Windows® 7 和 Windows® 8)

转到首页