#

## 网络使用说明书

DocuPrint P118 w

主页

使用本 Fuji Xerox 设备之前

- 网络

- 开始使用
  - 支持的基本网络功能
- 选择网络连接类型
  - 无线网络连接示例
    - 通过网络中的无线局域网接入点路由器连接到计算机 (基础架构模式)
    - 不通过网络中的无线局域网接入点路由器连接到无线计算机 (Ad-Hoc 模式)
- 了解如何使用网络管理软件和实用程序
  - 了解网络管理软件和实用程序
    - 什么是 BRAdmin Light？(Windows® 和 Macintosh)
    - 什么是网络基本管理？
  - 安装或访问网络管理软件和实用程序
    - 通过随机安装光盘安装 BRAdmin Light (Windows®)
    - 访问网络基本管理
      - 设置网络基本管理的登录密码
- 访问设备的网络设置
  - 使用网络基本管理访问网络设置
  - 使用 BRAdmin Light 时访问网络设置 (Windows® 和 Macintosh)
- 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法
  - 为接入无线网络配置您的 Fuji Xerox 设备之前
  - 使用 USB 接口电缆配置设备的无线网络
  - 无需 USB 接口电缆，使用 Fuji Xerox 安装应用程序配置设备的无线网络
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 配置设备的无线网络
    - 如何使用 WPS 的一键式方式或 AOSS™ 配置无线网络
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络
    - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式的两种无线网络连接类型
    - 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络
- 高级网络功能
  - 打印打印机设置页
- 高级用户的技术信息
  - 支持的协议和安全功能
  - Windows® 的其他网络设置
    - 配置其他网络设置前
    - 使用网络服务安装打印驱动程序 (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8)
    - 使用网络服务卸载打印驱动程序 (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8)
    - 使用纵向配对安装适用于在基础架构模式下打印的驱动程序 (Windows® 7 和 Windows® 8)
  - 可用服务
  - 配备 IP 地址的其他方式
    - 使用 DHCP 配置 IP 地址
    - 使用 BOOTP 配置 IP 地址
    - 使用 RARP 配置 IP 地址
    - 使用 APIPA 配置 IP 地址
    - 使用 ARP 配置 IP 地址
  - 将网络设置重置为出厂设置
  - 打印无线网络报告
    - 无线局域网报告错误代码
- 故障排除
  - 可能会解决问题的预故障排除措施
  - 识别和解决问题
    - 我在哪可以找到 Fuji Xerox 设备的网络设置？
    - 我无法完成无线网络设置配置。
    - 在打印机驱动程序安装过程中，无法在网络中找到我的 Fuji Xerox 设备。
    - 我的 Fuji Xerox 设备无法进行网络打印。
    - 即便成功安装后，也无法在网络中找到我的 Fuji Xerox 设备。
    - 安全设置不能正常工作。
    - 我想检查我的网络设备是否正常工作。

- 安全

- 使用网络安全功能前
- 支持的安全协议和功能
  - 发送电子邮件的安全方式
- 安全发送电子邮件
  - 使用网络基本管理配置电子邮件发送
  - 发送带用户认证的电子邮件

搜索

词汇 | 目录