主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络 > 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络

### 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络

1. 确保已插入电源线插头且已合上顶盖。
2. 按 打开设备电源并确保仅 Ready 指示灯 () 亮起。
3. 按 Wi-Fi/WPS 按钮三次。
4. 设备会打印一个 8 位数的 PIN，然后开始搜索无线局域网接入点/路由器。
5. 使用联网的计算机，在您的浏览器中输入 "http://access point's IP address" (其中，"access point's IP address" 为用作注册器的设备的 IP 地址)。
6. 请转到 WPS 设置页面并输入 PIN 码，然后按照屏幕提示执行操作。
   - 注册器通常指无线局域网接入点/路由器。
   - 根据无线局域网接入点/路由器的品牌不同，设置页面也会有所不同。更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书。

如果您使用 Windows Vista®、Windows® 7 或 Windows® 8 计算机作为注册器，请完成以下步骤：

7. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows Vista®)

     点击 (开始)>网络>添加无线设备。

   - (Windows® 7)

     点击 (开始)>设备和打印机>添加设备。

   - (Windows® 8)

     将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击设置>控制面板>硬件和声音>设备和打印机>添加设备。

   - 若要使用 Windows Vista®、Windows® 7 或 Windows® 8 计算机作为注册器，必须事先将其注册到您的网络。更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书。
   - 如果您使用 Windows® 7 或 Windows® 8 作为注册器，则可以在无线配置之后遵循屏幕提示安装打印机驱动程序。若要安装完整的驱动程序和软件包，使用随机安装光盘上的 Fuji Xerox 安装程序。
8. 选择设备，然后点击下一步。
9. 输入打印页面上的 PIN，然后点击下一步。
10. 选择网络，然后点击下一步。
11. 点击关闭。
12. 如果已成功连接无线设备，Wi-Fi/WPS 指示灯将会亮起且设备将打印一份无线连接状态报告。如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。

    LED 指示灯指示 | 设置 WLAN *1 | 已连接 | 连接失败 | 无接入点 *2
    --- | --- | --- | --- | ---

    *1
    LED 指示灯将以亮起 0.9 秒钟然后熄灭 0.3 秒钟的方式闪烁。
    *2
    LED 指示灯将在亮起和熄灭之间交替闪烁，时间间隔为 1.2 秒。

对于 Windows®：

无线网络设置完成。若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，在随机安装光盘的顶部菜单页面上点击安装打印机驱动程序。

对于 Macintosh：

无线网络设置完成。请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com/) 上您的设备型号的下载页面，以安装操作设备所需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络
  - 无线局域网报告错误代码

转到首页