COM组件调用方法：
   首先 运行 “注册USBPass组件.bat” ，在系统中注册USBPassW.dll 和 USBPassR.dll

1>在VB6.0的调用
   打开一个工程
      菜单->工程->引用-> 在打开的窗口中 选择“USBPass-Write (基于U盘的授权系统 V3.0)”和“USBPass-Write (基于U盘的授权系统 V3.0)”
   
   然后可按照Demo中的方式使用。

2>在Delphi7的调用
   打开一个工程
      菜单-> Project-> Import Type Library...->在打开的窗口中分别选择 “USBPass-Write (基于U盘的授权系统 V3.0)(Version 1.0)”和“USBPass-Write (基于U盘的授权系统 V3.0)(Version 1.0)” 然后点击按钮"Install..."

   然后在 控件栏的“ActiveX”页上找到两个对应的COM,再按照Demo中的方法使用。

3>在VC6.0 中调用
  打开一个工程
  按Ctrl+W调出类向导，按Add   Class按钮弹出新菜单，选From   a   type   libarary，然后定位到USBPassW.dll 和USBPassR.dll,接下来会出来   该simpCOM中的所有接口，选择你想生成的接口包装类后，向导会自动生成相应的.cpp和.h文件.   
  这样你就可以在你的MFC工程中像使用普通类那样使用COM组件了. 
  具体的见 如何在VC++中调用标准COM组件.mht
  