


                                    《ZDM工具式CAD辅助设计软件》简介


    这是一个由水电工程设计人员，在AutoCAD平台上开发出来的工具型CAD辅助设计软件。内容涉及：水工、施工、建筑、
机、电、5大专业。软件的架构为：通用扩展功能+专业通用功能+专业功能，是一个介于AutoCAD软件与在其平台上开发出
来的各种系统软件之间的类似二次平台的软件，软件采用分布工具集方式，各种功能均以工具方式出现，独立运行，力求
将其通用性、灵活性、推至最高，力求解决工程设计中常见的绘图、统计一类的难题。如果你没有专业的系统软件，只能
在AutoCAD上一笔一笔的画图，你不妨用用这个软件，各种工具俯首可得, 运用之妙，存乎一心。你使用起来一定会有进退
有致，左右逢源的感觉。经过工程的测试，如果你只使用该软件的通用功能部分，综合效率可提高20%-30%，如果你使用它
的通用专业部分，综合效率可提高50%以上。如果你使用它的专业特殊部分，综合效率可提高10倍以上。对于小型水利水电
设计部门，该软件为各专业都提供了CAD专业绘图的全套解决方案。
ZDM软件可用于AutoCAD R14到AutoCAD2006各个版本，软件由以下模块组成：
1、AutoCAD绘制、编辑、计算统计、文字处理扩展功能及工程常用图形绘制
2、规划软件包（建筑平面图绘制，写坐标、自动生成坐标表）。
3、钢筋图软件包（钢筋绘制、标注、自动生成钢筋表材料表、图、表关联修改）。
4、电气软件包（常用电气接线图、设备绘制、端子图自动生成）。
5、管道软件包（管道单、双线图、管道附件绘制、材料统计，自动生成材料表、）。
6、开挖计算软件包（桩号设置、地形图切剖面、生成开挖断面、自动统计工程量）。
7、三维实体开挖计算软件包，生成三维实体地形，挖、填实体，计算开挖。
8、土地平整，土方计算软件包。
9、自动生成水电工程常用管道附件展开图软件包。
10、库容计算、U型渡槽计算、溢流堰曲线自动生成、堤、渠纵横、断面自动生成软件包。
11、施工横道图、施工强度曲线、人工曲线自动生成软件包。
由上述不同功能的组合形成：土建、管道、电气三个专业模块。
    三十年设计经验、八年磨一剑。上至国家级水电设计院，下至乡、镇水利人员，上千用户，每天都在使用这个软件。实
用、适用、灵活、方便，亦看用户评价，下载试用，技术支持，请登陆水利工程网www.shuigong.com. zdm


 

软件安装说明:
1. 软件运行平台windows 98 2000 xp. 最低配置PⅡ 450 128M以上。AutoCAD使用
版本:zdm2000软件为AutoCAD 2000~2002 zdm2004 zdm2005 zdm2006软件为AutoCAD 2004 
2005 2006。
2 软件安装前必须退出ACAD软件。安装前请校准系统时间为当前时间。试用期间勿随意修改系统时间。
3下载软件后在disk1目录下运行setup.exe。
4 软件自动安装在c:\zdm14或c:\zdm2000 zdm2004 zdm2005 zdm2006目录下。请勿将该目录及文件移到其他盘符下或改名。
5 在桌面生成ZDM工具式绘图软件zdm14或zdm2000 zdm2004 zdm2005 zdm2006图标，双击图标进入。如不能进入ZDM软件界面，
可在ACAD  command:命令下输入menu,选择c:\zdm2000 zdm2004 zdm2005 zdm2006 下zdm2000.mns zdm2004.mns 
zdm2005.mns zdm2006.cui菜单，转换菜单后该软件即可使用。该菜单为土建专业类的，其他专业可在土建下拉菜单中选取
菜单转换项，转到电气或管道专业类。      
6 购买了单机狗，将软件狗插到使用机的并口，点击zdm软件图标进入cad，若在进入时出现要注册对话框，命令行出现
“没有找到网络狗,请检查网络狗是否安装好或者狗服务器程序是否启动!”软件无法使用，可到windows\system32目录下
找到狗的驱动文件SoftDogInstdrv.exe，双击运行这个程序，弹出对话框：为“没有安装驱动程序”可点击“安装”按钮，
若“已经安装本版本的驱动程序”，可点击“卸载”按纽，再安装驱动程序。也可以将zdm软件卸载后重新安装，退出系统
重新启动。
10  软件的试用、升级可到水利工程网www.shuigong.com中下载，并可在该网站技术论坛中“zdm工具箱使用交流分论坛”中
获得技术支持。ZDM软件各版本的更新详见安装盘disk1目录下readme.txt文件。


                   
                           软件开发人:张冬明

                                      
                         联系电话:  (020)13005123598                                    
                                    传真：(020)61366870                                    
                                    E-mail:gzzdm@163.net

2004.2.9
zdm2004v1.1作出了如下修改
1.增加了将属性文字改为text文字功能。命令atth
2.增加了阶梯桩土地平整模块，可自动划分不同设计标高地块，分地块计算挖填方量，分地块统计
挖填方量，修改挖填方量。
3、地形图处理中，增加了删除地形图，等高线重线、高程点重点功能，并可同时将高程点改为圆，合
并等高线、高程点的图层。在使用本软件开挖计算、土地平整程序前，用该程序预先处理地形图，可
避免错误。
4.在高程修正程序中增加了可在对话框中选取要修正的高程，局部修改高程。
5.增加生成道路实体功能，可沿三维多段线生成梯形挖、填方实体。然后可与实体地面进行布尔运算求
出挖、填方量，再现开挖后的场景。
6.修改了地形图切剖面程序，将切剖面分成切纵剖面，横剖面。切横剖面可选中心线连续剖切。剖切方向
按面对中心线起点，左手侧为剖面图左侧，右手侧为剖面图右侧。
7.修改了获取高程点程序，增加了可在 line.pline 线上给定间距自动获取高点。
8.修改了计算库容程序，增加了用闭合多段线，spline围成的地形图库容计算。修改了库容汇总程序，纠正
了程序中的bug .
9.修改了文字实体排序函数，原排序函数不允许文字点为处在正、负区。现在没有这个限制。

2004.3.9
zdm2004v1.2作出了如下修改
1、写坐标中输入坐标写坐标,增加了可旋转用户坐标后写坐标功能。
2、图层控制程序中“关闭选择层外所有层”增加了可选择多个层功能。打开层功能增加了打开先前关闭层
的功能。
3、计算型心、面积、惯性矩程序中增加了定义用户坐标，选取编号将数据赋给编号功能。用提取数据getsx
命令可将编号型心、面积、惯性矩数据保存在该图目录的xdata.txt文件中。
4、图纸管理中增加了自动提取图标中图名、图号信息将文件另存为图号名（当未提取到图号信息则将文件
名存为图名，图标一般应用块实体制作，如不是，程序要求手工选取图名、图号）另外还增加了自动分图功
能，当设计人员将多张图画在一个文件中，程序可自动将该图用图号名命名块存盘。另外该程序还将图名、图
号、图幅存到该目录下的dwgdir.txt文件中。使用自动生成图纸目录功能调用该文件可自动生成图纸目录。

2004.3.20
5、绘点钢筋中增加了当选择点钢筋时可用偏移的方式绘出点钢筋，当给定钢筋根数，布筋范围，可在布筋范围
内均匀绘制点钢筋。
6、纠正了三维三角面转三维实体程序中bug.

2004.4.12
7. 增加了边界外物体掩盖命令hist1,可给定不掩盖的矩形区域，再给定要掩盖的外部范围，程序自动生成带掩盖
物体的矩形环行区域。选择置上的物体可将在掩盖区的物体置于掩盖物体的上部。可使用 wipeout命令中f选项再选
off将掩盖物体边界关闭。该功能可用于光栅图，矢量地形图裁剪。
8.调整显示顺序命令对矢量图增加了，可选择对于掩盖物体将选择的层置上或置下的选项。

2004.5.10
zdm2004v1.3作出了如下修改
1.图纸管理功能中增加了可管理光栅、矢量混合编辑复合文档功能，当你使用dwgtxt命令自动抽取图名、图号，将
文件存为用图号名命名的文件时，如果图是光栅、矢量混合编辑复合文档，程序自动在当前文件的目录下生成用图
号命名的目录，并将dwg图及图中插入的光栅文件拷贝到该目录下。
2.溢流堰面曲线自动生成程序增加了按新规范给定反弧段最低水位水深按(5~10)h计算反弧半径选项。
3.纠正了横道图修改关联程序中 bug.
4. 纠正了公式计算 bug.

2004.6.13
zdm2004v1.4作出了如下修改
1.纠正了线变钢筋中 bug,在line变钢筋中增加了，钢筋线可按结构边线同长选项。
2.画钢筋弯钩中增加了可对弧多段线设置钢筋弯钩。
3.电气模块中，由接线图生成端子图全面更新，可生成数据文件再自动生成端子图，也可选回路号自动生成端子图。
4.绘施工横道图中增加了工期与工程量关联程序，选工程量设置工期图面工期会联动修改。纠正了程序中bug。
5.增加了单线修剪、延伸 le命令，可对多段线可对线段上任意端点进行操作。 


2004.6.25
zdm2004v1.5作出了如下修改
1.图纸管理功能中增加了可将外部参照自动绑定到本图功能。
2.增加了修改标高标注字高，同时修改标高符号功能。
3.开挖计算增加了修改面积、长度岩层属性功能，可采用类似格式刷功能批量过滤修改属性。
4.增加了定义简化命令功能，命令名：userc，可由用户方便将acad 、zdm中命令定义为简化命令，并可查看。
5.纠正了材料入表bug.
2004.7.2
6.纠正了计算型心、惯性矩中bug.在原计算惯性矩中Ix Iy数据会互换，请用户使用中注意。
7.纠正了选线绘示坡线中bug.

zdm2004v1.6
2004.7.18
1.增加了画水平标尺杆命令spbc。
2.修改了断中西文取消空格功能。
3.修改了生成楔形多边挖、填方实体功能，可方便连续生成叠加的楔形多边挖、填方实体。
2004.7.28
4. 施工横道图增加了由强度曲线自动生成该施工类型的人工曲线功能，增加了由各施工类型的人工曲线自动生成
总人工曲线的功能。
2004.8.1
5.修改了表格行列增减命令。可用于施工横道图。
6.纠正了管线断面展开pipedm命令中bug。
2004.8.10
7.修改了开挖计算，计算断面面积程序，可允许桩号为负值，并纠正了其中的bug.

2004.8.28
zdm2004v1.7
1.修改了定义简化命令功能，acad命令可定义二级简化命令，可使用用户在acad.pgp文件中定义的简化命令，
(在v4.0 4.1,版本，用户在acad.pgp文件中定义的简化命令会失效。)
2.画立面梯增加了给定楼梯级数画梯功能。

2004.9.14
zdm2004v1.8
1.纠正了绘堤、渠纵断面bug,原程序不能处理有小数的桩号值。
2.纠正了库容计算中bug。
3.纠正了施工横道图bug。
4.使用网络版用户不在会转菜单时要注册号。

2004.9.30
zdm2004v1.8a
1、生成堤、渠纵断面可以直接使用excel生成的文本文件。
2、纠正了纠正了施工横道图bug。
3、如果使用网络版zdm软件在跨网段时找不到狗，可以修改zdm2000目录下gsnetdog.ini文件，具体操作见本文件软件安装部分。
4、修改了软件使用手册。

2004.10.25
zdm2004v1.9
1、修改文字ct命令增加可改变块内文字颜色功能
2、纠正了四则运算中,任何数乘0不等于0的bug。
3、水利标题栏增加了涉外设计标题栏
4、可以支持单机加密锁。
5、开挖计算生成工程量表增加了棱台法计算平均面积计算工程量。
6、岩面线、地面线等符号线可以在pline spline线全线布置。

zdm2004v2.0
2004.11.17
1、纠正了线变钢筋中bug
2、数字替换程序中增加了有前、后缀数字替换，纯数字替换增加了过滤功能。
3、纠正了比例缩放中bug
2004.11.26
1.纠正了计算型心惯性矩中计算面积矩bug.
2.选数据文件绘曲线功能增强，数据分隔可用逗号，空格，制表符。
2004.12.5
1.增加了关闭、打开获取高程点命令offgcd 和 ongcd
2.增加了读取高程数据命令rgcd，可通过读取高程数据生成高程点。
3.钢筋标注可兼容txt.shx字型(%%130一级钢筋，%%131一级钢筋)。
2004.12.20
1.纠正了计算河道断面宽、湿周程序bug.增加了设置最低水位的选项。
2.纠正了线变钢筋bug.

zdm2004v2.1
2005.1.24
1.在simp1.shx增加了三级钢筋符号，输入方式为%%133,原来%%133为X乘号，如以前使用了该符号的用户要注意，会出现字型错误。
同时修改了钢筋标注、钢筋表程序。
2、增加了批量连接多条等高线命令jll。
3、增强了地形图处理的功能。纠正了获取线上高程点bug.
4、钢筋单重改用新规范。
5、纠正了材料入表的bug.

zdm2004v2.2
2005.2.21
1.增加了通过给零件编号赋属性自动统计生成材料表功能。
增加给材料赋属性命令：bhsx
增加自动材料表命令：aclb1 aclb2 aclb3 aclb4可以分别生成4种不同类型的材料表。
检查零件编号属性命令:jcbh 选择编号可以按编号顺序逐个检查编号属性、同时给编号赋属性。
以上命令要转到zdm管道菜单中才可用。
2、自动生成堤、渠纵断面功能增加了自动分幅功能。在数据文件中要分幅初加进"***"符号可实现
自动分幅。
3、修正地形图高程增加了可处理spline实体功能。
4、纠正了四则运算对尺寸数字进行运算的bug.
5、长度计算增加了拉线计算长度功能。并可通过计算结果数字检测长度范围。
6. 四则运算add命令可在多行文字中使用。
7. 纠正了钢筋标注中bug.
8. 土地平整，计算区域挖、填量全面更新，计算速度加快，减少了出错。
9. 模拟光滑曲线程序可以模拟lwpolyline.
10.增加了在两条等高线之间增加等高线功能, 命令名:adddgx。
11.修改了获取高程点程序getz，提高了获取速度。

zdm2000v2.2b
2005.3.23
1.修改了生成地面实体程序，对不规则的封闭区实体生成减少了出错。
2.纠正了计算钢筋总长错误。
3.修改了获得网格节点地面高程与平整后高差程序，可批量获得。
4.修改了施工横道图程序。
5.修改了用户手册

zdm2004v2.3
2005.4.12
1.增加了梯形(命令名txkw)、渠道(命令名qdkw)开挖计算，可自动绘制开挖断面，平面开挖线，计算各断面面积。
2.改进了生成断面数据文件程序，对取断面弯折点数没有限制。
3.生成平面开挖线程序中增加了选择开挖中心点自动生成平面开挖线选项。
4.纠正了在线上获取高程点程序bug（原生成高程文本数字未考虑比例）.
5.修改了生成契形挖填实体程序。
6.增加了在开挖断面线上，变坡度，增加马道命令chpd.
7.修改了生成边界外程序，对边界可以是任意多边形（原只能是矩形）。
8.修改了坡度标注程序。平面坡度改为%表示。
9.修改了绘断面开挖线程序。
10.增加了自动计算断面面积命令kwarea，可自动辨别挖、填方。
11.增加了将标注的高程文字赋给高程点功能，对于一些高程点不对或为0的高程点，使用该程序可以纠正图中错误。
12.修改了用户手册。

zdm2004v2.3a
2005.4.25
1. 修改了矢量图裁剪功能，可以对光滑多段线裁剪，对地形图裁剪更方便了。
2. 增加了绘制扭平面、柱面素线功能，增加符号命令fh，可方便调用常用符号。
3. 纠正了地形切剖面功能bug，避免对桩号漏切，陡坎线错画。
4. 增强了网格钢筋功能，可以对园、多边形实体生成网格钢筋。
5. 修改了用户图块管理制作块功能
6. 修改了桩号延伸lxzh功能，可快速将一侧桩号线等距离延伸到另一侧。
7. 纠正了梯形、渠道开挖计算护坡长度计算的错误。
8. 修改了加马道、改坡度程序可适用堤、坝。

zdm2004v3.0
2005.5.25
1 .增加了渠道开挖计算，可计算新建渠道和改建渠道开挖工程量，可将计算结果输出到数据文件，再使用自动生成堤、
渠纵断面tzdm命令可生成纵断面开挖表。
2.增加了坝基开挖工程量计算。可计算清理表土或坝基开挖到一定高程的开挖工程量。
3.增加了单个断面面积计算，选择地形剖面线和开挖线可自动辨别挖、填，计算出两线围成的面积。
可不需点面积，不需使用zdm软件切出的剖面线。
4.增加了拷贝、移动地形剖面中开挖中心命令mcp。
5.修改了矢量图裁减程序。当拷贝出裁减的图形可避免漏线。
6.修改了画钢筋、钢筋表自定义钢筋形式程序，可绘制弧段钢筋。
7.修改了型心、惯性矩程序。
8.修改了生成堤、渠纵断面程序(命令：tzdm)，数据文件中表头每列文字前如加"#"符号，则该列数据不绘曲线，只列
入表中。
9.获取开挖中心线高程点getpz命令增加了获取坡度选项，可把坡度标注在线上。
10.绘施工横道线增加了可以按天数移动横道线，增加了移动横道线与上一次或横道基线的对齐方式，头接上次尾、
头接上次头、尾接上次尾。使横道线的修改更方便了。
11.纠正了地形切剖面程序bug，避免漏切中心点。
12.正式推出zdm2005v2.0。
13.不再支持即时注册方式。
14.修改了用户手册。

zdm2004v3.1
2005.6.30
1、增加了修改开挖中心线纵断面命令chzdm,可方便修改纵断面高程。
2、增加了将修改后的纵断面高程数据更新开挖平面中心线高程数据命令uppm.这样在切横剖面时，可保证开挖中心点的
高程与设计的纵断面高程一致。
3、增加了生成坐标序号、桩号、弧段参数表，可用于管线设计。
三维功能：
4、增加了断面沿路径拉伸生成实体功能，可在平面图上选设计断面，再选路径可方便制作三维实体。命令：stls.
5、增加了生成带扩散的异形城门洞功能，并可以在平面图上快速布置，命令：sdst.
6、增加了生成偏心园台实体功能，并可以在平面图上快速布置。命令：pxyt.
7、增加了生成制作岔管实体功能，命令stls0(断面沿路径拉伸),sdst0(异形城门洞),pxyt0(偏心园台)
8、增加了岔管抽壳功能，可以将上述命令生成的实体组生成岔管。
9、纠正了地形切剖面程序bug.
10、纠正了生成施工横道线程序bug
11、在修改性质cr命令中在格式刷中增加了将扩展实体赋给所选择实体的功能。
12、修改了生成图框、图标命令，对a3.a4图标改小了。

2005.7.31
zdm2004v3.2
1、增加了河道断面计算工具
a. 在剖切线上加高程点，可将高程点加在剖切线上，可选择加点处等高线、高程点确定线上高程。虽然zdm软件有自动获取
线上高程点功能，但是要求地形图高程数据准确。使用该方法加点后仍可使用zdm切剖面功能切剖面。命令：hddm1
b. 将取断面数据将其寸入dxpm.txt数据文件中。命令:hddm2
c. 选择数据文件，生成河道断面。数据文件的格式如下：命令:hddm
数据文件格式为x y两列或编号 x y三列，中间可用空格或制表符或逗号隔开，每段数据由桩号隔开，如行前有分号则该行为注释
;;;X(平距m)  y(高程m)
0+000.00
0.000   50.000
87.461   44.000
212.764   24.000
325.071   42.000
403.606   52.000
0+040.71
0.000   52.000
98.381   30.000
220.840   16.000
325.408   26.000
415.534   48.000
d.计算河道库容，可连续计算不同水位河道库容。命令:hdkr,(对用zdm软件切出的剖面线同样可用，也可用于填方计算)

2. 增加将测量图中测量断面中心点距堤中心点距离，提取到设计断面图上（用于堤围设计)。
a.将测量平面图上测量断面中心点与堤中心线距离和桩号数据提取存入到“堤中心距测点距离.txt”数据文件中。命令：pmjg
      数据文件格式 （堤顶高程需人工输入）：
      桩号	距离(负值为堤在测量中心左侧，正值为右侧)	堤顶高程
b.获取测量数据将测量断面图拷贝。命令：getdm 
c.在设计断面图上生成标尺杆及堤中心点，如未输入堤顶高程则生成堤中心线。命令：tcbc(在使用前要将测量断面图粘贴到设计图中).

3、增加从地质纵断面图提取地质层标高到设计横断面图工具（用于堤围设计)
a. 在地质纵断面上绘桩号线 命令：dzdm1
b. 获取地质断面线与桩号线交点并将其存入到数据文件中。生成数据文件格式如下（数据中间可用空格或制表符或逗号隔开）：
   ;;;桩号	地质层标高
0+150.00	-2.905
0+150.00	-2.490
0+150.00	-0.694
c.读取地质横断面层数据文件，在图中绘出地质层各高程。命令：dzdm

4、增加了生成中间为圆台开孔，外面是城门洞或其他形状开挖面三维实体功能。命令：sdyt
5. 修改了开挖计算中面积计算功能，桩号的书写前缀与桩号间可以加空格。
6. 增加了修改高程标尺杆功能，可方便修改由zdm软件生成的高程标尺杆的最大、最小高程。命令：chbc
7. 画开挖断面线dml命令中增加了“确定起点高程”选项a，可选择标尺杆高程文字，给定起点、高程后自动定位功能。
8. 连接等高线jl命令增加了自动连接尾首相接线功能。
   
zdm2004v3.3
2005 8 31
1、弧长标注增加了可标注局部弧长的功能。
2、增加了修改写坐标后更改小数点后尾数命令:chws.
3、纠正了自动生成图纸目录中的bug.
4、纠正了地形图切剖面中bug.
5、更新了用户手册.
6、修改了表格行列增减程序，更好用了。
7、增加了获取地形图中高程点、等高线数据输出为数据文件命令:outgcd.
8、修改了管线展开程序，可不标注桩号线展开。
9、修改实体沿路径拉伸程序。
10.增加了同时生成沿路径延伸梯形挖、填实体命令：ext_wtf
11、增加了5个用户定义系统变量：
   变量userr1(坡度线长线长),userr2(坡度线线间隔),userr3(钢筋线宽),userr4(地形图比例dxpm_bl),userr5(面积计算比例)
   变量可随图保存。

zdm2004v3.5
2005.9.9
1、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。
2、多能标注qd可对多段线圆弧，圆标注半径、直径。
3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。
4、修改了沿路径拉伸命令。
2005.10.5
1、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》
2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。
3、增加了插入断面块功能，
命令: inkwdm
功能：可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块，然后使用该命令在设计中心点插入，可点选或窗选插入。
自动处理断面与地形线交线。
4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。
命令：hddm
功能: 选择数据文件，生成河道、渠道、堤断面。
数据文件格式2（测量起点在中间）：
测量起点在中间，向左为负值向右为正值，x y两列或编号 x y三列，中间可用空格或制表符或逗号隔开，每段数据由桩号隔开，在
开头可设置设计起点高程，在桩号行前可以设置设计纵坡，在桩号行空一格可设置距该桩号测量起点距设计中点的距离。如行前有分
号则该行为注释。格式如下：
设计起点高程:20
设计纵坡:500
0+000  -2
-35.4  55.2
-15.4  40.2
-5.2   20.2
0     15.5
12.5  22.5
15.6  34.3
45.7  50.6
1+000 2.3
-35.1  55.3
-17.4  40.5
-5.6   20.5
0     15.5
9.8   22.7
15.9  34.7
35.3  50.3
可生成包括设计中心点的断面图，上述数据中“设计起点高程:500”“设计纵坡:500” 数据中桩号处测量起点距设计中点的距离-2，2.3
可省略，“：”必须使用西文状态下输入。
5、修改了生成开挖线断面数据文件程序，增加了批量选择开挖断面线生成数据文件功能。
6、纠正了剖面法开挖计算中bug
7、纠正了渠道改建开挖计算bug,增加了渠道开挖中衬砌高度选项。
8、获取测量、地质图数据程序全面更新。
9、zdm软件使用手册全面更新。

zdm2004v3.6
2005.10.31
1.坡度标注pd命令增加了可选择约束x方向还是y方向改变线的坡度功能。
2.文字改大小写增加了可把西文字串第一个字母改大写，和单词改大写功能。
3.圆孔洞增加了填充功能。
4.分类选择cfn命令对颜色分类增加了可选多个颜色功能，在提示输入颜色号可输入如：1,2,3多个颜色号。
5.由数据文件生成断面图命令hddm，增加了在桩号行可有设计中心的标高。如下:-2(设计中心点向测量中心点左偏2)
  50(设计中心点高程)
0+000  -2 50
-35.4  55.2
-15.4  40.2
-5.2   20.2
0     15.5
12.5  22.5
15.6  34.3
45.7  50.6
6.地形切剖面增加了指定切剖线向直线投影切剖生成断面功能，对绘制拱坝开挖断面很有用处。
7.地形图处理，修正高程ch_el命令中局部修正高程增加了找出错误高程修正功能。
8.点钢筋标注对不在一条直线上的钢筋增加了平行标注、集中标注选择功能。
9.绘钢筋与钢筋标注增加了钢筋层、钢筋标注层图层。
10.纠正了由开挖中心线断面更新开挖中心线程序bug.
11.纠正了将cad表输入到excel表bug(务必更新，原程序出错).并可对由多段线制作的表格有效。
12.坐标序号标注可允许序号为负数。
13.计算型心、惯性矩增加了设定字高选项。

zdm2004v6.0
2005.11.31
1、纠正了在某些程序执行后不会返回捕捉初始设定bug.
2、增加了管线设计自动生成管线特征表命令zhzb，使用p_bg命令设置管线转弯点高程，使用bzzh命令标注桩号
再使用zhzb命令可以自动生成桩号、坐标表，计算出空间三维管道的圆心角。
3、增加了修改坐标表坐标小数点后位数、圆心角形式命令chws.
4、增加了读取数据文件生成地块命令dkxy.可用于水库征地。
5、修改了曲线绘制程序，可允许一个数据文件绘制多条曲线。
6、修改了渠道程序纠正了bug,并可设左、右不同内坡。
7、增加了偏移绘钢筋命令ofgj,可选择结构边线、钢筋线偏移绘钢筋。
8、增加了将钢筋标注箭头改短斜线，短斜线改箭头命令chgjbz.
9、地形切剖面dxpm命令增加了切剖3d多段线功能。
10、计算型心、惯性矩增加了窗围功能。
11、生成梯形、渠道开挖线可适用于数据文件生成的断面。
12、比例偏移中可对多段线弧偏移。
13、施工横道图可允许改变列宽。
14、纠正了单位换算bug，增加了公亩、市亩换算，增加了可批量单位转换，替换屏幕数字。
15、修改了修正高程ch_el命令中将高程改为零程序，增加ubg0命令，可将用ch_el命令将高程改为0的等高线、高程点
高程值恢复。
16、更新了用户手册。
17、zdm2004 zdm2005取消了注册方式，但仍保留了试用期1个月。


zdm2004v6.1
2005 12.29
1、管线设计中增加了
a.纵断面与平面图关联修改功能，修改纵断面后使用uppmp命令可以更新平面图数据(注意纵断面图不要拷贝).
b.增加了生成管线特征表基点坐标选取功能，自动标注编号功能。
c.增加了cbh命令，可以方便动态修改编号的位置，修改编号值，并可做到图中编号与表中编号关联修改。
该命令还可以修改凡是编号与标注引线成为一个组的方式标注。
b.修改了更改平面图高程，更新平面图数据程序upipe命令，修改、增加高程，可相应修改管线特征点。
2、自动标注标注桩号，可自动删除原来桩号。
3、选桩号线标注桩号bzzh1，增加了在管线上取点标注桩号功能.
4、点选计算面积dmarea命令增加了自定义面积类型7个，长度类型2个，共有21个面积类型，6个长度类型，应该够用了。
5、插入断面块inkwdm命令可在块中允许挖、填两个断面，插入开挖中心点后程序会自动辩别使用那个断面，若半挖半填
，程序会自动将两个断面合并修改。
6、修改了安装程序，程序会自动将zdm软件的*.shx文件拷贝到acad的fonts目录下，*.pat文件拷贝到acad的support目录下
这样当你点击图进入cad是不会找不到zdm软件的形文件、填充文件。修改在安装程序disk1目录下图标题栏文件（*tb*.dwg)
可自定义自己单位的标题栏样式（注意不要改变插入点左下角点，以及文件名称）.
tba0a1.dwg tba2a3.dwg tba4a5.dwg (水利单位标题栏）
kca0a1.dwg kca2a3.dwg (水利勘测单位标题栏）
sdtba0a1.dwg sdtba2a3.dwg(国电水电单位标题栏）
hdtba0a1.dwg hdtba2a3.dwg(国电火电单位标题栏）
jztba0a1.dwg jztba2a3.dwg(建筑单位标题栏）
7、纠正了获取断面数据getdm,生成断面hddm程序中bug.
8、纠正了dxpm中bug.
9、增加了编辑多段线命令ppedit，可方便增加、减少、移动多段线上点。
10、修改了多段点钢筋标注dcbz命令，可以标注沿多段线钢筋布置的点钢筋。
11、增加了桩号转换命令tranzh，可以将屏幕上12+234.5转换为12234.5,12234.5转换为12+234.5.
12、增强了桩号书写的容错功能，能将不标准的桩号书写方式如12+12.3改为12+012.3.
13 、纠正了桩号转换中的错误，如原桩号转换中999.9转换为桩号时会变为1+999.9.请用户务必注意!!!

zdm2004v6.2
2006 1.24
zdm2004v6.2，2大亮点
一、渠道开挖工程量计算
    配合我院海南大广坝工程，边开发、边使用，120多公里的渠道上千个断面，填、挖、清表土、护坡，工程量计算，纵、横断面
自动生成，全部使用zdm软件在短短一周内完成。堪称软件开发与工程实践结合，科技创新，大大提高设计效率的典范。
   该工程，干渠使用zdm软件在平面地形图上，标注桩号切纵、横剖面，插入不同的开挖断面块，自动计算填、挖、清表土、护坡，工
程量，自动生成平面开挖线。支渠使用zdm软件将渠道测量地形断面输出到文本文件，再生成横断面，插入不同的开挖断面块，自动计
算填、挖、清表土、护坡，工程量。
二、带状图局部出图打印
 堤、渠、管线带状图的局部出图一直是困扰设计人员的一个难题，老的办法是将图一块块裁出来，旋转套图框。这样费时费力，并
且修改困难。现在你可以使用zdm软件边界外掩盖功能- >用户图块功能->旋转视图功能,完成带状图局部出图。不用裁减、即看既得修
改方便。

1、渠道工程量计算
a、 命令qdkw1，可计算渠道开挖面积、长度计算，可以自动计算填、挖面积、护坡长度。
b、命令qdqj，清表土计算，可以自动开挖计算清表土面积。
2、纵断面修改
a、获取纵断面标高输出到文件pgb命令功能修改 ，可以将zdm软件切出的纵断面的数据输出到文本文件中，再使用tzdm命令
生成标准的纵断面图。
b、新增加getzdmbg命令，可修改增加纵断面标高标注，可以在tzdm命令生成标准的纵断面图中增加桩号获取各个曲线的高程入表格，
也可以增加新的曲线获得桩号处曲线的标高，并带入表格。
c、新增加outzdm命令，可以将纵断面表格中文字输出到文本文件。再使用tzdm命令生成纵断面。
3、旋转视图
  新增加pnt命令，可以将倾斜的视图旋转为正视图，可用于打印带状图局部出图。
4、新增加getdmbg命令，可以批量获取横断面中心点高程、地面高程数据到文本文件，使用tzdm命令读取该文件可以生成新的纵断面，
主要是用于修改横断面设计中点位置，同时修改纵断面。
5、新增加tranzh命令 ，可以将屏幕上桩号改为数字，数字改为桩号。
6、修改了编辑多段线命令ppedit命令，可以将多段线顶点反转，清除重点。
7、地面线、岩面线等符号的高度、间距输入保留前一个输入为默认值。
8、地形图修改， ch_el命令局部修改高程，增加了连接断线line的选项。
9、修改了选点标注建筑物桩号命令bzzh3,  可用于标注倾斜布置的建筑物。
10、纠正了土地平整计算区域挖填方量atw命令中bug.
11、改进了生成堤、渠的纵断面图tzdm命令，曲线可以垂直（如跌水同桩号）的，增加了表格行距的输入控制。

zdm2004v6.3
2006 3.5
1、增加了mpl命令，可以选择多段线弧改变多段线顶点位置，相邻弧的位置也改变但半径不变仍然与弧相切。也可以改变弧的半径，可以
用于修改平面道路，渠线、管线。
2、增加了插入水工建筑符号命令infh,可以在平面中心线、纵断面线上插入水工建筑符号，在纵断面上插入时输入桩号，符号会自动找到
所插入的位置。
3、增加了，纵断面长度/比降标注命令pdbz，可标注标注纵断面任意曲线的长度/比降，如放在表格中可自动裁剪线。
4、增加了,可增减纵断面表格行命令addh,同时可输入曲线名称。
5、增加了纵断面标注曲线名称命令zdmbz,可快速引出标注曲线。
6、增加了横向移动、镜向建筑物符号命令mfh,同时还可以移动、镜向桩号、标注的曲线。
7、增加了删除重字命令：del_text，可删除重叠相同的文字。
8、增加了去除数字小数点尾数零命令del0.
9、增加了删除获取高程点命令delgcd ,可以过滤删除获取的高程点。
10、修改写坐标命令，增加了可选择线路弧段自动找到直线相交点标注坐标。
11、修改了点选计算面积dmarea命令，面积属性增加到21种，长度属性增加到6种。
12、改写了修改纵断面chzdm命令，增加了修改坡度选项。
13、修改了边界外掩盖命令,当选择了图框置前(用zdm软件生成图框不要炸开)，可自动生成掩盖的外边界。
14、多段线编辑ppedit命令增加了删除多余点功能。 （多余点是指多段线上在一条直线内有多个顶点)。
15、桩号输出zhjl命令增加了可以输出用infh命令标注的建筑物桩号以及名称。
16、增加了在用户第一次使用zdm软件进入zdm界面时，用户可选择使用zdm简化命令还是acad标准简化命令。
17、修改了获取桩号与地质纵断面线交点标高程序，命令dzdm2,增加了批量获得选项，可获得地质一条断面曲线与桩号交点处所有高程输出到
数据文件中。再使用dzdm命令可以将地质断面各层绘到横断面图上。
18、修改了绘堤、渠纵断面程序命令tzdm,在数据文件中曲线桩号对应点的标高，如果不是弯折点可用"--"符号代替。

zdm2004v6.4
2006.4.1
管线设计全面更新
1、增加了pipeb命令，可以通过管线特征表生成"弯管、直段表"可计算出管线节点间长度、各直段长度、弯管长度。
2、增加了在管线平面布置图、纵断面图上插入管道附件命令infh2命令，可手动在平面图、自动在纵断面图上插入管道附件。
3、增加了将剖切的纵断面图改变生成为标准纵断面图命令zdmdwg，自动标注节点编号、长度/比降。
4、增加了由纵断面图计算挖、填方命令zdmkw，对于一些在横断面方向变化不大的地形可以使用。
5、增加了纵断面曲线与曲线名称关联命令zdmgl，可以在纵断面上增加任意曲线，关联到文字，然后使用getzdmbg命令提取桩号、标高到表格中。
6、修改了地形剖面程序，在切横断面时，可生成横坐标。
7、修改了网格钢筋程序。
8、纠正了平面钢筋标注bug.
9、修改了设置简化命令程序、增加了用户已有简化命令选项。纠正了调用填充文件bug,可不点zdm图标进去认可用zdm的填充。
10、修改了土地平整，计算挖、填方程序。

zdm2004v6.4a
2006.4.15
1、纠正了纵断面开挖zdmkw命令中bug,原程序在计算填方时结果有误。
2、增加了合并施工横道曲线至一张图的功能，命令sgqx
3、纠正了计算面积、长度dmarea命令中bug,原计算多段线长度按弦长。
4、表尺杆生成可输入字高。
5、修改了修改文字命令ct,对块内文字可修改并将其变为text文字。
6、修改了数字替换命令szth,增加了增量替换功能。
7、修改了绘箭头命令jt.
8、纠正了纵断面tzdm命令bug,当标高为负数，曲线有错。


zdm2004v6.5
2006.5.30
1、增加了计算河道比降命令：hdbj,可以对用多段线连接的高程点(点是圆构成)，的多段线计算各段比降，以及整段比降。
2、增加了横断面加网格命令：kdwg,可以对用zdm软件生成的横断面加网格。
3、增加了由施工月强度数据文件生成强度曲线命令:sgtj1。
4、钢筋图标注增加了计算钢筋单根长功能，并在生成钢筋表时可以将单根长带入表中，并实现了钢筋图、表关联修改，这对于统计图中钢筋量
很有用处。
5、增加了由纵断面生成横断面命令：zhdm ,对于横断面近似水平的可用该命令生成横断面，再插入断面块，再计算工程量。
6、桩号标注bzzh命令改进了，可以标注封闭的多段线。
7、文字编辑命令可以编辑天正tch_text实体。
8、增强了桩号文字的容错、纠错功能。
9、增加了生成圆变方三维实体功能命令：fy3d,可以由断面图自动生成圆变方三维实体。
10、增加了可以由多边形内外边框生成契型实体命令：wed3d.
11、更新了用户手册。

zdm2004v6.6
06.7.1
1.dxpm命令在切剖面时碰到高程为零的线时，当设为建筑物边线时可以输入边线的名称。
2.rtext旋转文字命令增加了镜向文字选项可以对成组的线上的文字与线为基准镜向。
3.修改了给定渠道尺寸渠道开挖计算qdkw程序，可以分设渠外挖、填边坡，设分设渠侧、底衬砌厚度，纠正了生成断面中bug.增加了护坡计算。
4.纠正了ct命令修改块里文字bug.
5.图纸管理图纸目录文件名改为图目录名+“_dir”.
6.pkpm转zdm命令repk增加了单独转尺寸线选项，可以使用将pkpm生成的板、梁、柱的尺寸线转换acad的尺寸线。
7.修改了获取剖切线数据文件whddm命令，可先用p_bg命令设置中心线，生成的数据文件可由取中点为x坐标0点，向两边取值。
8.卸载zdm软件可自动转回到acad标准菜单。
9.原zdm软件为单机&网络版，为了避免使用单机版用户在网络上寻狗。推出纯单机版zdm软件.
10.增加了自动沿管路标注坐标序号命令gxzb，使用该命令标注后，再使用xhxy命令生成坐标表。
11.土地平整增加了atw2命令，可以先使用 atw命令将开挖前后的测量图计算至同一高程的挖方量的数据，再计算出开挖前后的挖填方量。该功能
对使用开挖前后的测量图进行开挖计算工程量很有用处。
12.土地平整增加了calttw命令，可计算原地形是梯田，将其合并或分割为新的梯田形式的挖、填计算。
13.增加了ktxt命令可以合并块内打散的文字。
14.纠正了获取高程点程序bug.
15.文字输出为excel的文本文件格式改为用 tab键分列。按原样输出选项若一行是多个字串自动用tab符号分隔。
16.纠正了捕捉清空的bug。
17.纠正了图层控制中bug.

zdm2004v6.6a
06.7.18
1. 增加了设置建筑边线高程jz_bg命令，可设置沿中心线建筑边线的高程，边线的高度，类似于p_bg命令。
2. 增加了修改建筑边线高度命令jzgd，可修改用jz_bg命令设置的边线的高度。
3. 修改了地形剖面dxpm命令，在切横剖面时，如果用jz_bg命令设置了建筑边线高程，可在切地形横剖面时切出建筑剖面或开挖剖面。
4. 修改了插入断面块命令，当断面与地形线不相交时可自动延伸相交。
5. 修改了计算面积命令acal，可窗选分类计算多个封闭实体面积。
6. 纠正了获取剖切线断面数据命令whddm中bug.
7. zdm软件中有关捕捉清空问题，一直为用户困扰，这次作了彻底解决，采用了关闭捕捉解决程序运行问题。

zdm2004v6.7
06,8.3
1.增加了trandm命令，可以将不同横断面测量数据，绝对平距/相对高差、相对平距/绝对高程、相对平距/相对高差转换为绝对平距/绝对高程 
zdm软件的格式。对原数据格式要求如下：
  a.断面测量相对值是指，测量各点的数值是相对前一个点的差值
  b.第一行第二列表示测量基点高程，如在x为0的测量中点出现2个0则需在中点标识第三列字母zd，
    表示该处为中点，测量基点高程如省略，则将其视为0则中点处第二列为高程不是高差。
  c.对于右起点向左测量数据文件需标注“右”字 ，程序自动将其转换为左起点测量格式。
    如是左起点测量数据则不用标识。
  d.数据文件中前面加分号则该行为注释。
相对平距/相对高差数据文件见下例
;;;中为起点格式
0+000   100
20   -2
15  -1.5
10  0
5  -3
0  -2
0   0  zd
5  1.5
10  2
20  5
0+020   120
18   -2
12  -1.5
9  0
5  -3
0  -2
0  0  zd
3  1.5
13  2
20  6
0+040   140
18   -2
12  -1.5
9  0
5  -3
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
0+060
18   -2
12  -1.5
9  0
5  -3
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
;;;左为起点格式
0+080 100
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
0+100
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
;;;右为起点格式
0+120 100
右
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
2、增加了拷贝、替换带前、后缀的文字，自动对数字增加设定的增量,命令cpt.
如：A-1 增量为2，拷贝或替换后的文字为：A-3 A-5...
3、拷贝旋转命令中增加了由用户给参照角选项。
4、等高线连线gclx命令增加了自动连接等高线端点选项，连线生成的是三维多段线，可制作陡坎，用zdm的dxpm命令剖切。
5、由数据文件生成横断面命令hddm,增加了在一个坐标系下绘多个断面功能，数据文件的格式为当在一个文件中所有的桩号
的标识相同，则将曲线绘在一个断面上。
数据文件格式如下：（桩号前一行，是曲线名称不可少，前要加分号，曲线绘出后名称会自动加在线头，桩号为标识，也可用其他标识
但每个曲线的标识必须相同。）
;;;地质线
0+200
0	1080.95 
4	1079.78 
5.2	1080.18 
34	1080.33 
39	1082.44 
47	1082.49 
51	1082.50 
55	1082.37 
;;;地面线
0+200	
0	1079.09 
10	1079.12 
11	1079.28 
18	1080.51 
22	1080.61 
23.5	1079.88 
28.5	1079.60 
32.5	1077.43 
6、钢筋表单根长可以用厘米表示。新增加uesrs1系统变量获取当前图纸钢筋单根长的使用长度单位。
7、修改了获取剖切线断面数据whddm命令，可获得等高线，高程点、开挖中心线数据。
8、修改了修改性质cr命令，使用该命令格式刷，可刷得扩展数据。
9、纠正了土地平整atw命令中bug。原程序在每个网格中计算挖、填出错时会中断退出，修改后会自动跳过出错点，并将漏算地方标注出来
便于查找后补算。

zdm2004v6.8
2006.8.31
1、管线坐标命令gxzb，增加了可标注弧起始点坐标选项。
2、纠正了获取剖切线断面数据命令whddm中bug. 可获取与单个pline上多个交点的数据。
3、增加了动态移动平面标高标注功能。
4、纠正了修改编号标注cbh命令bug。
5、增加了将text文字转换为mtext多行文字。
6、增加了散点法计算梯田平整为平地命令calptw.
散点法指的是，在土地平整中每个需要平整的地块只有一个高程，需要把若干个这种地块计算出挖、填平衡后的高程，合并为一个地块时的
挖填量。程序功能及要求如下：
a、原有地面高程每个地块必须只有一个高程数字。
b、本程序可自动封闭区域内的地块。"
c、自动计算出每个地块挖、填平衡后设计高程和挖、填量。
最后总的挖、填汇总表可用zdm软件tjtw命令生成。
7、增加了生成放坡线命令fpx，可以在平面图上沿多段线生成放坡线。
8、增加了快速生成平面开挖线（坡角线）命令pjx，可沿生成的放坡线生成平面开挖线（坡角线）。使用该功能前必须对地形图进行处理
高程点必须为圆并且和等高线同层，可用zdm软件地形图处理功能。
9、钢筋标注增加了按厘米方式标注，可适应不同用户的需求。
10、纠正了获取地形横断面数据getdm命令中的bug.
11、纠正了算式计算中bug
12、尺寸引线取齐trd命令做了改进，增加了对水平或垂直的引线如高低不平使用该程序可按左（水平）第一个或按上（垂直）第一个
尺寸线对齐功能。

zdm2004v6.9
2006.10.7
1、钢筋标注字型可允许采用windows字型 仿宋GB_2312，钢筋等级符号采用块制作，字型宽度必须为0.7，修改钢筋规格必须使用zdm软件
的gjgs命令。
2、为了适应windows 仿宋GB_2312字型，增加了更新钢筋规格属性命令upgjgg，当用户未采用zdm软件命令更该钢筋规格，可使用该命令
更新属性。
3、计算放坡工程量pjx命令，在生成坡脚线的同时增加了自动生成放坡工程量表。
4、土地平整增加了将土地平整为坡面功能。
   a.  计算网格内设计高程
   命令：twsjbg
   功能: 在使用该功能前需使用p_bg命令设置封闭边线的高程，该程序通过边线高程自动求出封闭区域网格内设计高程，以及编制编号。
   b.计算网格内挖、填量
   命令：atw1
   功能: 选择网格内设计高程，可自动计算出网格内挖填量，再使用他tjtw命令生成挖填统计表。
5、增加了生成工程量数据文件命令twtab,功能为计算横断面挖、填面积后，使用该功能可将横断面设计中心点高程，以及该处的地面高
程，桩号、并计算出的挖、填方量输入到指定的数据文件中，再使用tzdm命令生成纵断面开挖图。计算出的断面面积必须有挖或填的面积
类型。
6、修改了地形切剖面dxpm命令，在连续切横剖面时，其横剖面的方向规律为，人面对线路从小桩号向大桩号看，左手侧则为断面左侧，
右手侧则为断面右侧。增加了反向的选择。
7、修改了图层控制clay命令，可以控制块内图层。
8、修改了按纵断面计算挖、填命令zdmkw,输出的数据文件，可直接通过tzdm命令生成纵断面开挖图。
9、纠正了给定渠道尺寸计算开挖qdkw命令中bug.
10、更新了用户手册。
11、获取高程点getz，计算区域挖填方量atw命令中，增加了设定高程点搜索范围选项，对一些高程点较稀的地形图，可人为设置搜索范围，
搜索范围太小，会影响高程内插精度。太大会影响运行速度。
12、新增加了生成坝基平面开挖线功能，
    命令：pmbkw
   功能：用生成坝开挖横断面qjkw命令后，再使用该命令选择生成的坝开挖横断面，可在平面图上生成平面开挖线。
13、生成坝开挖横断面qjkw命令增加了可以读入地质断面线高程数据文件，确定开挖高程功能，地质断面线高程数据文件的生成可使用dzdm2命令生成。


2004v7.0
2006.11.5
一、水电站的岔管展开以及月牙肋的放样图是一件头痛的工作，虽然zdm软件提供了一些常用的功能，但是还不能满足特殊的要求。
zdmv7.0提供了展开图全新的解决方案
a、通过相贯线求得任意正圆台，圆柱体的展开图
b、通过切面线求得任意正圆台，圆柱体的切面曲线（可以用来绘制月牙肋)
c、相贯线的求得可以使用zdm软件三维实体、三维岔管的功能实现。
d、对曲线点的坐标标注可以使用zdm软件标注管线坐标序号，生成坐标表
命令如下：
1 、通过相贯线求得任意正圆台的展开图
命令：ytxgxzk
功能：选择圆台底部和顶部以及相贯线，自动获得圆台素线与相贯线的交点，也可以手动指定要展开的相贯线上的点，自动生成展开图。
2、通过相贯线求得任意圆柱体的展开图
命令：yzxgxzk
功能：功能：选择圆柱底部和顶部以及相贯线，自动获得圆柱素线与相贯线的交点，也可以手动指定要展开的相贯线上的点，自动生成展开图。
3、2、通过切面线求得任意正圆台，圆柱体的切面曲线
命令：yzpq
功能: 选择圆台或圆柱底部和顶部以及切面线，自动生成切面曲线。
二、本次其他新功能及修改
1、增加了改变坐标序号原点位置，更新坐标序号属性功能，当原点不在0，0点，移动了已标注的坐标序号，可以指定新的原点，更新序号再生成
坐标表。
2、获得高程点getz命令获得线上高程点增加了自动获得多段线顶点的高程点功能，可用于计算坡降。
3、标注管线坐标序号，增加了不引出线标注选项。
4、纠正了计算区域局部挖、填caltw命令中bug.
5、纠正了ct命令bug.
6、纠正了卜型岔管展开程序bug

2004v7.1
2006.12.5
1.增加了生成填、挖分界线命令：twfj，在使用atw命令计算区域挖、填量后或使用chtw命令修改设计高程重算挖、填量后可自动在网格内生成
挖、填分界点。使用twfj命令，选择挖填分界的开始点、再选择挖填分界的点可自动连接点生成挖填分界线。借用该功能可生成等高线或淹没线。
2、增加了对用p_bg命令设置中心线高程的中心线进行偏移的命令：ofpbg，偏移后中心线具有原中心线属性，可用tltw命令计算平行的带状区域的挖、填量。
3、放坡法计算工程量增加了计算平行的带状区域的挖、填量，结合计算放坡的工程量可不用切剖面在平面地形图上计算出梯形挖填工程量，可用于快速计算工程量进行方案比较,命令：tltw。
4、面积、长度计算的类型由17种类型增加到26种。
5、纠正了写坐标程序中bug,原程序当比例设置为3000 300 700 7000等由1不能除尽的数时坐标值不对。
6、纵断面表格文字输出到数据文件程序增加了自动消除重字功能。


zdm2004v7.2
2007.1.3
1.增加了地形图减肥命令
命令: dxtjf
功能：可将光滑的等高线polyline批量改为轻量多段线lwpolyline，大幅度减少地形图的容量。如果多段线上的点不足够多，修改的曲线可能变形，对此可局部可使用zdm软件模拟光滑曲线smi_spline命令功能。曾经将120M地形图容量减到24M.
2、增加了由横断面开挖中心点生成平面中心线
命令: hdpm
功能: 用zdm软件连续切出横剖面后，移动了开挖中心点，可使用该功能在平面图上生成新的开挖中心线。
3、增加了计算地面面模型的表面积
命令:adda
功能：可计算用zdm软件生成的地面面模型的表面积。面模型可由zdm软件dx_solid命令生成。
4. 增加了拼接地形图功能
命令: jdwg
功能：打开一个空白图，执行该命令，选择一个dwg文件,可将该目录下所有dwg文件调入空白图中进行自动拼图。图中所带型文件必须在搜索的路径中，本图必须是一张空图，拼接的地形图坐标必须都是以0,0为基点。
5、修改了管线坐标编号命令gxzb，增加了自动生成封闭的地块坐标编号，地块编号的始点可以是多段线上任意顶点，并可由用户确定其编号方向。
6、纠正了生成钢筋表中bug.
7、修改面积、长度值类型属性命令asx，增加了可检查相同类型面积其描述是否相同，自动按图面类型描述更新面积描述dmarea.txt文件。功能。
8、修改了调整显示顺序命令imb.
9、更新了用户手册。

zdm2004v7.3
2007.2.28
1、变坡设置马道chpd命令增加了批量设置马道功能，可给定高程在多个横断面上批量设置马道并且变坡，如要设置多级马道，输入高程时对开挖状态的应从底到高输入高程，对填状态应从高到低输入高程。该命令同时增加了设置排水沟功能。
2、计算多个断面面积kwarea命令增加了计算护坡、马道（排水沟）、底（顶）宽长度功能。
3、纠正了渠道开挖面积长度计算中bug.
4、提高了土地平整区域局部挖、填计算caltw命令的容错性。
5、修改了标注断面高程 dmz命令，当不引出标注时不标注高程三角符号。
6、纠正生成高程标尺杆命令中bug.
7、纠正了pkpm文字转换中的bug.

zdm2004v7.4
2007.3.28
1、增加了由数据文件绘制开挖断面命令kwdm，有zdm软件生成地形剖面后，可以调用数据文件以测量中点或开挖中心点为基点绘制开挖断面，这对施工过程中测量开挖后的断面，计算工程量会很有用。
断面数据文件格式为：
;;;X(平距m)  Y(高程m)
0+000.000
-41.328	25.288
-31.328	24.593
-21.328	23.405
-11.328	23.186
-1.328	22.968
0.000	22.974
8.672	23.008
18.672	22.899
28.672	22.449
38.672	22.219
48.672	22.280
2、增加了选桩号-建筑物形式数据文件在纵断面上自动标注出建筑物位置命令infh3,或曲线上插入符号infh命令中的c选项。数据文件的格式如下：
;;;桩号	建筑物名称  建筑物类型
K89+825  1#隧洞         隧洞 
K89+900  2#隧洞进口     隧洞
K90+140  2#隧洞出口     隧洞
K90+300  1#人行桥 
K90+530  3#隧洞         隧洞
数据文件第三列可以省略，如有第三列，建筑物类型需按下面格式书写
“隧洞、渡槽、排洪桥、水闸、涵洞、公路桥、机耕桥、人行桥、倒虹吸、跌水、斗门、泵
排泥阀、排气阀、检查井、压力表、平面阀门井、立面阀门井、平面伸缩节、立面伸缩节”
按上面格式书写后程序自动在标注处插入建筑物符号并标注文字否则只标注文字。
3、点选计算断面面积命令dmarea增加了可计算x与y不同比例的图形面积功能。
4、计算多个断面面积kwarea命令增加了可由用户选择只计算面积或计算面积及长度选项。纠正了计算长度中bug.
5、由数据文件生成横断面，纠正了标尺杆太长等bug.
6、 修改了将不同横断面测量数据，绝对平距/相对高差、相对平距/绝对高程、相对平距/相对高差转换为绝对平距/绝对高程 trandm命令,增强了容错性，断面数据如是中点向两边测量，均需标识"zd"。
zdm软件的格式对原数据格式要求如下：
  a.断面测量相对值是指，测量各点的数值相对前一个点的差值
  b.第一行第二列表示测量基点高程，如省略，则将其视为0则测量起点第二列为高程而不是高差。如果是从中点向两侧测量需在中起点标识第三列字母“zd”，表示该处为测量中起点。
  c.对于右起点向左测量数据文件桩号下一行需标注“右”字 ，程序自动将其转换为左起点测量格式。如果是左起点测量数据则可标识也可不标识。
  d.数据文件中前面加分号则该行为注释。
相对平距/相对高差数据文件见下例：
;;;中为起点格式
0+000   100
20   -2
15  -1.5
10  2
5  -3
0  -2
0   0  zd
5  1.5
10  2
20  5
;;;左为起点格式
0+080 100
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
0+100
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
;;;右为起点格式
0+120 100
右
0  -2
3  1.5
13  2
20  6
7、绘制地面线、岩面线等符号的命令a选项可连续选择线。
8、纠正了变坡设置马道chpd命令中bug.
9、图纸管理dwgtxt命令中提取图签信中的文字可用多行文字。
10、修改了用户手册。

zdm2004 v7.5 
2007 05 03
1、增加了spkd水平刻度命令，可以选水平线生成刻度。
2、增加了将text文字改变为属性文字tratt命令,使用该命令可快速生成属性文字，然后制作为块，插入图中可以更改属性文字。可用于插入图框更改图号。
3、纠正了v7.4 点选计算断面面积dmarea命令中计算长度的bug，原长度计算在不为1：1000时会差10n倍。
4、修改了网状布筋wggj命令，可指定网格钢筋的基点。
5、纠正了生成实体地面bug.
6、修改了多线延伸修剪lx命令，增加了可以指定端头延伸修剪的长度功能。
7、修改了批量延伸修剪桩号线，增加了可以指定端头延伸修剪的长度功能，并且桩号文字可随延伸修剪移动。
8、施工横道图增加了可以在一行内画多个横道功能。
9、修改了旋转视图pnt命令，增加了批量制作视图和指定视图功能，可以快速旋转视图和批量制作视图。
8、增加了循环浏览视图vvw命令。可快速循环浏览用pnt命令制作的视图。
10、增加了批量修改图号命令wth,可以连续修改图号。使用该功能必须先用该软件生成图框,将图号作为属性文字，用blck命令,制作图框属性块，并插入图框
属性块。图号书写中必须有"-"符号".
11、增加了绘流场图命令flowdwg,可由数据文件绘制流场图，数据文件格式如下：
   x坐标           y坐标               水平方向速度         垂直方向速度
   84069.8000000  509950.0000000       -.0244180        .0474000
   84080.1000000  509938.0000000       -.0603680        .0776230
   84090.1000000  509926.0000000       -.0487960        .0518690

zdm2004 v7.6 
2007 06 3
1、生成堤、渠纵断面tzdm命令增加了可以在数据文件中写坡度功能.
a、数据文件中高程可用坡度
如起点高程/坡度可表示为  37.46/-1000 分子为起点高程分母为坡度可为正、负值
b、数据文件高程如为“--”在生成图自动计算出该桩号的高程
数据文件格式
桩号m 堤顶设计高程m 面线高程五十年一遇水m  背水侧二级堤顶高程m  迎水侧二级堤顶高程m  #原地面高程m
K89+435 38.21 37.46/-1000 32.71 34.21 32.07
K89+525 --    --         32.79 34.29 36.28
K89+620 --    --         32.89 34.39 36.79
K89+720 --    --         34.48 34.48 34.15
K89+825 38.58 1/-800      34.58 34.58 33.69
K89+930 38.68 --         34.68 34.68 33.83
K90+040 38.79 --         34.79 34.79 36.00
使用该功能，注意，如果是数据与坡度混合使用，在分幅的前一行最好要有数据，不要用--符号代替。
2、生成坐标表xhxy命令增加了将坐标输出到数据文件功能。增加了生成桩号坐标表功能。
3、沿曲线偏移桩号bzzh2命令，增加了读入桩号数据文件在曲线上生成桩号及建筑物名称功能
数据文件格式
0+000.000   
0+102.815  1#隧洞进口
0+185.644 
0+200.123   1#隧洞出口
0+300.5      1#人行桥
0+382.123  2#人行桥
0+459.5     
第一列是桩号，第2列是桩号建筑物名称可有可无，中间用空格或TAB键分隔，在使用该功能前应使用bzzh命令将特征点桩号标注好。
4、高程点改圆p_c命令增加了用填充做成高程点改圆，文字开始的小数点做为高程点改圆（如：.123.64）功能。
5、修改了库容汇总程序，可将汇总后的表与孤岛表合并生成新的表。
6、纠正了干砌石（3块石）命令的bug.
7、改进了修改编号、图号命令wth，
将图号设置为属性文字，将图框、标题栏作成属性块可串联排列或按从上到下，从左到右排列，当修改第一个编号属性，其他图编号会
自动按顺序编排递增修改。可用于批量递增修改编号，图号。
使用说明：对于串联排列的属性块，应按图号的编制顺序，从近到远排列。修改时应该从第一个图号开始。编号可允许有前缀、后缀，
但不允许同时有前、后缀。图号最后的编号前必须有“-”符号。
8、增加了视图布局功能，命令stbj
功能:选择图框块或封闭矩形多段线，可以将其布置在线路上，在布置过程中可以移动、旋转、镜向布局。图框块必须使用本软件block
命令制作成块。
9、改进了旋转视图pnt命令，可以方便地旋转视图制作视图进行打印。
功能:可以将倾斜的视图旋转为正视图。方便打印。对带状图打印，可使用边界外掩盖hist1 命令将矩形框不需要打印的部分掩盖，将
图框图标前置，然后使用block命令制作成块，再插入要打印的图中，在带状图中排列，再使用该命令旋转视图出图打印。B选项可以批
量制作串联排列的视图。
使用说明；选择视图退出后，程序自动将不需打印的图框设为“DEFPOINTS”不可打印层，用户可直接进行打印。
10、改进了循环浏览视图vvw命令。
11、修改了用户手册。

zdm v7.7
2007 7 6
1 、纠正了标高标注bg命令中修改字高后三角符号不能随之改变的bug
2、词组管理、文字标注、纵断面名称标注增加了可以在词库中挑选你需要的词进行多行标注。可用于在断面图快速标注。
3、纠正了重新覆盖安装会把用户自定义词组冲掉的bug.
4、dmarea命令是我们常用来计算断面面积，有时一天要点上千次，碰到未封闭区域和封闭区域未在图形内无法获得面积，为此相当恼火，
目前终于有了解决的办法了。计算断面面积dmarea命令，增加了，当点取面积时找不到封闭区域，可动态（用鼠标滚轮缩小图形）将区域
置于屏幕之内，然后用鼠标右键或空格键确认为刚刚点取的点，可以有效地获得封闭的面积。对未封闭区域该方法也有效果。
5、线上标字ltxt命令增加了如果你在两个词组中间加分号可以实现在线上、线下分别标注,如线上要标注DN=200线下标注L=2000，在编辑框可输入 DN200;L=2000。
6、纠正了多能标注qd命令在标注角度功能中bug。
7、纠正了零件标注ljbz的bug
8、土地平整增加了修改设计高程批量重算挖、填方量chtw1命令
9、纠正了土地平整修改设计高程重算挖、填方量atw2命令bug
10、土地平整获取网格交点高程和高差gcc命令bug。
11、修改了旋转视图pnt命令，可以将相邻图框移去。可以在重叠的图上设置连接的标志点，以便图打印出来后对接。
12、纠正了"按开挖前、后数据计算挖填量"atw2命令bug.
13、钢筋图标注对话框在选择弯钩、搭接长度后增加了“选择加入算式”的按钮，可以将你选择的弯钩长度、数量加入到算式中进行计算，
并将算式记录在钢筋规格的文字中，当你使用修改钢筋规格、根数、单根长时可以将算式取入对话框。
14、增加了第2种岩面线符号，命令ymx,是用文字"y"表示，以便用户有多种选择。
15、增加了输入切线长度倒圆角命令ftt,如果是尾首相接的line或pline,选择直线1 2给出切线长程序自动倒圆角，如果选择是多段线的弧
可同样改变切线长重新倒圆角.
16、修改了设置修改等高线高程cbg命令,可以改变修改后等高线的颜色，以便区别，批量设置等高线高程起始值设置了缺省值。
17、增加移出物体函数，所移出物体不会被删除，可用重生成再现。
18、纠正了修改钢筋点直径chdgj命令bug.
19、裁减命令trdwg(td)增加了可裁剪封闭图形外物体功能。并且可以在不同的用户坐标下裁剪。
20、图纸管理获取标题栏信息增加了可由用户输入信息功能。 
21、递增拷贝修改数字，增加了可递减、增减值可为实数，增加了批量修改，可按串联或按从上到下从左到右修改，并且自动识别前后缀。可用于批量图号绘制。


zdmv7.8 070801
1、修改了库容计算calkr命令，坝址线可为多个顶点的多段线。
2、增加了绘库容曲线命令krqx.
3、增加了查询库容命令cqx,可以在库容曲线上给定水位查库容、面积。
4、增加了多行文字标注命令tbz命令，可动态标注带边框和指向的多行文字。
5、增加了多行文字标注编辑命令cct。
6、土地平整增加了计算挖、填平衡高程命令chtw2，
使用该程序前，要先假设平整后设计高程,用dkhf命令画分地块，用atw命令划分网格"计算出挖、填。
计算步长可先设置大一些，计算出一个初步结果，再设置小一些步长，计算出一个精确结果,这样可加
快计算速度。
7、文字标注、坐标标注、文字下划下线、零件标注。。。使用zdm的ct命令修改文字，文字下划线可
随字串长度改变而改变。
8、文字标注增加了旋转选项，可将标注旋转90度。
9、纠正了插入断面块bug
10、纠正了生成图框程序bug,原程序当更改了标题栏后，如果图中有旧的标题栏图块，不会自动更新。
11、增加了3d多段线倒圆角命令f3dp，其实并不是真正的倒圆角而是将圆弧用3d多段折线描述，这个命令对做3维管道，三维洞室群很有用处，
使用zdm的断面拉伸命令沿3d多段线可以创建管道、洞室三维模型。也可以将线路的几何尺寸精确描述出来。



zdm v7.9 070831
1、增加了生成等高线功能，命令getdgx，可以利用高程点生成等高线。该功能目前还不够完善。
2、p_bg命令增加了可以设置垂直管线。
3、生成实体地面增减了可以设置网格起点功能。
4、输出高程数据，可以选择对输出的数据排序，可以按从下到上，从左到右排序。
5、纠正了3d多段线导圆角f3dp命令bug.
6、增加了将3d多段线投影到平面命令tyqx.
7、纠正了修改文字ct命令bug.
8、正式推出zdm2008 for AutooCAD2008 zdm2008 for AutooCAD2007 单机版

zdmv8.0 071002
1、修改了面积、长度计算、统计程序。修改后的程序对面积、长度的类型不再受限制、有重名提示，列表按名称排序
   统计类型不再按扩展属性，而按字串后缀，后缀用"_"符号分隔，如：201m_管沟400X400，这样的好处是当你计算类型
   选错了直接修改文字就可以了。计算长度可以先选线段名（长度类型），再选线段。可以用来统计管道、电缆、沟渠等
   长度。原面积计算命令改名为cala、长度计算命令改名为call，面积统计命令改名为atj，长度统计命令改名为ltj.请使用者注意。
2、文字下划线，线随字变可以支持zdm软件中修改字型、字高、宽、文字内容。
3、高程点改圆p_c命令可修改属性块，当属性块的插入点高程为0时，取属性高程文字为高程点高程。
4、excel、word表转cad的tranwps命令，当中、西文比例设成1时，中西文不再分开。
5、下划线文字txtl命令当输入“剖面A-A1:50”自动将1:50放到线下。如加空格“剖面A-A 1:50”则不改。
6、修改了统计生成钢筋材料表程序，可给定损耗，自动计算包括损耗的钢筋用量。
7、单行文字标注增加了可标注指向箭头、平行引出标注功能。
8、修改了偏移中心线ofpbg命令，增加了选项a可选择偏移后的高程、坡度,将中心线按高程和坡度偏移生成平面开挖线。可以使用
   dxpm命令切出地面和开挖断面。
9、正式推出zdm2008网络版，至此zdm软件可适用与acad的各个版本。
10、修改了用户手册。


zdmv8.1 071130
1、增加了将2d多段线转3d多段线tran3dp1命令，可将2d多段线顶点设高程并转换为3d多段线，可用于设置成陡坎线，再用dxpm命令剖切。
2、增加了修改3d多段线高程c3dp命令，可用于修改由tran3dp1生成的的3d多段线的高程。
3、增加了纵断面线关联平面线dmpmgl命令，可用于由数据文件生成的纵断面开挖线与平面开挖中心线关联，以实现
   修改纵断面可更新平面中心线数据。
4、增加了提取横断面测量中心点高程getdmbg1命令，可用于提取横断面测量中心点高程（并标注），到数据文件，并
    可由tzdm命令生成纵断面。
5、增加了散点连线dylx命令，点选始点(园、点、实园环)再选择其它散点，程序自动按距离远近将点连成线。
6、修改了whddm命令，可以沿pline line提取平面剖切线批平距、高程数据到数据文件中。
7、修改了cr修改性质命令，可以修改尺寸线颜色。
8、纠正了图纸管理dwgtxt命令拆分图的bug.
9、纠正了高程点改园p_c命令bug.
10、改进了网络版跨网段运行功能。可以点击图进入zdm跨网段运行。
11、修改了显示顺序imb命令,当只有光栅与矢量实体时自动将矢量实体置上。
12、在工具菜单增加了加载单机狗驱动菜单。



zdmv8.2 080103
1、钢筋图模块图、表关联全面更新：
a.修改直径关联修改单根长、总长。
b.修改单根长关联修改总长。
c.修改表钢筋形式栏长度关联修改单根长、总长。
d.修改根数关联修改总长。
e、修改了更新钢筋表chgs命令，修改了图中钢筋直径、根数、或增加、减少了钢筋编号，使用该命令更新钢筋表，会自动
   增加钢筋编号行或减少行。并且自动更新表中所有数据。
f、全面兼容如1a 1b 1c钢筋编号，自动排序。
g、检查合并钢筋编号chgjbh命令增加了修改钢筋编号选项，修改编号后会自动更新。
2、增加了zdm表格行列增减tabadd命令可以很方便地在用zdm软件生成的表格中加减行、列。
3、增加了转换为zdm表格zdmtab命令,可以将自由表格转换为zdm表格再使用tabadd命令。
4、增加了3d多段线偏移of3dl命令，可对3d多段线偏移。
5、修改了地形切剖面dxpm命令，对于将高程点打到剖切线上的圆实体，剖切速度明显加快，并不会漏切。
6、纠正了边界外掩盖bug.
7、增加了给水位、库容、面积文字加属性swkr命令,使用该命令后可使用krqx命令生成库容、面积曲线。也可以按此方法生成其他曲线。

zdmv8.3 080303
1、增加了标注标高bzbg命令，使用p_bg命令设置线路高程后，标注了桩号后，可用该命令可在桩号线上标注管线的标高。
2、qg命令增加了恢复删除组的选项，再使用删除组后对组进行修改后再使用该命令可恢复组。
3、文字编辑ct命令增加了窗选成组功能，成组后标注的引线可随字长变化。
4、更新尺寸up命令增加了可更新角度小数点位数。
5、纠正了qd命令查询组功能的bug.
6、对获取等高线数据输出为数据文件outgcd命令进行了修改，可设定每隔多少单位获得点数据。
7、修改了使用手册，增加了目录，并采用pdf格式。
8、增加了水深点转换为高程点功能。
9、增加了用2分法解任意一元多次方程功能，命令:jfc,可以将方程式及各项常量写在屏幕上，选择方程式，和各项常量（可以有多组常量），
给定变量区值范围，和计算误差，程序会自动求得解。运算符号可将zdm菜单 工具/计算统计/计算帮助/运算符号
如：a*x^3+b*x^2+x=100
    a=2 b=3
计算结果：x=3.207 误差0.00057331
选项a算式计算，算式的书写：
a=b^2+c^2
b=2 c=2
将b c带入算式计算后
b=2 c=2 a=8
使用说明：计算函数书写方式见本菜单<<计算帮助>>， 变量名不应与计算函数中字符同名,建议变量名用小写,函数名用大写。			 
10、增加通过读纵断面数据文件，在各个横断面上自动标注水位，及其他高程。命令dmz1
文件格式
桩号 开挖中心点高程 开挖中心处地面高程 最高水位 最低水位
0+000 23.000 22.974 28.98 26.27
0+020 20.000 22.587 28.11 24.23
0+040 19.000 22.197 27.25 22.20
注：a,如果数据高程名称中包含水位文字，程序自动标注水位符号，
    b.如选择标注文字，则会自动将第一行的相应列的说明文字写在高程文字后面。
11、修正高程ch_el命令增加了过滤选择指定高程的等高线功能，选择后，在其他命令如move erase copy cr的选择物体使用p相应。




zdmv8.4 080331
1.公式计算命令gsjs进行了修改，二分法解方程增加了a选项算式、公式计算，可以将常数项带入计算出结果，使用方法为：将常数
项写在屏幕上,常数项书写法为:常数项名加"="再加常量,每一项中间用空格分隔.可以为多行。选择计算方程或算式,程序自动将常量
带入计算,计算出的结果会写到常量项结尾带下划线.算式的书写方式为等号左边是结果名称,右面是算式.如
  a=(b^2+c^2)^0.5
  b=2 c=3
  结果：b=2 c=3  a=3.61
2、增加了常数项修改命令chxs,可以修改多个常数项，删除指定的常数项单元，合并常数项，按递增的方法修改多个常数项常量。
如命令: chxs
(d)删除常量系数项/(b)常量项系数递增/(a)增加常数项<修改常量系数>

3、增加了梯形渠道断面水力计算模板图，可以使用该模板图，再使用二分法jfc命令，来计算、断面水深等。使用模板的方法用户可以
制作自己的计算程序模板，提供给大家方便计算。
4、增加了可以将断面测量高程点投影到平面剖切线上生成新的高程点命令：gcdtyl,这对于测量的本应是在同一个断面上的点却不是严格
在一条直线上（俯视图），很有用处。使用该命令后可再使用dxpm命令剖切生成断面。
5、增加了将line转换为桩号线命令getzh1，可以将line与桩号文字转换到zh层，并给线赋桩号属性。
6、增加了读横断面数据文件，将高程点展到平面剖切线上命令ptzhx，使用该命令后可再使用dxpm命令剖切生成断面。
7、增加了当移动中心线后，桩号线不变，但桩号值会改变，使用getzh命令可以或得新的桩号如获得：0+021(0+020)，其中括号内桩号为
老桩号。并将旧、新桩号数据写到数据文件中文件格式为：
;;;旧桩号	新桩号
0+008.82  0+009.02
0+013.81  0+016.12
0+032.95  0+035.65
0+038.87  0+040.90
0+051.21  0+053.36
8、增加了按数据文件修改桩号命令chzh1，可以选择上面旧、新桩号数据文件，将横断面桩号及断面面积、长度文字桩号属性转换为新桩号。
再使用calarea命令生成新的工程量表。
9、增加了将使用删除重线重点合并图层chgc命令合并的图层重新分开命令rlay.
10、修改坡度线命令，可选择自动生成挖或填示坡线。
11、修改了dxpm命令，纠正了不能剖切到桩号线与中心线交点处高程点的bug。
12、修改了沿线路标注坐标编号命令gxz，增加了可由用户选择是否标注弧段切线交点坐标编号。
13、修改了按切线长度园角ftt命令，增加了按给定的弧长长度园角功能。
14、修改了cha面积、长度检查命令，增加了重新计算选项r,当采用dmarea计算面积长度后，如果面积、长度的范围改变了，只要文字的中心
点在面积范围内，面积的属性未改变，可以使用该选项重新计算，也可以将同面积类型的计算结果文字拷贝到该面积范围重新计算，使用该
功能可不用选择面积类型对话框，而进行面积长度计算，可加快计算的速度。
15.更新了用户手册

zdm8.5 0805016
1.增加了工程量汇总功能命令gclhz，可以将生成的多个工程量表的结果进行统计，生成工程量汇总表。适合于多人进行工程量计算，将其结果
  统计汇总。 但必须在本版下生成工程量表才能汇总。
2.增加了稀疏高程点命令dgcd，用于缩小比例出图减少图面高程点的数量，减少的高程点会改到 关闭的gcd1层。
3.提取河道断面宽度、面积、湿周和hdarea命令增加了提取水利半径参数，当采用zdm软件生成的横断面可以处理多个断面。
4.写坐标zbxy命令增加了找回已有的坐标基点功能，选择标注的X坐标或编号，可以找回原来的设置，坐标基点、旋转角度、比例，x y坐标是否
  互换，给写坐标带来极大方便。
5.比例缩放可以对填充块进行不等比例缩放。
6.修改了裁剪trdwg命令，可对未穿越裁剪框外的物体删除，达到局部保存的目的。
7.纠正了线变钢筋变弧钢筋中bug.
8.放坡法纠正了生成边坡线计算放坡工程量bug
9.纠正了修改文字ct命令修改块内文字的bug.
10.两线测距测角ds命令增加了当第二实体不选时可带比例测line pline circle arc的长度。
11.块统计可以批量统计不同类型的块数量生成统计表。
12.局部修改高程ch_el命令中d选项中增加了选择指定高程实体的选择，可以将指定的高程过滤选择，再用其他命令选择物体时p相应可选到。
13.标注断面高程dmz命令增加了计算纵断面线平均高程功能。
14.纠正地形剖面dxpm命令bug,当图形远离0,0点减少了漏切状况。切横断面当选择line时，断面线方向改为按选择点的位置距端头近的点向
另一端剖切
15.纠正了插入断面块 inkwdm对挖、填线修剪辨别中的bug。
16.增加了库容计算 calkr的容错性.
17.cbh命令增加了可动态修改上下行坐标标注,和文字标注功能.
18.土地平整,地面平整为梯田中,标注设计标高地块编号命令bgbz,编号的输入增加了递增输入的功能,可以找到图中最大编号然后递增输入.
19.桩号标注bzzh增加了只标多段线两个端点的选项


zdmv8.6
2008.6.1
1.增加了查找横断面命令 vdm，可以指定或按顺序查找横断面，查找平面桩号线的位置。
2.文字掩盖增加了可掩盖尺寸文字功能。
3.线上标字增加了可指定线与文字的距离，移动标注文字的功能，标注线后自动将文字写入线中，当再标注时自动取线的的属性为文字缺省值
(扩展实体名称为zdm_qx)使用纵断面曲线名称标注zdmbz命令自动会取属性值进行标注。
高程点投影到线gcdtyl命令已做修改
4.修改性质cr命令增加了对文字字串进行缩放功能
5.修改高程标尺杆chbc命令增加了加密刻度功能
6.修改了增加纵断面表格内高程命令getzdmbg,增强了容错性
7.修改了dxpm命令增强了容错性
8.修改了删除重字del_text命令,纠正了bug
9.修改了计算钢筋根数方法,当布筋长度超过0.5倍钢筋间隔才增加1根钢筋
10.修改了纵断面曲线与曲线名称关联zdmgl命令,纠正了bug.
11.增加了将地形横断面与开挖断面拟合为地形横断面命令dxkwl，可将地形断面与插入的断面块生成的开挖断面拟合成一个新的地形断面。
12.增加了拷贝横断面命令：cphdm，可以将剖切出的或数据文件生成的横断面拷贝，并保持其关联关系。
13.增加排列横断面命令：plhdm,可以将剖切出的或数据文件生成的横断面（横向排列），改为按行竖向排列。
14.纠正了提取河道断面宽度、面积、湿周和hdarea命令的bug.
15.纠正了修改文字ct命令修改块内文字的bug.
080605更新
1.纠正了生成标准纵断面中bug,不过不要用前一个zdmv8.6切剖面.,要用本版本
2.数据文件生成横剖面hddm命令增加了以左起点为基点,定开挖中心点位置
3.cr命令对文字缩放可以适用于文字掩盖.
4.纠正了圆.矩形内写字cjtxt命令bug.

zdmv8.7
2008.6.30
1.计算面积acal，长度lcal命令中增加了选面积、长度属性功能。
2.增加了按面积、长度属性成表，按面积、长度属性统计成表命令: altj
功能：选择areatj或addl命令生成面积、长度统计表中面积类型文字，如果面积、长度统计表中文字有属性(面积长度类型文字带号)可按
面积、长度属性成表，按面积、长度属性统计成表。
3.增加了平方米与亩转换功能命令：tranm2
功能；选择上述生成的表中面积数字，可平方米与亩数字转换。
4.设置开挖中心线高程p_bg命令中增加了可读入数据设置开挖中心线高程。数据文件为两列：桩号	高程，设置方式可参照生成纵断面tzdm命令
的格式。
5、输出桩号zhjl命令增加了将桩号转换为数字输出，桩号按原样输出等。
6、线变钢筋个gj命令作了修改，可准确的按线长度点钢筋间距，设置点钢筋的个数。
7、修正高程ch_el命令加进了对话框选择。
8、绘箭头jt命令增加了绘单边箭头选择．
9.增加了zdm软件加载方式的选择功能，命令loadzdm,用户可选择；自动加载，不加载，对于网络版可定制设置ip寻狗.
10、zdm软件免费开放建筑模块和一些常用的绘制、标注、工具、文字通用工具，如：sd cr clay cd cfn qg qd word blck等命令给用户自由
使用（不用狗就可使用）.
11、增加了表格拆分功能，命令cftab,可将表格按行、按列拆分为多个表。
12、修改快速成组qg，分类选择cfn，修改性质cr命令，可以先选择再执行。
13、修改了获得断面数据getdm命令的提示。
14、纠正了修改标注文字点位cbh中bug.
15.修改了生成管线特征表zhzb命令，对有圆弧有折线的线路可生成管线特征表，编号可以加前缀。
16.修改了多段点钢筋标注cdbz命令，纠正了bug.
17.生成纵断面tzdm命令，桩号行行距可由用户输入。


zdmv8.8
2008.7.30
1.纠正多段点钢筋dcbz命令bug
2.纠正了线变钢筋bug
3.增加了块替换repb命令,可用新块替换指定的旧块,可以用这种方法修改块
4.批量延伸修剪桩号线lxzh命令增加了将桩号文字设置在中心线选项
5.用户图块管理blck命令增加了放大图块再插入选项
6.带箭头文字txtjt命令,箭头改为单边箭头
7.修改了标高标注bg命令,可选标高文字确定基点,更快捷了.
8.地面线,岩面线等符号改为3个一组
9.修改了旋转视图pnt命令增强了容错性
10.渠道清基增加了用户可选择,挖方不清基(刚刚有用户提出这个要求)
11.增加了钢筋材料表汇总命令gjtjhz,可将多个钢筋材料表进行汇总生成新的材料表
12.渠道断面面积qdkw1.清基计算qdqj可分别计算渠道左.右侧面积,可方便计算渠道左、右侧弃方和借方
13.批量计算断面面积kwarea命令增加了可分别计算开挖断面左.右侧面积选项，可方便计算开挖左、右侧弃方和借方。
14.增加了修改钢筋材料表钢筋规格.长度命令chlcb,修改一行中钢筋规格、长度,单重、总重自动修改。
15.查询库容.面积曲线cqx命令增加了重新关联选项,对采用了拷贝.缩放后的曲线采用该选项后重新关联,可查询库容.面积
(该功能只能用本版本生成曲线才有用,不向下兼容).
16、纠正了控制图层clay命令bug
17、纠正了数据文件生成横断面命令hddm中在一个断面中生成多个曲线的bug
18、修改了线上连续标字lbh命令，可设置字距线距离，可选择文字对线镜像，移动文字、选择图面上的字。
19、改进地形图减肥dxtjf命令，将样条曲线改为多段线时减小了曲线的变形。
20、纠正了等高线、高程点连线gclx命令bug,可自动生成3d多段线。
21、纠正了排列横断面plhdm命令中bug。
22、更新了用户手册。
　
zdmv8.9
2008 8 29
1.数字替换szth增加了有前后缀指定开始替换数值的功能
2.纠正了横断面排列,拷贝命令bug
3.渠道开挖增加了只计算左右侧面积功能
4.帮助菜单增加了打开用户手册功能(特别鸣谢allen_dxl,帮助制作带标签的pdf文件,并提供加载方法)
并增加带标签的帮助文件
5.纠正了加载zdm2005出错bug(使用zdm2005用户务必更新)
6.纠正了渠道断面面积计算qdkw1命令中分左.右侧计算面积的bug
7.生成横断面hddm命令增加新的数据格式,可以在任意桩号处设新的起点高程,可适应以跌水的断面数据格式如下:
设计起点高程:10
设计纵坡:800
1+400.001  2
-66.3  80.2
-45.5  70.5
-35.4  55.2
-15.4  40.2
-5.2   20.2
0     6
12.5  22.5
15.6  34.3
45.7  50.6
55.8  66.3
80.6  80.6
3+000 2.3
-66.3  80.2
-45.2  70.3
-35.1  55.3
-17.4  40.5
-5.6   20.5
0     15.5
9.8   22.7
15.9  34.7
35.3  50.3
64.3  66.3
80.7  80.8
3+400
-66.1  80.4
-45.4  70.4
-30.7  55.5
-20.4  40.5
-5.7   20.2
0     15.5
8.8   22.2
20.6  34.5
35.5  50.5
55.3  66.3
80.2  80.3
设计起点高程:5
设计纵坡:400
3+400
-66.1  80.4
-45.4  70.4
-30.7  55.5
-20.4  40.5
-5.7   20.2
0     15.5
8.8   22.2
20.6  34.5
35.5  50.5
55.3  66.3
80.2  80.3
3+800
-66.1  80.4
-45.4  70.4
-30.7  55.5
-20.4  40.5
-5.7   20.2
0     15.5
8.8   22.2
20.6  34.5
35.5  50.5
55.3  66.3
80.2  80.3
8.排列横断面plhdm增加了可以按列排列选项
9.纠正了拷贝横断面bug
10.纠正了dxpm中程序中心点会超出标尺杆外bug
11.由纵断面生成横断面zhdm命令增加了按纵断面桩号线生成横断面选项.
12.生成纵断面tzdm程序可以在数据文件中使用"起点高程/坡度"格式,可以解决跌水问题,格式如下
桩号m 堤顶设计高程m 面线高程五十年一遇水m  背水侧二级堤顶高程m  #迎水侧二级堤顶高程m  原地面高程m
K89+435.0 30/-800 37.46   32.71 34.21 32.07
K89+525.0 --          37.540  32.79 34.29 36.28
K89+620 1/200       --          32.89 34.39 36.79
K89+720 --             --          34.48 34.48 34.15
K89+825 --            37.83    34.58 34.58 33.69
K89+930 --            37.93    34.68 34.68 33.83
K90+040 --            38.04    34.79 34.79 36.00
K90+040 20/100    38.04    34.79 34.79 36.00
K90+140 --            38.13    34.38 34.88 38.26
K90+240 --            38.23    34.48 34.98 37.43
13.纠正了由纵断面生成横断面bug
14.纠正了生成横断面开挖中心点不能使用左起点的bug
15.hddm命令可以输入断面之间的间距
16.修改了水面线符号wline,改形符号为line,并可标注标高
17.修改了hdbj河道比降命令,可选择3d多段线计算总的河道比降。
18.生成纵断面tzdm命令分辐时可设置幅之间间距
19.增加了生成纵断面网格zdmwg命令,可设置纵断面网格.
20.由纵断面生成横断面zhdm命令增加了可设置断面间距.
21.纠正了旋转视图pnt命令bug
22.dmz命令增加了可设置高程方向比例选项
23.纠正了获得最大编号bug
24.纠正了将纵断面表格文字提取为数据文件outzdm命令bug
25. 由纵断面生成横断面zhdm命令增加了可由用户输入左、右断面长度及高差的选项。
26、增强了图纸管理dwgtxt命令的容错性。
27、修改了获取横断面图到数据文件getdm命令，可获得设计中心点的数据。
28、增强了获取高程点getz命令的容错性，可自动将获得线上高程点的线改为0高程。


Zdmv9.0 081007
1.p_bg命令改进,读入数据设高程,可以实现在平面图上没有相应的桩号,可实现跌水.
2.增加了读数据文件在纵断面插入桩号并将与曲线相交的高程写到表格中.命令zdmzh
3.插入符号infh命令增加了读数据文件在平面图中插入桩号,注释及符号功能,独立命令infh4
数据文件格式
桩号        建筑物名称   建筑物类别
89+435.00
89+500.00    1#渡槽进口   渡槽
89+525.00
K89+851.25  1#渡槽出口   渡槽
K90+040.00
K90+063.43   2#排洪桥
K90+140.00
第一列桩号列不可省,其余列可省略,程序自动识别,如果建筑物类别名称是
隧洞 渡槽 排洪桥 水闸 涵洞 公路桥 机耕桥 人行桥 倒虹吸 跌水 斗门 泵站
管线附件类别名称是:排泥阀 排气阀 检查井 压力表 平面阀门井 立面阀门井 平面伸缩节 立面伸缩节
程序会自动插入符号
4.移动横断面设计中心点mcp命令增加了读数据文件移动中心点功能,数据文件格式:
;;;桩号 距测量中心点水平移动距离    高程
0+200                       -2                        23
负号向左移动
5.修改了移动标注cbh命令,纠正了在用户坐标系下引线短bug
6.增加了用测量数据文件绘平面线路并生成表格命令qdpm,数据文件 格式如下:
数据文件格式如下:"
;;;点号
间距(米)    转角或夹角(度)   桩号
     1            100          180          22+000
第一行桩号列需写，其余行可不写.
7.纠正了clay图层管理命令关闭图块功能bug
8.移动符号mfh命令增加断开旋转符号功能.
9 .纠正了工程量表汇总gclhz命令的bug
10.修改了bzzh1命令在线路上取点标注桩号,可以允许在任意点标注桩号,指哪标哪,原来只能从小桩号向大桩号标注.
11.增加了在平面线路上标注建筑物符号命令infh5,标注管线符号命令infh6,可以标注桩号,建筑物名称,符号.指哪标哪.这两个命令也可用infh命令调用.
12 .修改了zbxy标注坐标命令,可以选择新的坐标基点坐标文字,而不用输入x y坐标.增强容错性.
13 .增加了ch_b命令改块/图层.颜色。
14 .增加了横断面关联hdmgl命令,可以生成或将已有的设计中点与地面线,开挖线关联.
15 .修改了块替换repb命令,可以将新块的扩展数据写到被替换的块中,用于旋转视图pnt命令
16 ccr修改圆直径命令增加了可以修改填实圆环直径功能
17.修改了在平面线路上标注建筑物符号命令infh5,标注管线符号命令infh6命令在比例不为1:1000时bug,
18 .修改了制作简化命令userc命令,可由用户选择用cad简化命令还是zdm软件定义的cad简化命令.
19 修改了横断面转化为高程点命令ptzhx,可允许横断面是垂直陡坎
20 .修改了bzzh1命令,可以允许是0-000.00负方向取点标注.
21 .增加了横断面渠道标注命令hdbz, 可以自动标注尺寸.标高.坡度2
22 .增加了当设计中心线与测量中心线不一致时获得设计中心线新桩号,与测量中心线偏移距离,和设计中心线桩号处开挖高程,存入数据文件,命令为:getpxbg,数据文件格式为:
旧桩号 新桩号
距测量中心线水平距离 设计高程
0+000.000 0+000.000 55.175         199.905
0+221.381 0+221.401 52.224         199.462
........................................
24.新增了生成横断面设计中心点命令:hdmpt,可以读入数据文件,在测量横断面上生成设计中心点,数据文件格式
旧桩号 新桩号
距测量中心线水平距离 设计高程
0+000.000 0+000.000 55.175         199.905
0+221.381 0+221.401 52.224         199.462
如新桩号与旧桩号相同可省略新桩号列,如测量中心线与设计中心线偏移距离为0,可省略该列,偏移为负,则在测量中心左侧,反之在右测.
25 .修改了标注纵断面坡度命令pdbz,可使用千分比为坡度表示.
26.修改了视图布局stbj旋转视图pnt命令,增强了容错性.
27.修改批量改图号\编号命令wth,可使用中文状态为括号的字串
28 增加了读数据文件，在纵断面表格内按桩号范围写说明文字，命令：zdmsm
如地质状况数据文件格式为第一行为说明文字的标题，其余行为桩号、说明文字、桩号…… 
地质特征
K89+435
本段为花岗岩分布区，昌化江两岸全风化厚度一般1.50～8.60m,最厚(0+998.0)处大于15.4m,褐黄色,浅灰色,
在桩号1+052～1+224处(昌化江河漫滩)分布有河流冲积砂、砂卵石,厚度一般为4.50~4.70m
K89+620
本段为花岗岩分布区，全风化厚度一般为0.60～9.80m,褐黄色为主,局部灰色,强风化厚度一般为0.40～1.40m,其余描述同前段。 
K89+930
本段为砂岩分布，地表为全风化土,下部为中风化砂岩,全风化层厚度1.80～7.50m,呈褐红色,可～硬塑;渗透系数2.40×10cm/s,为弱透水层;渠道永久开挖坡比：全风化1:1.25～1:1.5，中风化1:0.5。岩石开挖等级：全风化\U+2163级，中风化\U+2169级 %%130 
稍密状,.渗透系数:全风化9.3×10 cm/s,砂卵石1×10 cm/s,中砂5.0×10 cm/s,渠道永久开挖坡比:全风化1:1.25~1:1.5,强风化1:0.75~1:1,中砂、砂卵石1:1.75;岩石开挖等级:全风化\U+2163级,强风化\U+2168级,中风化\U+216A级 %%130
K90+240
29. zdm2004 增加了旋转视图、批量打印、并提标题栏信息命令pldy,可适用于,用zdm软件掩盖,视图布局,带状图的打印,批量打印的图框大小
应一致,应使用本软件制作图框,和标题栏，带掩盖的图框块应采用本软件的方法制作.,电子图打印应选择DWF6 ePlot.pc3打印机..
不要使用页面对话框中打印区域的选择按钮,".标题栏必须有图号,打印的dwf plt文件
以图号命名目前该功能只有acad2004能用,还不够完善,请用户试用.
　


Zdmv9.0 081007
1.p_bg命令改进,读入数据设高程,可以实现在平面图上没有相应的桩号,可实现跌水.
2.增加了读数据文件在纵断面插入桩号并将与曲线相交的高程写到表格中.命令zdmzh
3.插入符号infh命令增加了读数据文件在平面图中插入桩号,注释及符号功能,独立命令infh4
数据文件格式
桩号        建筑物名称   建筑物类别
89+435.00
89+500.00    1#渡槽进口   渡槽
89+525.00
K89+851.25  1#渡槽出口   渡槽
K90+040.00
K90+063.43   2#排洪桥
K90+140.00
第一列桩号列不可省,其余列可省略,程序自动识别,如果建筑物类别名称是
隧洞 渡槽 排洪桥 水闸 涵洞 公路桥 机耕桥 人行桥 倒虹吸 跌水 斗门 泵站
管线附件类别名称是:排泥阀 排气阀 检查井 压力表 平面阀门井 立面阀门井 平面伸缩节 立面伸缩节
程序会自动插入符号
4.移动横断面设计中心点mcp命令增加了读数据文件移动中心点功能,数据文件格式:
;;;桩号 距测量中心点水平移动距离    高程
0+200                       -2                        23
负号向左移动
5.修改了移动标注cbh命令,纠正了在用户坐标系下引线短bug
6.增加了用测量数据文件绘平面线路并生成表格命令qdpm,数据文件 格式如下:
数据文件格式如下:"
;;;点号
间距(米)    转角或夹角(度)   桩号
     1            100          180          22+000
第一行桩号列需写，其余行可不写.
7.纠正了clay图层管理命令关闭图块功能bug
8.移动符号mfh命令增加断开旋转符号功能.
9 .纠正了工程量表汇总gclhz命令的bug
10.修改了bzzh1命令在线路上取点标注桩号,可以允许在任意点标注桩号,指哪标哪,原来只能从小桩号向大桩号标注.
11.增加了在平面线路上标注建筑物符号命令infh5,标注管线符号命令infh6,可以标注桩号,建筑物名称,符号.指哪标哪.这两个命令也可用infh命令调用.
12 .修改了zbxy标注坐标命令,可以选择新的坐标基点坐标文字,而不用输入x y坐标.增强容错性.
13 .增加了ch_b命令改块/图层.颜色。
14 .增加了横断面关联hdmgl命令,可以生成或将已有的设计中点与地面线,开挖线关联.
15 .修改了块替换repb命令,可以将新块的扩展数据写到被替换的块中,用于旋转视图pnt命令
16 ccr修改圆直径命令增加了可以修改填实圆环直径功能
17.修改了在平面线路上标注建筑物符号命令infh5,标注管线符号命令infh6命令在比例不为1:1000时bug,
18 .修改了制作简化命令userc命令,可由用户选择用cad简化命令还是zdm软件定义的cad简化命令.
19 修改了横断面转化为高程点命令ptzhx,可允许横断面是垂直陡坎
20 .修改了bzzh1命令,可以允许是0-000.00负方向取点标注.
21 .增加了横断面渠道标注命令hdbz, 可以自动标注尺寸.标高.坡度2
22 .增加了当设计中心线与测量中心线不一致时获得设计中心线新桩号,与测量中心线偏移距离,和设计中心线桩号处开挖高程,存入数据文件,命令为:getpxbg,数据文件格式为:
旧桩号 新桩号
距测量中心线水平距离 设计高程
0+000.000 0+000.000 55.175         199.905
0+221.381 0+221.401 52.224         199.462
........................................
24.新增了生成横断面设计中心点命令:hdmpt,可以读入数据文件,在测量横断面上生成设计中心点,数据文件格式
旧桩号 新桩号
距测量中心线水平距离 设计高程
0+000.000 0+000.000 55.175         199.905
0+221.381 0+221.401 52.224         199.462
如新桩号与旧桩号相同可省略新桩号列,如测量中心线与设计中心线偏移距离为0,可省略该列,偏移为负,则在测量中心左侧,反之在右测.
25 .修改了标注纵断面坡度命令pdbz,可使用千分比为坡度表示.
26.修改了视图布局stbj旋转视图pnt命令,增强了容错性.
27.修改批量改图号\编号命令wth,可使用中文状态为括号的字串
28 增加了读数据文件，在纵断面表格内按桩号范围写说明文字，命令：zdmsm
如地质状况数据文件格式为第一行为说明文字的标题，其余行为桩号、说明文字、桩号…… 
地质特征
K89+435
本段为花岗岩分布区，昌化江两岸全风化厚度一般1.50～8.60m,最厚(0+998.0)处大于15.4m,褐黄色,浅灰色,
在桩号1+052～1+224处(昌化江河漫滩)分布有河流冲积砂、砂卵石,厚度一般为4.50~4.70m
K89+620
本段为花岗岩分布区，全风化厚度一般为0.60～9.80m,褐黄色为主,局部灰色,强风化厚度一般为0.40～1.40m,其余描述同前段。 
K89+930
本段为砂岩分布，地表为全风化土,下部为中风化砂岩,全风化层厚度1.80～7.50m,呈褐红色,可～硬塑;渗透系数2.40×10cm/s,为弱透水层;渠道永久开挖坡比：全风化1:1.25～1:1.5，中风化1:0.5。岩石开挖等级：全风化\U+2163级，中风化\U+2169级 %%130 
稍密状,.渗透系数:全风化9.3×10 cm/s,砂卵石1×10 cm/s,中砂5.0×10 cm/s,渠道永久开挖坡比:全风化1:1.25~1:1.5,强风化1:0.75~1:1,中砂、砂卵石1:1.75;岩石开挖等级:全风化\U+2163级,强风化\U+2168级,中风化\U+216A级 %%130
K90+240
29. zdm2004 增加了旋转视图、批量打印、并提标题栏信息命令pldy,可适用于,用zdm软件掩盖,视图布局,带状图的打印,批量打印的图框大小应一致,应使用本软件制作图框,和标题栏，带掩盖的图框块应采用本软件的方法制作.,电子图打印应选择DWF6 ePlot.pc3打印机..不要使用页面对话框中打印区域的选择按钮,".标题栏必须有图号,打印的dwf plt文件
以图号命名目前该功能只有acad2004能用,还不够完善,请用户试用.

2008 11.6
zdm v 9.1
1.增加了读数据文件绘制多断面,多曲线,hddm1命令
可以读数据文件生成多个断面,在一个断面上可以有多条曲线,如果在一个断面上有两条曲线且曲线的两端点重合,程序自动拟合为一条曲线,
可用于在一个断面有多个测量数据如，隧洞，或断面上有地面层、地质层不同数据。
数据文件格式如下:
桩号行可设置设计中点的偏移距离,高程.相同断面只设一处,曲线名称如隧洞顶部,可写也可不写.数据间可以用空格、逗号、制表符分隔。
;;X(平距m)  Y(高程m)
隧洞顶部
0+500
-38.0964,11.0403
-38.0964,14.8428
-42.3636,24.5623
-45.7774,38.3743
-43.365,48.1739
-34.6198,62.2494
-28.0608,70.0151
-19.8015,72.9273
-7.4124,76.8101
0,76.8101
5.2196,76.8101
13.9648,71.7139
25.3822,66.6176
34.1274,58.8518
38.7429,53.0275
42.8726,43.0777
42.8726,32.3997
38.5,19.295
38.5,12.5
隧洞底部
0+500 0 12
-38.0964,11.0403
-28.0964,10.8633
-18.0964,10.8253
-8.0964,11.2773
0,11.6443
9.5512,11.7303
21.5512,10.5377
33.5512,10.5377
38.5,12.5
隧洞顶部
0+700
-38.0964,11.0403
-38.0964,14.8428
-42.3636,24.5623
-45.7774,38.3743
-43.365,48.1739
-34.6198,62.2494
-28.0608,70.0151
-19.8015,72.9273
-7.4124,76.8101
0,76.8101
5.2196,76.8101
13.9648,71.7139
25.3822,66.6176
34.1274,58.8518
38.7429,53.0275
42.8726,43.0777
42.8726,32.3997
38.5,19.295
38.5,12.5
隧洞底部
0+700 0 12
-38.0964,11.0403
-28.0964,10.8633
-18.0964,10.8253
-8.0964,11.2773
0,11.6443
9.5512,11.7303
21.5512,10.5377
33.5512,10.5377
38.5,12.5
隧洞顶部
0+900
-38.0964,11.0403
-38.0964,14.8428
-42.3636,24.5623
-45.7774,38.3743
-43.365,48.1739
-34.6198,62.2494
-28.0608,70.0151
-19.8015,72.9273
-7.4124,76.8101
0,76.8101
5.2196,76.8101
13.9648,71.7139
25.3822,66.6176
34.1274,58.8518
38.7429,53.0275
42.8726,43.0777
42.8726,32.3997
38.5,19.295
38.5,12.5
隧洞底部
0+900 0 12
-38.0964,11.0403
-28.0964,10.8633
-18.0964,10.8253
-8.0964,11.2773
0,11.6443
9.5512,11.7303
21.5512,10.5377
33.5512,10.5377
38.5,12.5
2.增加了插入隧洞设计断面命令insdm
执行该程序前,将绘制好的隧洞设计断面使用用户图块管理blck命令制作成块(对有弧段的要用模拟光滑曲线smi_spline命令将曲线处理为折线)
,用hddm1命令读数据文件生成开挖的洞,再使用insdm命令将隧洞设计断面套到断面上.
3.增加了批量计算隧洞断面开挖超挖、欠挖面积命令sdkw
选择设计中点,程序自动计算各个断面的超挖,欠挖，再用calarea命令统计工程量成表。
4.增加了计算单个隧洞断面开挖超挖、欠挖面积命令sdkw1，该命令对不是zdm软件生成的断面也有效。
5.增加了在平面中心线上导入纵断面地面数据生成高程点功能，命令zdmgcd。
6.修改了批量打印pldy命令，增加了自动拆分图功能，增加了可以打印多个文件中，增强了容错性，提取标题栏信息可手动提取。程序自动
生成以图名命名的目录，并将打印的生成文件plt dwf pdf和拆分的图以图号命名，拷贝到该目录下并将图中引用的光栅图拷贝到该目录下。
以便于图纸管理。
7.纵断面插入建筑物符号infh，点取纵断面可自动获得桩号值。
8.裁剪尺寸线trd命令可对对齐标注的尺寸线快速裁剪。
9.修改了剖切符号pqh命令，可用用于拐弯剖切。
10.修改了修改高程标尺命令chbc，标尺修改后水平刻度，网格会随之移动。
11.增加将属性块炸开，并将属性文字转换为文本文字命令sxtxt命令。（手头遇到一个全部用文字属性块做成的表，炸开文字全变了，
要编辑头痛，故做了这个程序)
12.读入数据文件在平面图上生成建筑物标示infh4命令，增加可分左、右侧插入，左、右侧按从小桩号向大桩号看，左手侧为左反之为右。
如果选择的起始桩号在左侧，则可不填，只填右
数据文件格式
桩号        建筑物名称   建筑物类别  左右侧
K89+500.00    1#渡槽进口   渡槽        
K89+851.25  1#渡槽出口   渡槽         右
13.取消zdm2004电子注册。
13.取消zdm2004电子注册。
14.修改了转换为桩号线命令getzh1,可对平面上断面的编号线进行转换
15.修改了生成平面开挖线djx命令,可读断面编号的数据文件,在平面图上绘开挖线.
16.纠正了上下角标cjb命令bug
17.修改由纵断面生成横断面zhdm命令,水平刻度可随断面长变化
18.修改了输出高程为数据文件outgcd命令,可以先给定输出的文件名.
19.增加了坡度标注转换tranpd命令，可将"1/长度"表示转换为，万分比、千分比、百分比、‰、%表示。
20.标注断面标高dmz命令增加了可一次标注单条多段线所有顶点标高。
21.表格文字中对齐ttab命令可以对用zdm的cjb命令生成的上下角标中对齐（注意：组不能解散）。可以对一个单元中有2行文字中对齐。
22.获取纵断面高程pbg命令可以使用在zdm的标准纵断面上。
23.dxpm命令生成的纵、横断面上的高程数字改为单独放在"断面高程"层。
24.纠正了标注桩号bzzh1命令bug,改进了bzzh1 bzzh2命令，可以在离原点较远标注。
25.修改了用户手册。

zdmv9.2 09 0208
1.完善批量打印pldy命令
1) 可在批量打印的过程中，提取标题栏图名、图号信息，自动将打印图名用图号名命名，自动对一个文件中的多张图进行拆分，若文件是光栅矢量混合编辑的还可以抽取光栅图到指定的目录。
2) 可以对用zdm软件制作的掩盖图框块排列的带状出图进行批量打印。
3) 可以在图上生自动生成唯一的数字码，便于今后从图库中抽取电子图，保证纸质图和电子图的一致性。
4) 批量打印可以是：一个文件多张图，一个目录下多张图，一个文件中多个布局。
5) 对图框的要求：图框是封闭的多段线构成，如采用zdm软件生成的图框，可自动识别,如不是则会自动选出图框要用户确认。如图框是line线构成可以使用b选项手工选两角点,转换为zdm图框。确认或选取后今后打印不用再做。
6) 对标题栏的要求：标题栏是块，对于采用zdm软件生成的，可以自动获取图名、图号。对于不是该软件生成的，软件提示手工选取图名、图号，选取后第二次打印不用再选。
2.纠正了上下角标cjb命令bug
3.修改由纵断面生成横断面zhdm命令,水平刻度可随断面长变化
4.修改了输出高程为数据文件outgcd命令,可以先给定输出的文件名.
5.标注断面标高dmz命令增加了可一次标注单条多段线所有顶点标高。
6.表格文字中对齐ttab命令可以对用zdm的cjb命令生成的上下角标中对齐（注意：组不能解散）。可以对一个单元中有2行文字中对齐。
7.获取纵断面高程pbg命令可以使用在zdm的标准纵断面上。
8.dxpm命令生成的纵、横断面上的高程数字改为单独放在"断面高程"层。
9.纠正了标注桩号bzzh1命令bug,改进了bzzh1 bzzh2命令，可以在离原点较远标注
10.施工横道进度命令sgjd,工程量在一行可分为多列时可以允许在一行中有多个横道.
11.dxpm命令在连续剖切横断面时当遇到桩号线上没有高程点会出错退出,现在改进了,有提示但不会退出.
12.修改了在剖切线上加高程点hddmz命令,可以查看周围的实体.
13.插入断面块indmkw命令增加了读数据文件插入断面块,数据文件格式为:
桩号1
块名( user1~user40)
桩号2
块名( user1~user40)
.........
桩号1<=断面块插入范围<桩号2
13.修改了生成纵断面tzdm命令,可以找出数据文件的bug
14.纠正了剖切文字不能居中的bug
15.纠正了输出桩号zhjl命令bug,原程序当同时输出用infh命令标注的,建筑物名称,类型时与桩号位置错位.
16.增强了生成横断面hddm命令功能,可以生成断面号,断面号加在桩号前一行,前面要加分号,数据文件格式为:
;;;X(平距m)  Y(高程m)
;;#1
0+000.000 0 23
-61.328 29.683
-51.328 26.398
-41.328 25.288
-31.328 24.593
-21.328 23.405
-11.328 23.186
-1.328 22.968
0.000 22.974
8.672 23.008
18.672 22.899
28.672 22.449
38.672 22.219
48.672 22.280
58.672 22.315
67.041 22.365
如上面断面号";;;#1" 生成会将断面号加在桩号后面,如:0+000(#1)
17.增加钢板桩布置命令hzgbz,可以沿pline line布置钢板桩,再用块统计btj命令统计数量
18.增加修改属性块命令chbsx,可以读数据文件批量修改块属性,数据文件格式中列排列的顺序应按块属性文字的排列一致,如果下一列属性值没有可省略,如:
;;桩号 建筑物名称 建筑物类型  加固形式 
0+000   1#涵洞         涵洞        1级
0+100 2#涵洞         涵洞       
0+200 1#人行桥 人行桥      
0+300 2#人行桥 人行桥      3级
3.修改了dxpm命令,横剖面开挖中心点的点样式可显示.
19.修改了块替换repb命令,原命令会删除所有非替换的块,使用该命令用户务必更新
20.修改了批量改图号wth命令,增强了容错性.
21.在平面线路上插入水工符号infh命令增加了"纳水堰" "溢洪道" "船闸"符号
22.动态调整标注文字标注cbh命令增加了b选项，将用户坐标系下倾斜的文字调整为水平
23.由纵断面更新平面可以纵断面的垂直段更新到平面上.
24.纠正了获取高程点getz命令bug,在获得线上高程点时会出错
25.纠正了删除组bug
26.纠正了将断面写入数据whddm的bug
27.纠正了沿曲线偏移bzzh2命令bug
28.纠正了生成浆砌石的bug
29.新增加trandm1命令,可以自动将下列断面数据转换为zdm软件格式
;;格式1:
;;桩号 原渠道中心标高  x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y
;;0 1355.75        0 0 0.71 0 3.2 1.58 4.7 1.58 10.7 -2.42 0 0 0.71 0 3.2 1.58 6.5 1.58 12.5 -2.42
;;格式2:
;;桩号, 总点数, 测量中点点号（比如说0+000处此值为11，就是说第11对x,y为测量中点）, x,y,x,y……
0+000,28,11,0,102.991,6.72,103.085,9.66,102.609,16.47,103.056,23.56,102.957,32.96,103.219,43.66,103.347,50.69,103.334,53.54,103.921,59.19,105.675,60.77,106.002,63.8,105.853,64.56,105.819,74.75,107.031,79.85,107.027,91.16,108.182,97.5,108.345,99.85,108.51,109.18,107.919,116.69,107.697,126.53,107.602,129.69,107.137,139.78,107.122,146.51,107.039,150.71,106.834,158.12,106.616,164.49,106.386,172.59,106.458
转换为zdm标准横断面格式，可检测数据文件错误。数据行间用空格，tab键、逗号分隔，第一行前要用分号注释
30、增加了将数据文件中数字表示的桩号转换为标准桩号，trandm2命令。如"A  100"改为"A0+100",输出数据文件，并且同时生成只有桩号的数据文件。
31、在平面图上测出的高程点并不是在一个断面线上,zdm软件gcdtyl命令现在增加了批量将高程点投影到剖切线上选项,可以一次将高程点投影到多条剖切线上生成新的高程点.
生成断面数据文件步骤如下:
1) 用p_c命令将地形图高程点处理成园
2) 使用getzh1命令将剖切线转换为桩号线
3) 使用gcdtyl命令将高程点投影到剖切线上生成新的高程点
4) 用p_bg命令设置中心线高程,如不知道可以假设一个
5) 用dxpm(地形剖面)命令连续切出横剖面
6) 用getdm命令获得断面数据文件（会有测量中点）
32、修改了转换为桩号线getzh1命令，增加了给定基点桩号自动转换线为桩号线功能。
33、纠正了输出文字到excel，文字会错位的bug,命令txtrd
34、纠正了施工横道图，生成人工曲线bug
35、文字掩盖可以在用户坐标使用。
36.增加了查找桩号线vzh命令,可以在平面图,纵断面图上快速查找桩号线.
37.生成坐标表xhxy命令中生成桩号桩号坐标表增加了编号标注.
38.增强了生成坐标表xhxy容错性,可以在用户坐标系下生成(原来在用户坐标系下生成的坐标不对)
39.修改了删除掩盖物体命令delhid,(上一个补丁会误删)
40.纠正了横断面生成设计中心点hdmpt命令bug,原程序在清基时会出错
41.修改了获得横断面数据getdm命令,可以由用户设置以测量中点为基点断面线左.右线长度,输出到数据文件,再用hddm命令生成横断面,这样解决了断面线太长的问题.
42.修改了线随字串长度变化相关程序,可以在用户坐标系下实现.
43.修改了散点连线dylx程序,增加了连接水深点选项,可以连接一排排水深点,使修改工作量大大减少.
44.修改了计算河道比降hdbj命令,纠正了bug.
45.修改了坡度转换tranpd命令,可以在不同的坡度表示方法下任意转换.
46.修改了批量打印pldy命令,增强了容错性.
47.修改了改坐标cxy命令,可以修改写坐标标注出来的x y坐标,标注的点位随坐标值改变.
48.纠正了生成三维城门洞sdst sdst命令bug
49.纠正了插入断面块inkwdm的bug.
50.纠正了批量计算断面面积kwarea qdkw1命令中bug
51.更新了用户手册
52.推出zdm2009v9.2 for Acad2009

090326
zdmv9.3
1.纠正了插入断面块inkwdm命令在半挖半填时排水沟会截断bug
2.计算渠道断面长度中马道长度改为排水沟断面长.
3.增强了生成纵断面tzdm容错性,可以自动检查出数据的错误
4.修改了切剖面dxpm命令,可以切3维 line线
5.增加了修改桩号线字高chzht命令,修改字高桩号线随字长变化长度,线上符号也改大
2.增加了生成方变园展开图命令fyzk
6.增加了删除重合实体命令dekmst,可删除完全重合的任意实体
7.增加了删除字串前后空格命令delkg.
8.纠正了生成挖填实体的bug,原程序当有圆角变为多段线后无法生成实体
9.增加了生成岔管体形及相关线命令cgxgx
10.图幅设定功能增加了可由用户指定会签栏放在左上角或标题栏左侧或无
11.模拟光滑曲线增加了可对弧、圆模拟.
12.纠正了生成横断面中心点会跑出标尺杆范围bug
13.pbg命令可以输出纵断面单个曲线到数据文件
14. 增强了由圆台相贯线生成展开图功能，可以生成正圆台，斜圆台上任意相关相关线展开图，这样可以解决任意岔管展开图
的绘制，大幅度提高设计效率。
15.增强了生成圆台，圆柱切面曲线功能，该功能可以对岔管月牙肋进行辅助设计。
16.改进了生成坐标表功能，命令xhxy,可以给定生成坐标表的长度单位，可以用m cm mm为单位。
17.修改了分类选择cfn命令，采用对话框的方式，可以对所有类型的实体进行分类选择，可以选择图面的实体进行分类选择。与cad的
快速选择不同的是,可以对多个不同类型的实体,多种颜色,图层,线形将其分类选择出来.对颜色的分类可认图面的颜色,而不管其是否随层.
18.尺寸更新up命令增加了查询已标注尺寸的比例功能,查询后标注比例自动按查询比例设置.
19.增强了数字运算替换szth的容错功能。

090507
zdmv9.4
1.增加了ssup命令在批量打印前可将物体置于图框最上层,在zdm2004时会造成重生成,zdm2005-2009不会.
2.纠正了zdm2007-2009,管道附件展开,面积计算的bug,在调对话框时会出错.
3.由纵断面更新平面uppm命令原程序如线路有弧段则在平面线路上不增加点,现改为只要不在弧段上均可增加点.
4.提取纵断面标高到数据文件pbg命令增加了曲线名称关联提取
5.提取纵断面数据到横断面标注高程dmz1命令可以指定标注的位置.
6.纠正了altj按属性统计成表bug
7.纠正了合并施工强度曲线bug
8.纠正了dmarea计算断面护坡长度bug
9.增强了标注单段点钢筋容错性
10.增加了多个文件拼图命令tkpl，可以调入一个目录下已拆分为单张的图在屏幕上按给定的行列距，列数排列。
11.钢筋型式gjb命令增加了当输入长度中有"~"符号如:2000~3000时，可又用户选择钢筋尺寸等级差或输入钢筋长度自动计算等级差，绘在图中。
12.纠正了从平面图获取断面数据whddm命令当剖切线是多段线时剖切方向不正确的bug.
13.网络版服务器管理程序由2.0升级到2.3，加快了寻狗速度，找狗成功率，当找不到狗时不会停顿很长时间，只停顿大约5~8秒。可以和水利程序
级兼容。这在以前是网络版的大毛病。
14.取消了zdm2004试用、注册，zdm2005试用。

090630
zdmv9.5
1、修改了河道库容计算程序hdkr，断面可允许无水进行多个水位的库容计算。
2、修改了读取桩号建筑物数据文件在平面图自动标注程序infh，增加了删除指定建筑物桩号，插入指定建筑物桩号。
3、旋转镜像文字rtext增加了同时镜像并旋转功能。
4、修改了坝基开挖qjkw命令，可自动计算坝体体积，开挖量，回填量，该程序也可用在其他建筑物清基开挖量的计算。
5、用户块管理blck增加了断面块的制作，可纠正用户在制作开挖断面块的错误。
6、插入断面块inkwdm增加了由用户选择放入屏幕中的断面块插入功能，这样用户就不会插错断面块。
7、增加了将图形移到靠近0，0点命令mxy0(如果图形距0，0点太远，如1e10，会使切剖面功能漏切，桩号标注出错)
8、增加了将上面移动的图形恢复原状命令mxy。
9、切剖面dxpm增加了有用户选择是否绘水平刻度选项，可加快切剖面速度。
10、修改了排序函数，可加快排序速度。
11、修改了沿曲线偏移命令ofq ,可以偏移实心圆，纠正了程序bug.
12、增加了快速填充命令qtc可以对常用填充物快速填充并修改填充比例。
13、纠正了显示顺序imb命令bug.
14、带状图打印可允许不同的掩盖图块。
15、Spkd命令可批量生成生成水平刻度。
16、数据文件生成纵横断面增强了容错功能。
17、修改了用户手册。
18、网络版安装时可不装zdm网络狗客户端设置V2.3
19、修改了绘点钢筋ptgj程序，角点钢筋可以在任何角度的角点放置。
20、修改了计算长度lcal命令，在窗选线段名和线时可连续操作。
21、修改了分类选择cfn，对块选择可在对话框中挑选。
22、修改了制作简化命令userc命令，用户覆盖重装后不会冲掉以前做的简化命令，做好了可立即使用不必退出cad,简化命令生成在zdmc.lsp
文件中。更新了zdm软件命令表command.txt文件，目前zdm共有548条命令。
23、修改了插入断面块inkwdm命令，纠正了bug.
24.修改了图块管理制作断面块功能，增强了容错性。
25、修改了绘双线管2dps命令，中心线改为多段线，便于统计长度。
27、纠正了隧洞开挖的bug.
28、修改了读数据文件在平面图上标注建筑物符号infh命令，可以调入挑选建筑物物类型标注，而不用一次全部读入标注。
29、修改了输出桩号zhjl命令，可以允许有重桩号的不同建筑物符号输出。
30、修改了输出纵断面为数据文件pbg命令，可以允许线路有垂直段。
31、修改了钢筋标注程序增强了错性。
32、修改了合并钢筋编号命令chgjbn，在合并时可同时更改总长。

090921
zdmv9.6
1.纠正了导致不能生成标准纵断面dxpm程序bug
2.状态行显示菜单有命令提示
3.纠正了地块划分dkhf的bug
4.纠正了p_bg命令在直线上加点有时会使线变形的bug.
5、纠正了部分zdm2006不能正常加载菜单bug
6.纠正了由纵断面生成的横断面不能将设计中心点输出到数据文件的bug
7.边界外掩盖hist1命令可以不使用zdm图框生成边界外掩盖。
8.纠正了pkpm图转zdm图bug
9.zdm2006-2009增加了表格、地形图处理工具条。
10.增强了批量打印功能的容错性。
11.修改了隧洞开挖程序，可计算圆隧洞，全部是欠挖、或超挖。
12、纠正了模拟光滑曲线程序，纠正了圆弧段生成bug
13、纠正了pnt旋转视图中批量生成视图bug
14.断面数据生成高程点增强了容错性，当出现小于90度陡坎，程序将其改为90度陡坎。
15.生成堤坝线符号可有用户设置线宽。
16.生成外掩盖做图框掩盖hist1命令可以使用不是本软件的图框，但外框必须是封闭多多段线。
17.增强了cbh修改标注位置命令功能，可以用a选项对引出线是line pline线自动连接成组。纠正了将斜标注改为水平标注bug
18.vvw视图查看命令增加了带状图掩盖拆分图功能，可以将串联排列的图块拆分为一张张图，并且可以自动将zdm的坐标标注纠正为水平方式。
增加了在查看视图时可修改坐标引出编号位置，镜像、旋转文字，修改桩号线长度功能。
19、增加了裁剪拆分图块的命令chdwg，可见拆分后的一个目录的图自动裁剪转正。
20、增加了纵断面排列命令zdmpl
21 、增加了修改建筑物编号命令chjzbh,可以对平面图的多种建筑物重新按顺序自动编号
22、增加了建筑物统计命令jzwtj,可以对用 infh命令标注的建筑物自动统计排序成表。
23、增加了在线路上插入自由插入建筑物符号命令（不需要标注桩号）jzfh,可用于规划阶段。
24.修改了将纵断面输出到数据文件pbg命令，可以输出多条曲线到数据文件，对不是zdm软件生成的曲线也有效。
25.修改了文字替换chgtxt命令可以给定字串中分隔符号,去除分隔符前部分文字或后部文字。
26.修改了数字运算替换命令，可以替换有前后缀中的数字，也可以指定大于等于该数字替换，可用于pkpm的梁、柱编号修改。
27.检查尺寸线chd命令增加了对尺寸线文字批量替换功能，可指定数字替换，也可以将小数点前一位全部替换为0.
28.递增修改数字cpt命令增加了：给定分隔符按分隔符后数字递增修改数字，可以对用lcal计算出的长度文字批零编号。
29.增加了在屏幕上寻找最大、最小数字命令findsz
30、表格拆分cftab命令增加了按数据文件自动拆分表格功能也可以给出一串字符如1-5,2-6,4-9程序自动会在编号范围快速拆分表格。
31、长度统计addl命令，生成的表可按前数字编号排序。
33、钢筋标注、钢筋表可使用mw.shx字型(%%140一级钢筋 ,%%141二级钢筋，%%144三级钢筋
34、批量打印pldy可以打印一个目录下多张拆分的带状图dwg文件。
35.修改了文字实体排序函数，不需要控制在正值或负值区域。
36.增加了钢筋编号转换命令tran_gjbh，可将圆圈内数字转换为钢筋编号后可以使用zdm软件编号后移，删除空号功能
37.批量修改图号wth可以允许图号有后缀如DZ-01-01(A)
38.增加了可按顺序查找、编辑、替换、删除空号功能命令lzbh，，可对pkpm出图的梁柱编号修改，
39.查库容曲线增加了由库容查水位功能
40.cbgbz修改标高标注命令，可以拷贝到其他图上（组被解散）也有效。
41.增加了沿曲线阵列物体命令arqx.可选屏幕中实体沿曲线pline arc circle spline阵列，可选择物体偏移曲线一段距离，可选择是沿曲线
还是沿曲线的法向阵列。
42.增加了水流符号命令slfh 可选择水流箭头按曲线阵列，可改变水流的方向
43.修改了查找合并钢筋编号chgjbh命令，纠正了bug，比以前更快捷方便。
44.zdm2007-2009增加了可由用户设置的屏幕菜单。
45.增加了设置为建筑物边线命令jzwbx，可以在切剖面前设置，可切建筑物线。
46.计算面积acaal命令d选项可以点选面积类型文字自动计算面积（面积类型文字的中心点必须落在封闭区域类)。
47.面积统计成表类型改进了排序方式。
48.纠正了cpt递增拷贝命令bug.对图号可允许有后缀递增如GZ-01-01(A)
49.该进了平面钢筋标注1 pgjbz1命令，改为线间标注为缺省方式，更快捷了。
50.可以使用乘数，2X12%%C20方式书写钢筋根数，统计到钢筋表
51.增加了轴线编号修改chaxbh命令，可以将数字编号，字母编号修改排序
52.增加了pkpm出图中梁、柱平法表示的标注文字及引线旋转命令：rtlbz
53.增加了将c3d横断面数据文件转换为zdm软件格式，命令:trandm3
c3d横断面数据文件格式(第一行为桩号，第二行为中心向两边测量，左侧数据 第三行为中心向两边测量，右侧数据，中桩高程是有纵断面确定
0.00
7.22 381.21 11.78 381.29 15.00 381.24 
1.34 381.30 6.37 381.30 9.74 381.30 15.00 381.28 
10.00
0.72 380.56 5.94 381.06 8.45 381.02 10.20 381.06 15.00 381.09 
0.17 380.77 2.06 380.08 4.01 380.11 4.53 380.74 6.53 380.80 6.94 381.07 7.46 381.05 7.84 380.83 12.60 380.69 15.00 380.72 
............................
c3d纵断面数据文件格式
;;;桩号   高程
0    380
10    382
要调用这两个数据文件才能转换为zdm格式。

54.修改了数据文件生成横断面hddm命令，在平距、高程最后一列可以加文字注释(也可省略)，并标注在横断面上如：
0+000
1,0,36.95924208,坎顶
2,0,36.70924208
3,1.680284695,36.96331454,坎顶
4,2.691022398,36.24165584,坎顶
........
55.修改了多段点钢筋标注dcbz，程序更稳定。
56.纠正了递增编号 cpt命令bug，并增加了字母递增。
57.修改了剖切线标注pqh命令，在斜剖时文字与剖切线对齐。
58.纠正了打开图捕捉关闭的bug.
59.新增加了获取坐标旋转角度命令getzbjd，当标注好坐标后，对图进行旋转移动，如何找回旋转标注的角度，该程序可以通过图上已有的2个坐标点，获得坐标旋转的角度。
60.纠正了pkpm图转换为zdm图，字型转换中bug（会把2级钢筋全部转换为3级钢筋）。
61.修改了删除重线重点chgc命令，可以使用在不同比例地形图，删除重线、重点更快捷。
62.改进了acal计算面积功能，面积文字数字部分可以用算式表示如：0.18X12X3m3_梁300X600，第一个数字为面积，第二个数字为长度，第三个数字为件数
63.改进了面积统计areatj功能，可以计算面积文字算式，计算统计出体积。
64.增加了梁板柱砼量计算命令了lbzhnt,可以计算平法标注的梁砼。
65.增加了修改或增加长度（高度），件数命令tranv命令，可以先用acal命令计算出面积再用该命令加入长度或件数使之由0.18m2_梁300X600格式---->
0.18X12X3m3_梁300X600
66.修改了写坐标命令zbxy 生成坐标表xhxy命令，考虑到国内测绘专业习惯将X Y坐标互换做为缺省项,使用者务必注意。
67.纠正了标注多段点钢筋bug
68.修改了单行文字标注ljh,可以适应任何字高，而标注引线不变
69.纠正了文字替换bug.
70.修改了多段点钢筋标注dcbz，当多段点钢筋是围成封闭的区域，要选c选项封闭，才能得到你需要的标注方式。
71.修改了单行文字标注ljh,可以适应任何字高，而标注引线不变。
72.修改了cbh修改标注文字点位命令，可在组解散时使用
73.修改了下划线文字txtl命令，可适应不同字高，可由用户设置双还是单下划线
74.增加了fwjbz方位角标注命令
75.Mfh移动、镜像桩号命令增加了符号镜像、成组选项功能。
76.Chws修改小数点位数，角度标注形式可对标注的方位角的形式进行转换，改为度或度、分、秒
77.纠正了面积查询，重算cha命令在重算面积时出错bug
78.更新尺寸up命令当标注比例改变了可以更新不是自动标注的尺寸
79.纠正了生成纵断面说明文字zdmsm命令bug
80.增加了生成填充图案边界命令tcbj
81.纠正了线上加点，编辑多段线alpl ppedit命令bug,增加了批量加点功能，可对线与线交点批量加点。
82.沿线段标注地块、线路坐标编号gxzb命令，不会删除多余点。





2010 01 12
zdmv9.7 (单机版用户需要换新的加密锁才可使用)
1.生成填充边界tcbj命令，可以生成有弧段边界并自动计算面积，计算后的面积可以用areatj命令进行统计。本功能只能用在zdm2006以上版本。
2.ljbz零件标注，写坐标编号zbxy命令引线可以适用不同字高。
3、修改了土地平整程序，挖、填数字可由颜色区分。
4、纠正了表格拆分程序bug
5、增加了将拆分的坐标表自动插入带状图图框中命令pastab,使用步骤如下：
先用xhxy命令生成坐标表，再将掩盖图框stbj命令插入线路中，使用wth命令修改图名、图号
1）用pnt命令中b选项批量制作视图
2）用vvw命令中f选项可以自动提取视口中的坐标编号生成视口坐标数据文件。
3）用cftab命令a选项再a选项，读入数据文件自动拆分坐标表。
4）用pastab命令将坐标表调入图框中
5、修改了插入断面块命令，对渠道可允许地面线穿越渠顶。
6、优化了删除重线、重点，合并图层chgc命令，可以提示用户图形中最大、最小高程，纠正了bug。
7、画中心线、矩形、圆形孔洞使用对话框操作。
8、 增强了绘施工横道图sgjd的容错性。
9、 修改了连接断线jline命令，批量连接使用pedit命令，单线连接使用jl命令连接。
10、词组管理增加了中文翻译英文功能，命令word,可以选择屏幕上中文词组自动翻译为英文输入到屏幕上，可以选择图面上中文、英文自动入库
中英文入库格式是：中文“|”英文。词库可由用户定义目前词库中已装有水工、机电、施工词组分别放在c:\zdmXXXX\txt目录下有上千条词组。
User2 .txt  user3.txt  user4.txt 文件中。Userdir.txt文件是存放目录的文件，用户可在对话框中添加也可以直接在数据文件中添加词组。
做国外工程的用户可以用一下，有什么问题可以反馈给我修改。希望用户整理一下常用的词库给我加入库中。
11、增加了孔洞标注kdbz命令，可以标注矩形、园形孔洞。
12、修改了绘孔洞kd命令，将孔洞单独放在孔洞层。
13. 修改横断面桩号chzh1命令增加了修改数据文件中桩号，可按给定的要修改的横断面数据文件对照表，修改横断面数据文件桩号，也可将横断面数据文件的桩号反置。
14. 增加了统计横断面数据命令hdmtj.可求横断面数据中，断面数量，断面中左、右点的个数，生成的数据文件格式如下：
    第一行为统计出断面的个数，
    b选项第二行第一列为桩号，第二列统计出此断面的左边点数（中心点作为左边点）、第三列右边点数）
    a选项第二行第一列为桩号，第二列统计出此断面的总点数、第三列左边点数（中心点作为左边点））
    其余行为平距/高程.
15、纠正了修改钢筋规格bug，原遇到8.2 6.5钢筋会出现bug.
16、纠正了调整显示顺序imb命令bug.
17、修改了清基开挖命令qjkw。对于不是全填的断面任然可计算挖、填量。
18、画箭头jt命令增加了在已有的线上单独增加箭头功能。
19、改变引出标注文字cbh命令可以使用于有箭头的标注。
20、推出zdm2010 for acad2010。zdm软件覆盖所有acad版本，用户需要换新的加密锁才可使用



zdmv9.8 100418
1、地形图处理高程点改圆可适用于由两个半圆弧组成的高程点。
2、渠道断面面积、长度计算qdkw1命令，长度计算增加了分别计算挖方护坡、填方护坡项。
2、检查合并钢筋编号chgjbh命令增加了暂时退出选项，暂时退出可以不再选钢筋编号加快了检查编号速度。
3、纠正了由纵断面更新平面线路uppm命令bug。
4、地形图处理删除重线重点chgc命令会自动将重线重点拉到屏幕中间由用户修改，不需使用详细查看选项。
5、将高程数字赋给高程点chgcd命令对水下点整数与小数分开是两个数字的程序会自动合并为一个数。
6、当使用p_bg命令给线路设置了高程，再使用gxzb命令标注坐标编号，使用xhxy命令生成坐标表时会自动将管线的z坐标带入表中。
7、纠正了桩号向负值方向标注的bug。
8、修改了多能标注qd命令当标注圆、弧时可动态给出标注位置，当标注多段线弧时可标注多段线全部弧半径、角度
9、纠正了删除地形重线重点chgc命令bug
10、编辑地形横断面chdm命令增加了可以横断面端头线加长或缩短功能。
11、坡面土地平整增加了修改网格内设计高程chpmgc命令，可以修改高程后再用atw1命令计算挖、填量，用twtj命令汇总，通过修改调整   
    设计高程多次计算达到挖、填平衡。
12、修改了多行文字标注tzb命令。可以使文字不超出文字框，框线不会斜。
13、增强了钢筋图、表关联修改容错性。
14、文字下划线txtl命令，可由用户动态给定文字的位置。
15、计算钢筋单根长jsgjl命令增加了d选项可调用对话框详细计算单根长。
16、更新了用户手册
17、纠正了zdm2010 v9.7单机狗驱动程序不能加载问题。
18、增加了addtl命令，选择线路特征表偏转角栏，可以生成切线长、弧长栏
19、增加了生成3d实体截面stjm命令，可以对3d实体任意方位剖切或平切生成实体截面
20、增加了修改地形横断面线chdm命令，可以对zdm软件生成的横断面线输入平距高程加点、修改断面点。
21、纠正了生成契形实体wed3d命令bug。
22、修改了制作陡坎将2d多段线改为3d多段线tran3dp1命令，可以直接选高程点投影到多段线上将2d多段线改3d多段线，比原来更方便了。
23、修正高程ch_el命令增加了将水深点转换为高程点，转换前需使用chgcd命令将高程数字赋给高程点.
24、软件可以在64位操作系统中使用。
25、修改了给面积库容加属性swkr命令，可只对库容数字加属性，再使用krqx命令生成库容曲线。
26、修改了生成钢筋材料表gjtj命令，将不加损耗作为默认项。
27、修改了转换为桩号线getzh1命令，增强了容错性。
28、add四则运算改用对话框选择。
29、表格拆分增加了按坐标编号前缀或给定拆分后表格的的行数自动拆分表格功能。

zdmv9.8 100623
全面更新散点法土地平整功能
1、增加了地块编号dkbh命令，可以对规划好的地块按从上到下，从左到右自动编号。
2、修改了散点法计算挖、填平衡土方量，设计高程calptw，可选边界，地块编号进行计算，当无法获得边界时可由用户窗围，可显示错误的边界
3、calttw命令可以对漏算、错算的区域补算。
4、纠正了cfn分类选择bug
5、纠正了cxy修改坐标bug
6.修改了获得平面中心线贺测量线关联数据getpxbg命令，当采用左起点测量断面时，可以连接线的端头。
7、纠正了偏移标注桩号bzzh2命令bug
8、纠正了读数据文件在线路上绘建筑物桩号infh4命令bug
9、修改了转换桩号线命令
10、修改了横断面上生成中心点hdmpt命令，可同时修改断面桩号。
11、纠正了偏移标注桩号bzzh2命令bug
12、增强了标注坐标编号容错性
13、增加了曲线展开命令qxzk，可展开任意曲线。
14、增加了绘隧洞断面锚杆dmmg命令
15、增加了绘展开平面锚杆pmmg命令
16、增加了文字对齐桩号线命令zhdq,对于桩号线上文字出了桩号线可使用该命令将文字与线头对齐。文字与线必须成组。
17、增强了桩号输出zhjl命令的功能，可以将桩号线上的其他文字输出。
18、增加了修改高程标尺杆宽的cbck命令
19、纠正了加密水平刻度chspkd命令bug
20、增加了修改水平标尺杆格子数命令chspbc,可以由用户设置每格多少m。
21、增强了稀疏高程点功能，可不需要先成组就可以使用。
22、纠正了生成断面网格bug
23、修改了trd尺寸取齐命令可用于多条平行尺寸线
24、增加了加密水平刻度命令chspkd
25、修改了横断面网格kdwg命令，可由用户设置网格大小。
26、水平标尺杆可以用户设置格子数
27、修改了trd尺寸取齐命令，可由用户指定尺寸线位置。
28、批量修改块属性编号wth命令增加了单个修改功能，也可以用ct命令修改。
29、纠正了文本文字转属性文字bug。
30、ct命令可以修改不是块的属性文字。
31、尺寸标注引线取齐trd命令增加了由用户指定对齐的尺寸线功能。用户可以选择对齐的尺寸线程序自动将其他尺寸线移动与其对齐再做引线取齐。
32、钢筋表、材料表表头增加标题
33、钢筋材料表宽度改为与钢筋表一致
34、修改了渠道断面面积、长度计算qdkw1命令，纠正了计算护坡长度bug
35、纠正了数据文件生成横断面hddm命令中bug
36、由和横断面设计中心点生成平面中心线hdpm命令，可以使用数据文件（中起点）生成的横断面的中心点修改后生成平面中心线hdpm命令，以前只能使用剖切的生成横断面。
37、纠正了zdm2007-2010不能生成地面实体dx_solid的bug
38、修改了生成地面实体dx_solid命令，地面底部没有锯齿状。
39、增加了设置地面实体标识点3dbs命令
40、修改了实体截面stjm命令,地形截面可以生成高程标尺杆。使用3dbs命令后可以在地形实体截面绘出标识点位置。
41、增加了选多段线来选择物体命令cwpf，如果多段线是封闭多边形可以选择穿越窗口窗围，或窗内窗围来选择物体，如果多段线没封闭则按选择与多段线相交的物体。
42、修改了块替换命令，替换后的新块具有与旧块相同的文字属性。
43、高程数字赋给高程点chgcd命令增强了容错性。
44、纠正了连接等高线jl命令bug。
45、软件可以在64位操作系统中使用。
46、修改了给面积库容加属性swkr命令，可只对库容数字加属性，再使用krqx命令生成库容曲线。
47、修改了生成钢筋材料表gjtj命令，将不加损耗作为默认项。
48、修改了转换为桩号线getzh1命令，增强了容错性。
49、add四则运算改用对话框选择。
50、表格拆分增加了按坐标编号前缀或给定拆分后表格的的行数自动拆分表格功能。


zdmv9.9 100905-0928
1、增加了填充图案用户定制功能命令tcdz，用户可以选择自己常用的图案生成acad.iso.pat文件，zdm2XXX\txt\zdm_all.pat文件
包括500多个填充图案（全部地质填充图案）可由用户选择，txt目录下zdm_pta.txt文件是填充图案的索引，带*好的是用户已选用。
用户对左边的列表框可以选择到图案按鼠标拖动调整到任意位置。
2、修改了快速填充qtc命令，可以快速选择用户需要的图案。有如下特点
  a）txt目录下zdm_pta.txt文件是填充图案的索引，可以带填充的缺省比例，可由用户修改，书写方式图案名+空格+比例。
  b）填充比例可连续修改直到用户满意，可自动调整比例使填充图案可见。
  c）可以距原点很远填充物不变形。
  d) 可以窗围无边界填充。
3、增加了kvcad命令可以杀病毒。
4、修改了文字横排命令，对90度字串可以横排。
6、纠正了在凹状等高线中获取了错误的高程点bug，用户等高线上用获得高程点getz命令要慎重。
7、修改了获得横断面数据getdm命令，操作更方便。
8、生成纵断面tzdm命令，插入的高程数据小数点后位数自动取已有数据最大的小数点位数。
9.批量打印增加了不提取图名、图号批量打印，这对于不规范的图框、标题栏都可以批量打印，对生成plt文件，程序自动生成
“文件名-0X.plt文件，文件名顺序号排列的方式是按选取的图框从上到下，从左到右排列。图框应用封闭的的0线宽的多段线制作。
10.查找、合并钢筋chgjbh命令的b选项可直接修改钢筋属性。
12、增加了读风频率数据文件画风玫瑰图命令fmg。
13、快速填充qtc可以避让填充区域的文字
14、增加天然河道水面线功能，命令waterline，可以使用交互方式，数据文件方式计算水面线，生成水面线、河底高程纵断面，及平面水面
包络线
具有如下特点：
1）在cad中开发利用zdm软件对断面的生成、编辑功能强大功能，使断面易于修改。
2）生成断面后再提出断面的水力要素，在计算过程中对水利要素文件进行插值，二分法求解推算水面线。
3）生成水面线纵断面数据文件，再利用zdm软件生成纵断面tzdn命令生成水面线图形。
4）可以采用zdm剖切dxpm功能切出横断面进行计算，可生成平面图水面包络线。
5）对数据的输入可以交互方式输入，也可以在水力要素文件中添加修改，直接读该文件进行计算，对动能修正系数列可以只输入动能修正系
数如有局部修正系数可写成 1.0/0.02格式 1.0为动能修正系数，0.02为局部修正系数
15、修改了生成水力要素，河宽、面积、湿周断面数据文件，hdarea命令。
16、增加了计算梯形渠道断面水力计算命令qddmsljs，可以计算水深、底宽、临界水深等
17、增加了矩形外框排列命令jxkpl，可以对矩形框及内的物体按给定行列排列，如对生成的多页图纸目录进行排列便于出图。
18、修改了生成图纸目录dwgdir命令，可由用户定制图纸目录的样式。
19、修改了在线上生成浆砌石命令dmfh4 dmfh5，可使其不超出选定的范围。
10、修改了统计生成工程量表calarea命令，可由用户对表编号。
21、修改了汇总工程量gclhz命令，可按编号进行汇总。
22、修改了pkpm图转zdm图repk命令,可对基础模块的尺寸进行转换，增强了容错性。
23、使用acad2010发现钢筋等级符号乱码，原因是acad2010在代码转换中的bug，Zdm软件已经有解决方法，
安装本补丁后，在acad2010打开图会自动纠正乱码，在其他版本中使用gjfh命令可以纠正乱码。
24、pkpm转zdm的字型转换，可由用户选择。纠正了转换时bug，原来转换，转换后再转一次会将二级钢转成三级钢。
25、增加了修改圆内物体chct命令，可以对圆内物体可按圆心为基点旋转，缩放（对钢筋编号、设备编号等园外有引出线的标注，缩放后
保持与圆与引出线相接）、圆内文字改水平可以在旋转了坐标系后，如视图旋转后使用该命令将圆内文字改为水平。选择圆内文字可以将
圆内文字选中后再使用其他编辑命令编辑，在用其他编辑命令选择物体时用“p”响应。圆内数字加减可以修改圆内数值编号。
26、修改了生成工程量表calarea命令，生成的工程量表增加将表头放在表的下部便于查看。
28、获得横断面中心点、地面高程getdmbg命令增加了获得旧桩号功能
29、稀疏高程点增加了由用户设置字高功能。
30、增加了读测量数据文件在图上绘建筑物桩号及标识命令injz，由下列数据文件可以在图上按进出口坐标绘出建筑物桩号线，
并标识建筑物名称。数据文件格式如下：
;;;;;;渠涵名称 渠道桩号 进口X坐标 Y坐标 出口X坐标 Y坐标
涵洞
鹤山坡 0+053 2405381.8 37469702.7 2405388.2 37469703.1
红坎岭 3+825 2405715.2 37466711.3 2405713.3 37466711.8
渡槽
南盛水轮泵1 1+090 20.28 2405629.0  37468845.5  2405629.6  37468810.1 
南盛水轮泵2 3+850 19.65 2405710.8  37466630.2  2405737.1  37466527.8 
31、增加了获取图上绘建筑物桩号及标识输出为数据文件命令outjz该命令是injz命令的逆操作，获得数据格式同injz命令，增加了输出进、出口两点距离数据。
32、修改块颜色、图层ch_b命令可以窗选批量修改。
33、纠正了表中文字对齐ttab命令的bug。
34、增加了批量打开、修改一个目录下多张图命令opendwg,可以批量打开一个目录的全部dwg文件。也可以由用户选择该目录下多个文件。可以将高版本图批量
转成acad2004格式图，可以批量替换多个图中的块，可以批量替换多个图中的多个文字，要批量替换多个文字替换的新旧文字间用逗号分隔。可以批量清理
多个文件的垃圾。对单个文件单张图程序会自动识别图框清理图框外多余图形，并会将原文件备份为bak文件。
36、增加了生成变截面梯形渠道横断面功能，可以由控制断面变化的的数据文件插值求出用户所需断面，断面的变化可以随桩号由底宽、渠深、左内坡/右内坡确定
数据文件格式：
;;;读数据文件获得变化断面控制参数,桩号处的渠道内坡可分“左内坡/右内坡”，入左、右相同可只填一个数，
该列若省略则按首行的渠道平均内坡设置，若不省略则首行渠道平均内坡可任意设置。
;;;数据文件格式
;;渠道平均内坡   挖方渠道外坡   填方渠道外坡 渠顶宽
1.5          1.5            1.25         2.0
;;;桩号  渠底宽  渠深   渠道内坡
0+000     2.0    5.0    1.5/1
0+200     2.5    4.0    1.25/1
0+300     3.0    3.0    1.0/1.5
0+500     4.0    2.0    0.7/1.2
生成断面命令chqddm
37、插入开挖断面inkwdm命令增加了d选项，可以读上面数据文件生成断面，并放坡到地面。
38、修改坡度chpd命令，排水沟中增加了批量增加排水沟功能，可以批量对多个断面增加排水沟。给定高程加马道可以按原有的坡度加马道。
39、重载光栅图getimage命令增加了获得图中光栅文件功能，可将图中的光栅文件记录在“图名_光栅图.txt文件中。
40、纠正了钢筋弧点标注的bug。
41、线变钢筋gj命令由圆变钢筋，向圆外生成钢筋线则比按结构线生成的多加1根钢筋。
42、纠正了pldy当打印尺寸与页面相同时不能打印的bug。
43、增加了管线横断面开挖命令pipekw,可以设置覆土层厚度，自动辨别是否加覆土，计算开挖、回填量。
44、 修改了钢筋表程序，可以允许根数加X号，如5x10中5是一根梁钢筋数，有10根梁，如果图中钢筋根数更改了为8刷新后会变为8X10，总长也会更新
45、增加了将插入断面若渠顶平台低于地面可以批量将平台去除直接将渠身断面线延伸到地面命令chhdm
46、修改了文字替换命令，可以多个文字替换，可以替换mtext文字，块属性文字。
47、修改了横断面加马道加排水沟chpd命令可以批量加排水沟。
48.纠正了钢筋表bug
49.增加了计算网格挖填命令wgtw，可以在已经标有网格交点地面高程、设计高程数字的网格中计算挖填量，可以是使用tjtw命令汇总成表，用chtw命令修改挖填量。
50、opdwg命令中增加了批量修改多张图字型名、将线型全局比例改为局部比例，这样在插入多张图时能保持比例不变。
51、文字替换chgtxt命令可以批量替换多个文字，要批量替换多个文字，替换的新旧文字间用逗号分隔。
52、标注建筑物桩号bzzh3命令可以由用户设置标注点距引出线之间距离，缺省为2单位。
53、增加了加长图幅jctf命令。选择用tktb命令生成的图框左侧边线，程序自动按标准加长图幅。

zdmv9.9101021
1、隧洞锚杆布置功能中增加了修改锚杆命令chmg，可修改断面、平面点锚杆，可修改锚杆长度，拷贝、移动、阵列、删除锚杆。
2、纠正了快速填充bug。
3、水平标尺增加了减少标尺格子文字功能。
4、纵断面表格写说明zdmsm命令可以累加多个不同说明。
5、纠正了汇流场图flowdwg命令bug。

zdmv9.9 101101
1、修改坡度、加马道、排水沟chpd命令增加了可以给定马道距渠道顶部平台距离给多个断面加马道，增加了删除马道功能。纠正了给定高程
加马道bug。
2、修改了用户手册。




zdmv10.0 110321版本
1、增加了zdm2011可用于autocad2011版本
2、批量修改图增加了对一个目录下的图批量缩放功能，也可以将相连的图框合并成一个图框，便于批量插图
3、纠正了getzdmbg命令纵断面增加曲线后提取高程到表格中桩号重字bug
4、增加了as04命令可将2006以上版本的界面和操作习惯改为acad2004的习惯。
5、增加了预防cad病毒功能，将启动加载的lsp文件改为只读。
6、更新了矢量图裁剪trdwg命令，速度更快，更干净。
7、批量打印pldy命令选择提交信息系统，可自动在打印图上生成条形码，可用扫描枪刷码。
8、增加了生成条码命令tmsc，可自动生成唯一的条码，便于今后对文档管理。
9、修改了模拟光滑曲线命令，对光滑多段线、spline线处理速度更快。
10、增加了快速标注qqd命令，与cad qdim命令同，但可以裁剪引线。
11、修改了尺寸引线取齐trd命令。不再要求用户先给定尺寸线的位置，可直接引线取齐。但用户可选择a项，给定尺寸线位置后再裁剪引线。
12、平整为坡面土地平整程序全面更新
A）增加了获取地面坡度dmpd命令，可以获取地面坡度及方向以确定设计的坡度（使用前地形图必须处理）。
B）  增加了设置地块坡度dkpd命令，可以以给定地块的起点高程，坡度，及坡度方向，自动对地块分网计算出网格内设计高程。W选项可以批量对多个地块进行计算，使用时可以
选择地块边界也可以选择使用地块i划分dkhf命令地块的标识文字。
C）  计算地块挖填atw1命令可以选择网格内设计高程文字对单个地块进行计算，也可以窗选地块i划分dkhf命令地块的标识文字批量对多个地块计算。
D）  增加了修改坡度，起始高程重新计算挖、填量chpdtw命令，可以快速修改后得出挖、填量，生成表格，通过几次调整可以使得挖、填平衡。
13、增加了删除地块内网格、数据文字命令delwg,以便重新计算。
14、三维多段线投影为二维多段线tyqx命令可以将高程数据赋予二维多段线，与 p_bg命令的属性一致，可以剖切生成线路纵断面，横断面中心点。
16、  纠正了批量打印pldy程序bug，当选择了比例不再充满打印（使用该功能者务必更新。增加了提交信息系统批量打印pdf dwf时用户可选择是否拆分图，如拆分图则生成条形码。档案人员在制作pdf图时可。请大家尽量使用zdm批量打印，以便今后推行网上归档。
选择该功能生成上传系统目录批量上传到信息系统。
17、纠正了图层控制clay命令在选择块时bug.
18、修改性质cr命令再修改线型比例时可连续调整线型比例。
19、Cfn分类选择可以选择多个不同的块将其过滤选择出来。
读入上面数据可以在图坐标绘出建筑物位置
20、修改了输出图面建筑物到数据文件outjz命令，是injz命令的逆操作，如果选择了线路中心线，则会在数据文件中标识出建筑物是在中心线的左侧，中（相交） 右侧。
左右侧的划分是采用面向小桩号向大桩号看，左手即左手侧，右手即右手侧。输出数据文件格式为：
;;建筑物名称	桩号	进口X坐标	Y坐标	出口X坐标	Y坐标	长度	中心线左、中、右
放水涵
鹤山坡	0+053	2406071.674	37469190.761	2406078.074	37469191.161	6.412	右
红坎岭	3+825	2405418.405	37467070.552	2405416.505	37467071.052	1.965	左
鹤山坡	4+053	2405726.408	37468273.000	2405720.008	37468272.600	6.412	中
红坎岭	4+825	2406119.609	37467604.217	2406117.709	37467604.717	1.965	左
21、增加了文字拷贝clip命令，可以将text mtext 块内文字、属性文字按选择顺序或窗选text文按从左到右，从上到下顺序合并文字拷贝到剪贴板中，可粘贴到
word，记事本等文本中。
21、修改了用户手册

zdmv10.0 110509版本
1、插入断面块inkwdm命令中增加了生成变截面梯形挖、填横断面功能。可读数据文件插入横断面，数据文件格式：
;;;变截面梯形挖、填断面数据,坡度如无“/”符号则按左右侧相等,第4列如不填，程序按1:1挖坡度
;;桩号   堤顶宽    填左侧/右侧坡度  挖左/右坡度
0+000    5.0         1.5/2              1
0+100    4.0         1.2/1.5            1/2
0+200    5.0         1.5/2              2/1.5
0+300    6.0         1.5/1.5            1
2、修改了将横断面数据导入到平面生成为高程点ptzhx命令，如果剖切线端头是断面数据文件的左起点，并使用tranzh1命令转换为桩号线，桩号文字在左起点，可不必连线
直接选桩号线生成高程点。
3、修改了计算断面面积、长度dmarea命令，增加了计算清基长度功能。
4、纠正了pkpm图转换为zdm图bug.
5、修改了获取文字前、后缀函数。
6、纠正了图层控制clay命令bug。
7、纠正了土地平整计算挖、填量在不是1：1000时计算错误。


zdmv10.0 110705
1、改进了断面面积计算dmarea命令,可以使用空格键选断面类型,点选面积后不用回车,直接点选下个面积前个面积自动消失,效率提高40%.
2、改进了面积计算acal命令, 点选面积后不用回车,直接点选下个面积前个面积自动消失,效率提高30%.
3、横断面兼容断面是编号书写方
4、增加了trandm5命令可将csv格式多个断面数据文件(文件名是断面桩号)合并为1个数据文件, 再用hddm命令生成断面.
5、增加了trandm6命令可将csv格式多个断面数据文件(文件名是断面编号)合并为1个数据文件(使用前需将不同类型的文件名放在不同目录下),再用hddm命令生成断面.
6、增加了线变河道river命令,用户可以设置河道起始结束宽度,将多段线变为起始.结束不同线宽.
7、areatj面积统计可以统计用dmarea计算出的断面面积，
8、清表土qdqj命令可以读数据文件计算清基。数据文件格式如下，断面的桩号应在数据文件范围内，如0+200桩号断面取清表土厚度值0.2：
;;;; 桩号   清表土厚度
0+000    0.2
0+500    0.3
1+000    0.2
9.增加了坡度定道路线pddx命令，可以给定坡度在等高线上按坡度定道路的走向。
10、add四则运算增加了数字中可允许+ - X / ^ ( )符号的算式，先进行运算后再进行四则运算。运算的结果可以使用文字修改ct命令修改文字自动关联修改计算结果。
11、增加了征地移民量算面积模块
a）定制土地类型、权属
命令：dzlx
功能：可在对话框中定制要计算的土地类型及权属，权属可以选工程的数据文件来配置。数据文件的格式为
土地类型数据文件格式为编码+汉字，编码为英文字+数字，前面加*号的为选中的地类如：
*D012水浇地
*D013旱地
*D016望天田
*D021果园
*D022茶园
D01耕地
D018旱地
权属数据文件格式为编码+汉字，编码为英文字一般用拼音开头的字母，前面加*号的为选中的权属如：
*by白云
*hp黄埔
*dp大浦
*yx越秀
*lw荔湾
*ds东山
sp石牌
土地类型.txt 土地权属.txt文件放在c:\zdm20XX\txt目录下
b）征地面积计算
命令:zdarea
功能：可以选取对话框中面积类型、权属、区域类型、权属类型在图面上点取面积，或窗选面积。
d）征地面积统计
命令：zdtj
功能：选择要统计的区域类型，自动在屏幕中汇总统计成表
e）输出数据
命令：zdata
功能：将每个地块的信息输出到数据文件，便于导入征地移民数据库，编号采用时间编码具有唯一性。数据文件格式如下：
编号,句柄,所在区域,权属编码,权属,地类编码,地类,面积,所有权
110602111122253,92F,淹没区,DB,大埔,D013,旱地,7410,国有
110602111121174,926,淹没区,DB,大埔,D013,旱地,6147,国有
110602111120269,91D,淹没区,DB,大埔,D013,旱地,6505,国有
110602111111426,914,淹没区,DB,大埔,D013,旱地,3463,国有
110602111110425,90B,淹没区,DB,大埔,D013,旱地,5753,国有
f）修改地块重新计算
命令：dkreg
功能：地块形状改变后可自动计算出新的各个地块面积，如果地块边界超过了原点选计算的面积范围，在此之前要先点选出面积，再使用该功能。
g）修改地块类型、权属
命令：zdlx
功能：可单个、批量修改已计算后的地块类型、权属
h）拷贝地块
命令：cpdk
功能：对计算过的地块进行拷贝，保留其关联关系，便于方案比较。
d）按属性统计成表（调用面积统计功能）
命令：altj
功能：选择zdtj命令形成的表，生成按面积类型、权属表
e）检查地块面积（调用面积检查命令）
命令：cha
功能：可检查面积范围是否对。在检查过程中可修改面积属性。
12、批量打印pldy命令增加了抽取标题栏中所有信息功能，如设计、校核、工程名、阶段、专业等。标题栏要使用zdm软件制作的带属性的块。
更改了标题栏，标题栏用属性块制作。
13、多段点钢筋标注增加了可选择钢筋线偏移为标注引线功能。
14、长度计算增加了点选线段名再点线，自动在线段名下标注线段长度：L=长度m 功能。
15、修改了计算形心、惯性矩命令calc,可由用户选择是否显示全部数据，或只显示面积、形心，并自动标注编号功能。
16、增加了标题栏替换命令 btlth，可将老的标题栏（块）自动替换成新，可将炸开的标题栏替换为新的标题栏块。
17、增加了修改开挖线命令chkwdm,可方便修改底宽、马道宽。
18、增加了chgc_t删除重线重点合并图层命令，与chgc命令功能相同，但处理速度快得多，请用户试用。
19、增加了chgcd_t将高程数字赋给高程点命令，与chgcd命令功能相同，但处理速度快得多，请用户试用。
20、纠正了移动设计中心点mcp命令bug。
21、设置开挖中心线高程p_bg命令增加了自动按地面高程设置中心线高程功能。可以由用户给定中心线距地面高程的距离（向下为正向上为负）自动设置中心线高程。
22、提取断面脚点数据djxsj增加了选桩号及渠断面线自动提取渠中心线到断面左右端点距离功能。

zdmv10.0 110720
1、增加了按坡度设置地块边线、线路高程功能，命令pd_bg.具有p_bg设置高程特性。
2、p_bg命令增加了按相交的用pd_bg设置地块边线高程来设置中心线高程，可以再使用pipedm命令将剖面线展开。增加了可有用户选择高程文字设置高程功能。
3、增加了河道清淤命令hdqy，可以按桩号-水面线数据文件确定清淤范围计算清淤，用户可以选择是否将清淤后的断面与原有地形线拟合。程序会自动拟合，再计算挖方这样会更精确
桩号-水位数据文件格式如下
桩号          实测水位  
SMH21+450.000  8.67  
SMH21+650.000  8.70 
SMH21+750.000  8.73 
SMH21+850.000  8.76
4、增加了标注河道水位命令hdsw,可以读数据文件，在河底处自动标注各个不同水位。数据文件格式：
桩号          实测水位  多年平均水位(p=50%) 设计洪水位(p=2%)  
SMH21+450.000  8.67  9.5    10
SMH21+650.000  8.70  9.53   11
SMH21+750.000  8.73  9.55   12
SMH21+850.000  8.76  9.6    13
5、修改了设置开挖边线高程jz_bg命令，读入桩号-高程数据文件设置高程，如果开挖边线与桩号线相交则按桩号线与开挖边线交点设置边线高程。设置高程后用地形切剖面dxpm
命令可以切出地形线和开挖断面。
6、由于河道是只挖不填，地形线与开挖线拟合dxkwl命令增加了河底按原地形线与开挖线拟合功能。
7、修改地形横断面增加了加高左、右岸功能，可由用户指定位置自动加高，用于水面线计算。
8、chpd命令增加了河底加河槽功能，可以在生成的河底加河槽或取消河槽。
7、视图布局stbj命令增加了在纵断面上自动设置掩盖图框块功能。
9、纠正了dxpm命令切横断面缺少水平刻度bug
10、纠正了bzzh2命令读入桩号数据文件标注桩号bug。
11、纠正了批量打印bug。
12、横断面排列plhd命令可以由用户指定排列的位置。
13、增加了将只有一个绘图水位的水深点转高程点命令transs1命令，速度更快、更简单。
14、纠正了多个绘图水位水深点转高程点bug。
15、高程点改圆p_c命令增加了适用于高程点为块、点，高程值应准确，高程文字由高程点值生成，处理速度更块选项，采用先获取将高程点值，再将高程点及文字删除后再重新
生成高程点。要求高程点值准确。

zdmv10.0 110730
1、增加了纵断面分幅套图框命令zdmft，可对zdm生成的纵断面自动分幅套图框。先要用tktb命令生成图框再用zdmft命令。
2、增加了查看图纸vtk命令，对一行排列的图框可以按从左到右连续查看。
3、修改了自动统计生成断面工程量表calarea命令，桩号间间距可以按实际斜长计算，这对于坡度陡渠道等计算更精确。工程量表合并了两个桩号间的结果，减少了表的长度。
4、面积计算acal、zdarea命令可由用户选择是否保留面积边界。
6、纠正了横断面拟合dxkwl命令bug。
7、纠正了河底加河槽chpd命令bug。
8、由数据文件生成纵断面tzdm命令可以在自动分幅时加图框。
9、坡度标注命令点取消按钮可以查看坡度。

zdmv10.0 110806
1、横断面数据导成平面高程点ptzhx命令可以将横断面数据中地物文字作为高程点属性
2、地形剖面dxpm命令，切横断面可以将地物用文字表示在横断面上。
3、增加了设置高程点处地物命令setdw，可以选择线上高程点设置输入地物文字给高程点赋属性，再用dxpm命令可以标识出该处地物。
4、纠正了组操作qg命令解散组程序bug。

zdmv10.0 110815
1、纠正了画风玫瑰图fmg命令bug。
2、重载光栅图getimage命令增加了可由用户指定扩展名功能。
3、增加了高程系转换命令trangc，可以将高程文字、高程点、等高线、转换为不同的高程系。
4、行列计算后结果使用ct命令可以关联修改
5、纠正了jl连接多段线bug
6、插入断面块inkwdm命令增加了中心点插块不裁剪断面线功能。
7、修改了用户手册

zdmv10.0 110818
1、使用行列计算hladd。再使用ct命令修改数字可关联修改计算结果
2、使用gjzc命令计算钢筋总长，再使用ct命令修改单根长或根数，总长会关联修改。
3、纠正了由纵断面生成横断面zhdm命令bug
4、插入断面块inkwdm命令增加了不裁剪插入断面块功能。
5、连接等高线lj命令,画线或连接线后会保持选择第一根线的扩展数据并不改变线的实体句柄。
6、提取尺寸线文字可不再炸开再提取。

zdmv10.0 110821
1、表格修改tabadd命令增加了可以增、减列，扩大或减少列距功能。
2、桩号延伸、减增加了将桩号延伸至、裁剪到中心线功能。
3、纠正了转换桩号线getzh1命令bug。
4、建筑物统计jzwtj命令增加了将桩号统计在表中。

zdmv10.0 110827
1、标注桩号增加了zh0扩展数据，小数点位数取6位，精度加强了
2、纠正了uppm由纵断面更新平面程序管线设计平面节点与纵断面节点不一致bug。
3、增加了zdmbzzh命令，可以在纵断面节点处自动标注桩号。
4、纠正了表格拆分bug。

zdmv10.0 110828
1、纵断面关联zdmgl命令增加了纵断面曲线、桩号与高程标尺杆文字关联功能。
110831
1、矢量图裁剪增加了沿线断开功能，当选择到开口多段线、弧、直线，可自动沿线路断开物体，可指定删除哪一边，将断开的物体删除。
110901
1、纵断面读数据文件改为给定桩号加桩号命令zdmzh,可以给定纵段面桩号值或读取数据文件在纵断面上自动加桩号。
2、批量标注横断面高程dmz，增加了可以选取纵断面要标注的曲线高程，将其引到对应桩号的横断面上标注，也可以读数据文件自动标注。
3、增加了可以将平面线路用p_bg命令设置的中心线高程输出到桩号-高程数据文件中（线路必须设置桩号）。
4、修改了标注水位hdsw命令，适用范围更广（原只能标注河道水位）
5、修改了转化为桩号线getz1命令，自动转换可以只选桩号线获取新桩号。
























