# Kiểm tra nhiệt độ bộ gia nhiệt

## Để máy in đứng trong 15 phút, tắt và bật nguồn

1
  Để máy in đứng trong 15 phút.

2
  Tắt và bật nguồn bằng nút Nguồn hoặc rút dây nguồn AC và cắm lại.
  Nếu vẫn còn thông báo lỗi, máy cần sửa chữa.

Để sử dụng sản phẩm an toàn, vui lòng làm như dưới đây.

- Cắm phích trực tiếp vào ổ điện AC.
- Không cắm nhiều phích vào cùng một ổ.
- Chọn một vị trí có nhiệt độ nằm trong khoảng 10°C và 32,5°C (50°F và 90,5°F) và độ ẩm trong khoảng 20% và 80% (không ngưng tụ).