7. 常规设置

本章主要介绍控制面板菜单的一些常规设置。

7.1. 系统设置

7.1.1. 省墨设置

用户可以选择省墨设置，降低打印成本，当省墨模式为“打开”时，复印输出的颜色将偏淡。默认设置为“关闭”。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“ 系统设置”选项，按“OK”键。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. 省墨设置”选项，按“OK”键。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. 关闭”，按“OK”键，“1. 关闭”后出现“*”表示关闭省墨设定完成；或按方向键“▲”或“▼”选择“2. 打开”，按“OK”键，“2. 打开”后出现“*” 表示开启省墨设置完成。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

5) 按“菜单”键进入菜单设置界面，按“返回”键可返回上一级菜单，按“OK” 键则进入下一级或保存设置。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

| 注： | • 对于非 Wi-Fi 机型，Wi-Fi 按键作为一键省墨功能。 • 本项菜单如果处于最底层选择“关闭/打开”界面时，通过一键省墨按键改变省墨设置后，菜单显示的选项的“*”号不会立即更新，需要回到上一级菜单再重新进入此菜单，才会显示改变后的省墨设置情况。

7.1.2. 语言设置

“语言设置”用来选择控制面板的显示语言。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2. 语言设置”选项，按“OK”键。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

| 注： | • 语言设置根据实际区域产品确定所需语言。

7.1.3. 恢复出厂设置

“恢复出厂设置”用来恢复到打印机的默认设置，恢复出厂设置后需手动重启。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 恢复出厂设置”选项，按“OK”键，选择“是”或“否”。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

7.1.4. 休眠时间设置

设置休眠模式后，将降低耗电量，“休眠时间设置”可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间，默认设置为 1 分钟。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“4. 休眠时间设置”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”，可选择“1分钟”、“5分钟”、“15分钟”、“30分钟”、“60分钟”。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

| 注： | • 打印机进入休眠状态时，按节能键或发送打印/扫描/传真作业，或开关出纸槽，就能唤醒打印机。

7.1.5. 网络设置

用户可以通过网络设置，查看或设置网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“6.网络设置”选项，按“OK”键。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. 有线网络设置”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1. IPv4”、“2. IPv6”。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

5) 按方向键“▲”或“▼”选择“2. 无线网络设置”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1. WPS PIN 码模式”。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

7.1.6. 网络信息

用户可以通过网络信息，查看网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“网络信息”选项，按“OK”键。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. TCP/IP”、“2. WiFi 信息”。

5) 选择“1. TCP/IP”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1. IP 地址”、“2. 子网掩码”、“3. 网关”。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列

6) 选择“2. WiFi 信息”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1. MAC 地址”、“2. Wi-Fi 状态”、“3. WiFi 通道”、“4. SSID 信息”（SSID 信息仅支持英文字母、数字显示）。

M6200/M6500/MS6000/M6550 系列 | M6600 系列