9. 复印

9.1. 复印功能

复印功能 | M6200/M6500/ MS6000 Series | M6550/M6600 Series
普通复印 | 画质 | ● | ●
明暗度 | ● | ●
缩放 | ● | ●
多页合一 | ● | ●
克隆 | ● | ●
海报 | ● | ●
逐份 | ○ | ●
手动双面 | ○ | ●
纸张设置 | ● | ●
身份证复印 | 排列方式 | ● | ●
明暗度 | ● | ●
纸张设置 | ● | ●
票据复印 | 明暗度 | ● | ●
纸张设置 | ● | ●

(●：包含，○：不包含）

9.2. 如何复印

1. 按控制面板的“复印”键/“身份证复印”键/“票据复印”键。

2. 将原稿正面朝上装入自动输稿器上（仅支持普通复印）或正面朝下放在玻璃稿台上（如何放置原稿，请参见 第2.5 章）。

3. 根据不同机型，使用“方向”键或“数字”键设置复印份数（最大99 份）。

4. 按“开始”键，开始复印。

9.3. 取消复印

若要取消复印作业，请按控制面板的“取消”键。

9.4. 普通复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过“复印设置”菜单更改相应设置。

1. 按控制面板上的“复印”键，按"OK"键，进入“复印设置”界面。

2. 按方向键"▲"或"▼" ，选择所需选项。按"OK"键，进入设置界面。

3. 按方向键"▲"或"▼" ，选择需要设置的选项。再按"OK"键，设置选项。

| 注： | • 画质、明暗度、缩放、纸张设置，当设置选项后，设置一直生效。 • 多页合一、克隆、海报、逐份和手动双面设置，当复印结束、切换面板按键或机器重启，设置恢复为默认。

9.4.1.画质

根据您使用的原稿选择相应的画质模式，以提高复印效果。

画质有4 种模式：

自动：默认模式。

文本+ 图像：适用于文本和图像的原稿。

图像：适用于图像原稿。

文本：适用于文本原稿。

| 注： | • 设置海报、逐份后，画质模式仅支持自动。

9.4.2.明暗度

通过明暗度设置，调整复印深浅效果。

明暗度有“手动调节”和“自动调节”。

手动调节：浅 深

9.4.3.缩放

复印原稿时，可以将复印的图像尺寸缩小或放大。

缩放有“固定缩放”和“手动调节”，默认为100%。

1. 固定缩放：141% A5->A4、122% A5->B5、115% B5->A4、97% LTR->A4、94% A4->LTR、86% A4->B5、81% B5->A5、70% A4->A5。

例：70% A4->A5：

2.“手动调节”仅适用于使用玻璃稿台复印，调节范围为25%－ 400%，按“方向”键单次调节5%的幅度。

9.4.4.多页合一

通过多页合一设置，可将2 页或4 页文档复印在一张纸上。

多页合一有3 种模式：

2 合1：

4 合1 横向：

4 合1 纵向：

| 注： | • “多页合一”和“缩放”不能同时设置。

9.4.5.克隆

通过克隆设置，您可以在一页纸张上打印多个原始图像。

克隆复印有3 种模式：

2x2： 3x3： 4X4：

| 注： | • “克隆”和“缩放”不能同时设置。

9.4.6.海报

通过海报设置，您可以将一页原稿分别打印到多页纸张上。

海报复印有3 种模式：

2x2： 3x3： 4X4：

| 注： | • “海报”和“缩放”不能同时设置。

9.4.7.逐份

“逐份”仅支持使用自动输稿器方式复印。

逐份复印有2 种模式：

打开：

关闭：

9.4.8.手动双面

若手动双面复印原稿，复印时请使用自动输稿器进纸方式。

手动双面有2 种模式：

关闭：支持单面复印。

打开：

9.4.9.纸张设置

纸张尺寸：A4、Letter、B5、A5、A6、Executive、Legal、Folio。

纸张类型：普通纸、厚纸、信封纸、胶片纸、卡片纸、标签纸、薄纸。

| 注： | • 设置“多页合一”、“克隆”后，“纸张尺寸”仅支持A4、Letter。 • 使用自动输稿器方式复印，“纸张类型”仅支持普通纸。

9.5. 身份证复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过“复印设置”菜单更改相应设置。

1. 按控制面板上的“身份证复印”键，按“OK”键，进入“复印设置”界面。

2. 按方向键“▲”或“▼”，选择所需选项。按“OK”键，进入设置界面。

3. 按方向键“▲”或“▼”，选择需要设置的选项。再按“OK”键，设置选项。

9.5.1.排列方式

身份证复印有4 种排列方式：

全页上下 | 半页上下 | 半页左右 | A5 长边

放置位置：

全页上下：为默认模式。将证件放置在玻璃稿台的左半边“橙色区域”。

半页上下、半页左右或A5 长边：将证件放置在玻璃稿台的“蓝色区域”。

| 注： | • 排列方式设置在机器重启前一直生效，机器重启后，恢复为默认。

9.5.2.明暗度

明暗度设置，请参见第9.4.2 章。

9.5.3.纸张设置

身份证复印支持A4 和Letter 两种纸张尺寸。

9.6. 票据复印设置

为了更好的复印效果，您可以通过“复印设置”菜单更改相应设置。

1. 按控制面板上的“票据复印”键，按"OK"键，进入“复印设置”界面。

2. 按方向键"▲"或"▼"，选择所需选项。按"OK"键，进入设置界面。

3. 按方向键"▲"或"▼"，选择需要设置的选项。再按"OK"键，设置选项。

9.6.1.明暗度

明暗度设置，请参见第9.4.2 章。

9.6.2.纸张设置

票据复印支持A4、Letter、B5、A5、A6、Executive 六种纸张尺寸。