主页 > 网络 > 故障排除 > 识别和解决问题 > 我无法完成无线网络设置配置。

### 我无法完成无线网络设置配置。

关闭本无线路由器后再重新打开。然后，尝试重新配置无线设置。如果无法解决问题，请按照下列指示操作：

使用无线网络报告查明问题。

原因 | 措施 | 接口
--- | --- | ---
您的安全设置 (SSID/网络密钥) 不正确。 | 使用 Wireless Setup Helper 实用程序确认安全设置。如需获取更多信息或下载此实用程序，请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com/) 上您的设备型号的下载页面。 选择并确认您正在使用正确的安全设置。 请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书，了解如何查找安全设置的信息。 可能会使用制造商的名称或无线局域网接入点/路由器的型号作为默认安全设置。 咨询接入点/路由器制造商、您的互联网服务供应商或网络管理员。 有关 SSID 和网络密钥的定义，请参见术语表中的术语 "SSID"、“网络密钥”和“信道”。 | 无线
不允许使用 Fuji Xerox 设备的 MAC 地址。 | 确保过滤器允许 Fuji Xerox 设备的 MAC 地址。 | 无线
您的无线局域网接入点/路由器为隐形模式 (未多址发送 SSID)。 | 手动输入正确的 SSID 名称或网络密钥。 检查无线局域网接入点/路由器随附说明书中的 SSID 名称或网络密钥，重新配置无线网络设置。 | 无线

相关信息
  - 识别和解决问题

转到首页