主页 > 网络 > 了解如何使用网络管理软件和实用程序 > 安装或访问网络管理软件和实用程序 > 访问网络基本管理 > 设置网络基本管理的登录密码

### 设置网络基本管理的登录密码

建议设置登录密码，以防止未经授权访问网络基本管理。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为设备的 IP 地址)。
   例如：http://192.168.1.2

   - 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称，则可以输入 "SharedPrinter" 等其他名称代替 IP 地址。

     - 例如：

       http://SharedPrinter

     如启用 NetBIOS 名称，还可以使用节点名称。

     - 例如：

       http://brwxxxxxxxxxxxx

     可在打印机设置页上找到 NetBIOS 名称。

   - 对于 Macintosh，通过点击状态监视器屏幕上的设备图标访问网络基本管理。
3. 默认情况下不需要密码。如果之前已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 。
4. 点击管理员。
5. 在输入新密码方框中输入要使用的密码 (最多 32 个字符)。
6. 在确认新密码方框中再次输入密码。
7. 点击提交。

以后，每次访问网络基本管理时，都要在登录方框中输入密码，然后再点击 。

配置设置后，点击 注销。

如未设置登录密码，也可在设备网页上点击请配置密码按钮来设置密码。

相关信息
  - 访问网络基本管理

转到首页