主页 > 网络 > 故障排除 > 可能会解决问题的预故障排除措施

### 可能会解决问题的预故障排除措施

如果使用 Fuji Xerox 设备时遇到网络问题，可先检查一些事项再查阅故障排除章节。

确保您已检查以下事项：
  - 电源线连接是否正确，Fuji Xerox 设备电源是否已打开。
  - 接入点 (适用于无线网络)、路由器或集线器电源是否已打开，链接按钮是否在闪烁。
  - 所有保护包装，包括所有胶带和所以保护部件，已从设备移除。
  - 墨粉盒和硒鼓单元是否已正确安装。
  - 顶盖是否已紧闭。
  - 纸张是否已正确放入纸盒中。

如果检查这些项目后仍无法解决问题，请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com/)。

请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com/) 上您的设备型号的说明书页面下载其他说明书。

相关信息
  - 故障排除

转到首页