主页 > 网络 > 故障排除 > 识别和解决问题 > 我想检查我的网络设备是否正常工作。

### 我想检查我的网络设备是否正常工作。

检查 | 措施 | 接口
--- | --- | ---
检查您的 Fuji Xerox 设备、接入点/路由器或网络集线器电源是否已打开。 | 检查以下操作： 电源线连接是否正确，Fuji Xerox 设备电源是否已打开。 接入点/路由器或集线器电源是否已打开，链接按钮是否在闪烁。 所有保护包装已从设备移除。 墨粉盒和硒鼓单元是否已正确安装。 顶盖是否已紧闭。 纸张是否已正确放入纸盒中。 | 无线
检查打印机设置页中的Link Status。 | 打印打印机设置页，并确认Wireless Link Status是否为Link OK。 | 无线
检查是否可从计算机查验 Fuji Xerox 设备。 | 使用 Windows® 命令提示符或 Macintosh 终端应用程序中的 IP 地址或节点名称从计算机查验 Fuji Xerox 设备： 查验[<ipaddress>]或[<nodename>]。 成功：您的 Fuji Xerox 设备正常工作，并连接到与计算机相同的网络。 失败：您的 Fuji Xerox 设备未连接到与计算机相同的网络。 (Windows®) 咨询网络管理员，修复 IP 地址和子网掩码。 (Macintosh) 确认 IP 地址和子网掩码均已正确设置。 | 无线
检查您的 Fuji Xerox 设备是否连接到无线网络。 | 打印 WLAN 报告，检查打印报告上的错误代码。 | 无线

如果您已检查并尝试了上述所有操作，但问题仍然存在，请参见无张局域网接入点/路由器随附的说明书，查找 SSID 和网络密钥信息并正确设置。

相关信息
  - 识别和解决问题

转到首页