主页 > 网络 > 访问设备的网络设置 > 使用网络基本管理访问网络设置

### 使用网络基本管理访问网络设置

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为设备的 IP 地址)。
   例如：http://192.168.1.2

   - 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称，则可以输入 "SharedPrinter" 等其他名称代替 IP 地址。

     - 例如：

       http://SharedPrinter

     如启用 NetBIOS 名称，还可以使用节点名称。

     - 例如：

       http://brwxxxxxxxxxxxx

     可在打印机设置页上找到 NetBIOS 名称。

   - 对于 Macintosh，通过点击状态监视器屏幕上的设备图标访问网络基本管理。
3. 默认情况下不需要密码。如果之前已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 。

您可以更改网络设置。

如果您更改了协议设置，点击提交，然后重新启动设备以激活配置。

相关信息
  - 访问设备的网络设置
  - 什么是网络基本管理？
  - 打印打印机设置页
  - 将网络设置重置为出厂设置

转到首页