主页 > 纸张处理 > 将纸张装入手动进纸槽并用其进行打印 > 将普通纸、薄纸、再生纸或铜版纸装入手动进纸槽并用其进行打印

### 将普通纸、薄纸、再生纸或铜版纸装入手动进纸槽并用其进行打印

在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张大小设置。

1. 抬起支撑翼板，以防止纸张从出纸托板中滑落。
2. 打开手动进纸槽盖。
3. 用双手滑动手动进纸槽的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。
4. 用双手将一整张纸装入手动进纸槽，直到纸张前端触碰到进纸辊。 感觉到设备进纸时松开双手。
   - 将纸张打印面朝上装入手动进纸槽。
   - 确保手动进纸槽中的纸张放置平整且位置正确， 否则可能无法正确进纸，导致打印输出页面歪斜或卡纸。
5. 将打印作业发送到设备。
   从计算机发送打印作业前，在打印屏幕中更改您的打印首选项。
6. 打印页面从设备输出后，将下一张纸放入手动进纸槽。 重复此操作直到完成所有页面的打印。

相关信息
  - 将纸张装入手动进纸槽并用其进行打印

转到首页