主页 > 安全 > 支持的安全协议和功能 > 使用网络基本管理 (网络浏览器) 安全管理网络设备

### 使用网络基本管理 (网络浏览器) 安全管理网络设备

相关型号:LJ2655DN
若要安全管理网络设备，您必须通过安全协议来使用管理实用程序。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。
3. 默认情况下不需要密码。如果您已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 。
   - 如果您使用 SNMPv3 协议，请遵循以下步骤。
4. 点击网络选项卡。
5. 点击协议。
6. 确保已启用 SNMP 设置，然后点击 SNMP 中的高级设置。
7. 您可以在以下屏幕上配置 SNMP 设置。
   我们提供了三种 SNMP操作模式选项。
   - SNMP v1/v2c读写访问

     在该模式下，打印服务器使用 SNMP 协议版本 1 和版本 2c。 您可以使用所有 Lenovo 应用程序。 但是，由于未进行用户认证且数据也未加密，所以这种模式不安全。

   - SNMPv3读写访问和v1/v2c只读访问

     在该模式下，打印服务器使用 SNMP 协议版本 3 的读写访问以及版本 1 和版本 2c 的只读访问操作模式。

     使用 SNMPv3读写访问和v1/v2c只读访问模式时，由于某些访问打印服务器的 Lenovo 应用程序 (例如：BRAdmin Light) 授权版本 1 和版本 2c 只读访问，所以它们无法正常运行。 如果您想使用所有应用程序，请使用 SNMP v1/v2c读写访问模式。
   - SNMPv3读写访问

     在该模式下，打印服务器使用 SNMP 协议版本 3。 如果您想安全管理打印服务器，请使用此模式。

     使用 SNMPv3读写访问模式时，请注意以下几点：

     - 您只能使用网络基本管理来管理打印服务器。
     - 所有使用 SNMPv1/v2c 的应用程序都受限制。 若要允许使用 SNMPv1/v2c 应用程序，请使用 SNMPv3读写访问和v1/v2c只读访问或 SNMP v1/v2c读写访问模式。

相关信息
  - 支持的安全协议和功能

转到首页