主页 > 规格 > 打印介质规格

### 打印介质规格

纸张输入 | 纸盒 | 纸张类型 | 普通纸、薄纸、再生纸
纸张大小 | A4、Letter、B5(JIS)、A5、A5 (长边)、A6、Executive、16K(195x270mm)、16K(184x260mm)、16K(197x273mm)
纸张重量 | 60 ～ 105 克/平方米
最大纸张容量 | 最多 250 张 80 克/平方米的普通纸
手动进纸槽 | 纸张类型 | 普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封
纸张大小 | 宽度： 76.2 ～ 215.9 毫米 长度： 127 ～ 355.6 毫米
纸张重量 | 60 ～ 163 克/平方米
纸张输出 *1 | 出纸托板 | 最多 100 张 80 克/平方米的普通纸 (正面向下输出到出纸托板)
后出纸托板 | 一张 (正面向上输出到后出纸托板)
双面打印 | 自动双面打印 (适用于自动双面打印型号) | 纸张类型 | 普通纸、薄纸、再生纸
纸张大小 | A4
纸张重量 | 60 ～ 105 克/平方米

*1
使用标签时，建议从设备打印输出后立即将已打印的标签纸从出纸托板取走，以免弄脏。

相关信息
  - 规格

转到首页