一卡多号写卡教程

---------------------------

1.先把空白卡插入读卡器，再把读卡器插入电脑USB接口。
2.运行“手机卡易通”软件。
第一步：把软件语言设置成简体中文，进入“Language”选择为“Chinese Smp”即可。

第二步：在选项“SIM卡”——“设置” 里面，取消“自动搜索读卡器”前面的“√”，选择“标准PC/SC SmartCard读卡器”并选定“FT SCR2000 0”。
第三步：再点击“连接”。
3.点击“魔术卡”
4.选择要写入或要覆盖的项目，如果1-16项都是空项请选择01项。（要写入多个号码可以选02项，以此类推）
5.对着01项点击鼠标右键，选定“编辑此条记录”。
1）号码名称：可以填写您的手机号码也可以随意输入一个名称，此名称在该号码待机时会显示在手机屏幕上（尽量使用数字或英文）
2）卡号ICCID，识别码IMSI，密码KI （把解卡软件自动生成的TXT记事本文件里的数据复制到对应的位置）
3）短信中心（SMSP），前面不要输入“+”号， 例如：8613800210500
4）点击“写卡”按钮，两三秒钟之后在01位置，状态会显示为“有效”，表示写卡成功。
6.最后点击“断开”按钮即可。
7.把读卡器从电脑USB接口拔出，再从读卡器上取出空白卡，放入手机进行测试，开机后有信号说明SIM卡复制成功。
8.空白卡英文菜单改成中文的方法：
首先在手机里找到一个名为“STK”或者“SIM卡管理“的菜单，点击进入，然后进入“Utilities”菜单，再进入“Languages option”菜单，最后点击“Chinese SMP”菜单，这样就改成中文了。

9.如何切换号码？
1.找到 STK 菜单并进入（每个手机的STK菜单放的位置都不同，需要您自己找出来的，可以查看手机说明书的，看看手机的STK菜单选项在哪个位置的，例如：诺基亚手机一般在主菜单里面，三星新款手机在程序菜单里面，索爱手机在娱乐或连接菜单里面，国产手机一般在网络服务菜单里面，有些手机不会显示 STK 这个名称，会显示成 SIM 卡服务，另外有些中国移动制定的手机会在中国移动服务菜单里面，叫 SIM 卡应用，有些智能手机如多普达手机则在程序菜单里面的 SIM 卡管理里面的.现在有些智能手机可以把STK程序删除的，如果你是用智能手机又找不到STK菜单，那有可能是这个原因了，把STK程序重新安装上即可。）
2.进入“门号选取”菜单
3.选择需要切换的号码即可，切换后号码前面会多一个*号
注意：由于手机加载程序需要时间的，所以一开机或刚切换完号码后不要马上切换别的号码或进入STK菜单里面进行其它操作，因为手机可能还在处理别的程序的，这样比较容易造成死机或其它特殊的情况的，一般建议是等1分钟以后再进入STK菜单执行相关的操作。